Приложение № 1 к

Извещению о проведении

аукциона

**Описание объекта закупки**

Поставка для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, автомобилей

**Общее количество поставляемых автомобилей – 3 штуки, из них:**

1. Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги, с механической трансмиссией) — 1 штука;
2. Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги, с механической трансмиссией) — 2 штуки.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1604 от 29.12.2014 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством».

**1.** **Условия поставки:**

1.1 Автомобили должны быть легковыми.

1.2 Автомобили должны быть новыми.

1.3 Автомобили должны быть изготовлены не ранее июля 2023 года.

1.4 Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

1.5 Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.6 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г**.** № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

1.7 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождению от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

1.8 Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций правой ноги, левой ноги должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.9 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

**2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям**

2.1 Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными уровнями поражений правой ноги, левой ноги).

**3. Документы, передаваемые вместе с Товаром**

- гарантийный талон на автомобиль;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными уровнями поражений правой ноги, левой ноги);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля.

**4. Требования к техническим характеристикам товара**

**Количество – 3 штуки:**

- КОЗ 01.29.24.02.03; 1 штука; Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (с механической трансмиссией для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными уровнями поражений правой ноги);

- КОЗ 01.29.24.03.03; 2 штуки; Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые (с механической трансмиссией для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными уровнями поражений левой ноги)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек, или лифтбек, или универсал  / не менее 4 |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние |
| 4 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | более 1500 см3, но не более 1800 см3 |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877  специальные средства управления (адаптированные органы управления) |
| 10 | Топливо | бензин |

**5. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

5.1 Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

5.2 В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

5.3 Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

5.4 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

5.5 Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

5.6 Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

5.7 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**6. Требования к качеству, упаковке и отгрузке Товара**

6.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

6.3 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

**7. Место, объем и срок (период) поставки.**

Место поставки товара: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности).

Общее количество поставляемых автомобилей – 3 штуки.

Срок поставки Товара: не ранее, чем с 01 января 2024 года по 01 апреля 2024 года включительно.

**8. Порядок формирования цены.**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**9.** **Условия передачи и приемки Товара.**

Передача автомобиля Получателю должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Орёл, при предоставлении Получателем (его доверенным лицом) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Ответственный за исполнение Контракта: главный специалист - эксперт отдела страхования профессиональных рисков ОСФР по Орловской области Ставцева Анна Юревна.

- ОКПД 2: 29.10.59.390;

- КОЗ 01.29.24.02.03; 1 штука;

- КОЗ 01.29.24.03.03; 2 штуки