**Описание объекта закупки**

**на выполнение работ по обеспечению Получателей туторами**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание объекта закупки:**

Выполнение работ по обеспечению Получателей туторами.

Тутор – техническое средство реабилитации, в котором отсутствуют шарнирные соединения, состоящее из гильзы со смягчающим слоем или жестко-упругой фиксации сустава(ов) или сегмента конечности и их частичной разгрузки в приданном положении коррекции (в соответствии с п. 3.1 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»).

Работы должны включать в себя обеспечение следующими Изделиями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида ТСР | Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 | Количество, шт. |
| 1 | 8-09-44  ОКПД2 - 32.50.22.123 | Тутор на лучезапястный сустав | 56 |
| 2 | 8-09-45  ОКПД2 - 32.50.22.123 | Тутор на предплечье | 6 |
| 3 | 8-09-46  ОКПД2 - 32.50.22.123 | Тутор на локтевой сустав | 75 |
| 4 | 8-09-47  ОКПД2 - 32.50.22.123 | Тутор на плечевой сустав | 7 |
| 5 | 8-09-48  ОКПД2 - 32.50.22.123 | Тутор на всю руку | 90 |
| 6 | 8-09-49  ОКПД2/КТРУ- 32.50.22.124/00000001 | Тутор на голеностопный сустав | 350 |
| 7 | 8-09-50  ОКПД2 - 32.50.22.124 | Тутор косметический на голень | 1 |
| 8 | 8-09-51  ОКПД2 - 32.50.22.124 | Тутор на коленный сустав | 255 |
| 9 | 8-09-52  ОКПД2 - 32.50.22.124 | Тутор на тазобедренный сустав | 8 |
| 10 | 8-09-53  ОКПД2 - 32.50.22.124 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | 1 |
| 11 | 8-09-54  ОКПД2 - 32.50.22.124 | Тутор на всю ногу | 50 |

Выполняемые работы по обеспечению граждан туторами должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с гражданами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны отвечать требованиям:

– ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

– ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Туторы должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию.

Туторы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

При выполнении работ по обеспечению Получателей туторами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалидов правилам пользования туторами.

Металлические детали тутора должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п. 6.2.5 ГОСТ Р 52878-2021).

Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении.

Тутор должен выдерживать нагрузки, возникающие при падении на твердую поверхность с высоты 1 м (п. 6.2.8 ГОСТ Р 52878-2021).

Упаковка туторов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики тутора должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы туторов, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей- не менее 1 года) |
| 2 | Тутор на предплечье |
| 3 | Тутор на локтевой сустав |
| 4 | Тутор на плечевой сустав |
| 5 | Тутор на всю руку |
| 6 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 7 | Тутор на коленный сустав |
| 8 | Тутор на тазобедренный сустав |
| 9 | Тутор на всю ногу |
| 10 | Тутор косметический на голень |
| 11 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы |

Возможна замена туторов в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера Изделия в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

**Требования к гарантийному сроку Изделий:** гарантийный срок устанавливается со дня подписания Получателем акта приема-передачи Изделия или получения Изделия Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением) и должен составлять 7 месяцев.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

**Место выполнения работ:** Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Пункты выдачи Изделий, организованные Исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Изделий Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Изделий. Пункты выдачи Изделий должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

.Вход в каждый пункт приема должен быть обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР для инвалидов»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема.

Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей (в случае необходимости, пункты приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателей и соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020). Исполнителем должна быть обеспечена возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта (пунктов) приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

На территории пункта (пунктов) приема должны иметься туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями в соответствии с п. 5.22. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, со свободным доступом Получателей. При чем не менее 1 (одной) оборудованной для посещения Получателями в соответствии с п. 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9 СП 59.13330.2020).

Пункты приема должны иметь отдельный вход с улицы, зону ожидания Получателей, оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Изделия должны находиться на складе пункта (пунктов) приема, обеспечивающем его надлежащее хранение. Изделия не должны находиться в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения.

Пункт (пункты) приема должны иметь следующие условия доступности в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года № 527 н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение Получателей, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

- содействие Получателям при входе в объект и выходе из него, информирование Получателей о доступных маршрутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа Получателей к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по [форме](http://base.garant.ru/71145140/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000) и в [порядке](http://base.garant.ru/71145140/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2000), утвержденных [приказом](http://base.garant.ru/71145140/) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386 н.