Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

### Описание объекта закупки

### Техническое задание

**Наименование объекта закупки**: поставка автомобилей для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

**Наименование Товара по ОКПД-2:** Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

**Описание Товара:** Функциональные и технические характеристики Товара указаны в Талице №1 Технического задания

**Место поставки товаров:** г. Москва, адрес места выдачи Товара Получателям, указывается при подачи заявки. *Обязательное присутствие представителя поставщика, имеющего право подписи и печатью при выдачи автомобилей.*

**Срок поставки товара:** не позднее 05 декабря 2022 года.

**Источник финансирования:** за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг): 11 штук, модификации автомобилей для управления пострадавшими: (количество каждой модификации автомобиля будет предоставлено после подписания контракта):

- без правой ноги -3 шт.;

- без левой ноги -2 шт.;

- без обеих ног– 6 шт.

ОКПД 2 29.10.22.000

ОКВЭД 2 29.10.2

КТРУ 29.10.20.000-00000012

Технические требования к автомобилям. Комплектация. Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
|  | **Основные характеристики** | |
| 1 | Категория автомобиля | легковой |
| 2 | Тип легкового автомобиля | Хэтчбек или седан |
| 3 | Тип привода | монопривод |
| 4 | Тип коробки передач | механика |
| 5 | Тип двигателя | бензиновый |
| 6 | Рабочий объем двигателя | > 1500 и ≤ 2000 |
|  | **Дополнительные характеристики** | |
| 8 | Оборудование автомобиля | адаптированные органы управления (устройство ручного управления) для водителей с патологией нижних конечностей |

**Требования к условиям поставки:**

1.Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2.Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3.Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042.

4.Автомобили должны быть легковыми.

5.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

6.Автомобили должны быть 2022 года изготовления.

7.Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

8.Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом, должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

9.Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* гарантийный талон на автомобиль;
* паспорт транспортного средства (выписка из электронного паспорта транспортного средства);
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Условия передачи и приемки автомобиля:**

1. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля до даты поставки Заказчику.

2. Поставка осуществляется на основании направления страховщика.

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с местом поставки, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Порядок формирования цены:**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

1.Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

5. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.  Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Требования к качеству товара:**

1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.