**Приложение №1**

**к Извещению**

**Техническое задание**

**на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2022 году.**

1. **Способ определения поставщика:** аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2022 году. **Протезы нижних конечностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт** | **Сумма, руб.** |
| **Протез голени для купания** | **Протез голени для купания**:Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с конечности пациента. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление за счет формы приемной гильзы и вспомогательных элементов крепления – ленты велкро. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента и являются влагозащищенными. Стопа низкопрофильная из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, с взаимозаменяемыми пяточными клиньями, с титановой пирамидкой с водоотводящими каналами, препятствующими скоплению воды в несущем модуле, с дренажными отверстиями в косметической оболочке стопы. Косметическая облицовка – модульная полужесткая. Без покрытия косметической оболочки. | 555 833,33 | 1 | 555 833,33 |
| **Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии** | **Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии**:Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с конечности пациента. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление за счет формы приемной гильзы и вспомогательных элементов крепления – ленты велкро. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Стопа из углепластика с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, с титановой пирамидкой, имеет торсионный M-L модуль с боковыми ограничивающими бамперами, влагозащищенная. Косметическая облицовка – модульная полужесткая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые. | 612 900,00 | 1 | 612 900,00 |
|  |
| **ИТОГО** | **2** |  | **1 168 733,33** |

1. **Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 1 168 733** рубля **33** копейки
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача ***протез нижних конечностей***(далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Москва». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «09» декабря 2022 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем подписанного Сторонами, актов приема-передачи Изделия, реестра выполненных работ, акта выполненных работ, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.