**Приложение № 1 к извещению**

**Поставка поручней (перил) для самоподнимания в целях социального обеспечения граждан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование Товара** | **Тип характеристики** | **Наименование характеристики** | **Значение** | **Инструкция по заполнению характеристик по заявке** | **Количество, шт.** |
| 1 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые6-11-01 | Качественная | Назначение | для удобства передвижения инвалидов с ограниченными возможностями.**Поручни с угловой конструкцией** - для опоры при подъеме тела из положения сидя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 259 |
|  |  | Качественная | Поручни изготовлены из труб с приспособлением для крепления. Покрытие поручней ровное, без пузырей и отслаиваний.На поручни нанесено противоскользящее покрытие.Поручни устойчивы к дезинфицирующим растворам | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Крепление поручней выдерживает нагрузку подъема | не менее 700 Н | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) 6-11-02 | Качественная | Назначение | для удобства передвижения инвалидов с ограниченными возможностями.**Поручни прямые (линейные)** предназначены для крепления на стенах ванных и туалетных комнат, а также в комнатах и коридорах. Поручни предназначены для подъема и передвижения для лиц с ограниченными возможностями.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 323 |
|  |  | Качественная | Поручни изготовлены из труб с приспособлением для крепления.Покрытие поручней ровное, без пузырей и отслаиваний.На поручни нанесено противоскользящее покрытие.Поручни устойчивы к дезинфицирующим растворам | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Крепление поручней выдерживает нагрузку подъема | не менее 700 Н | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количественная | Длина поручня (в зависимости от потребности получателей) | Не менее 40 см не более 100 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

 Поручни (перила) для самоподнимания соответствуют требованиям Государственных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Часть 1. Общие требования биологической безопасности».

Гарантийный срок на поручни (перила) для самоподнимания составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

Металлические части поручней изготовлены из коррозионный-стойких материалов в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. Группы, технические требования и обозначения», ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ. Общие требования к выбору». Качество товара соответствует ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования».

Наружные поверхности поручней устойчивы к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств, применяемых при дезинфекции.

Поставляемый Товар имеет действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования маркировки и упаковки Товара:**

На Товар нанесен товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.