Описание объекта закупки

**Требования**

**к качеству, техническим, функциональным характеристикам ортопедической обуви, ее размерам.**

**Качественные, технические, функциональные характеристики ортопедической обуви, ее размеры**

Ортопедическая обувь (ортопедическая обувь на протезы) – это обувь специальной формы и конструкции, изготавливаемая для инвалидов с функциональной недостаточностью стоп и ампутацией нижних конечностей. Соответствие ГОСТ Р 54407-2011 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь предназначена:

- для обеспечения достаточной опороспособности конечности;

- фиксации стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

Ортопедическая обувь - должна быть ручного или полумеханического (ортопедическая обувь на протезы) производства.

Для изготовления ортопедической обуви на заказ участник должен иметь имеет в наличии парк колодок из расчета 2 пары на человека.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур). Изготовление из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Срок службы обуви - не менее 6 мес.

Обувь должна отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской Федерации.

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

В комплект должна входить памятка по пользованию – 1 шт.

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) обеспечения инвалидов ортопедической обувью**

Обеспечение ортопедической обувью должно осуществляться по месту изготовления, при необходимости по месту жительства инвалида, в срок **не позднее 20.12.2018 года**.

**Сроки предоставления гарантии качества ортопедической обуви.**

Обувь должна изготовляться в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на ортопедическую обувь.

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю и составляет: не менее 70 календарных дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

**Место выполнения работ**

Место выполнения работ: Ростовская область, по направлениям филиалов Заказчика, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия шифр** | **Функциональные**  **характеристики**  **изделия** | **Цена**  **за**  **ед.**  **(руб.)** | **Количество**  **(шт.)** | **Суммарная**  **стоимость**  **(руб.)** | **Срок выполнения работ** | **Срок гарантии**  **(календарных дней)** |
| Обувь  ортопедическая  сложная на утепленной подкладке  Шифры  \_\_\_\_\_ | Ботинки сложные ортопедические на утепленной подкладе для взрослых должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам). Срок службы не менее 6 месяцев | 3 608,02 | 180 | 649 443,60 | не позднее 20.12.2018 года. | Не менее 70 |
| Обувь  ортопедическая  сложная без утепленной подкладке  Шифры\_\_\_\_\_ | Полуботинки или туфли сложные ортопедические без утепленной подклады для взрослых должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп(вкладной башмачек), при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам.  Срок службы не менее 6 месяцев. | 3 414,38 | 180 | 614 588,40 | не позднее 20.12.2018 года | Не менее 70 |
| Обувь  ортопедическая при односторонней ампутации на сохраненную конечность  на утепленной подкладке  Шифры\_\_\_\_\_ | Ботинки ортопедические на утепленной подкладе для взрослых должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам. Срок службы не менее 6 месяцев | 3 608,02 | 250 | 602 490,00 | не позднее 20.12.2018 года | Не менее 70 |
| Обувь  ортопедическая  подкладке при односторонней ампутации на сохраненную конечность  без утепленной подкладке  Шифры\_\_\_\_\_ | Полуботинки или туфли ортопедические без утепленной подклады для взрослых должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы (изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам. Срок службы не менее 6 месяцев | 3 414,38 | 120 | 432 962,40 | не позднее 20.12.2018 года | Не менее 70 |
| Обувь на протез  Шифры\_\_\_\_\_ | Обувь на протезы для инвалидов с ампутацией нижних конечностей  Срок службы не менее 6 месяцев | 2 409,96 | 120 | 409 725,60 | не позднее 20.12.2018 года | Не менее 70 |
| **Итого** |  |  | **850** | **2709 210,00** |  |  |