Техническое задание

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.

Наименование объекта закупки: поставка автомобилей для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг):27 штук.

Источник финансирования – за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Начальная (максимальная) цена контракта **13 067 663 (Тринадцать миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят три) руб. 85 коп**.

**Требования к условиям поставки:**

1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

1. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.
2. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.
4. Автомобили должны быть легковыми.
5. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.
6. Автомобили должны быть 2018 года изготовления.
7. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).
8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом, должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

11. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

 2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* гарантийный талон на автомобиль;
* паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к количеству Товара:**

Количество поставляемого товара: 27 штук, модификации автомобилей для управления пострадавшими (количество каждой модификации автомобиля будет предоставлено после подписания контракта):

- без правой ноги;

- без левой ноги;

- без обеих ног.

**Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Хэтчбек или седан / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс  | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная |
| 6 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 7 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  |
| 10 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

**Условия передачи и приемки автомобиля:**

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с местом поставки, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Место поставки автомобиля:** г. Москва, в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (адрес места выдачи Товара Получателям, указывается при подачи заявки)

**Обязательное присутствие представителя поставщика, имеющего право подписи и печатью при выдачи автомобилей.**

**Порядок формирования цены:**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Обязательные условия:**

1. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля до даты поставки Заказчику.

2. Поставка осуществляется на основании направления страховщика.

**Срок поставки товара не позднее 14 декабря 2018 года.**

**Сроки действия Контракта:** с момента подписания контракта по «29» декабря 2018 года включительно, а в рамках взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

1.Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.  Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Требования к качеству товара:**

1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**Размер обеспечения исполнения контракта 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет рублей.**