# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Способ определения поставщика:** электронный аукцион.

**Наименование объекта закупки:** поставка МФУ для ГУ – Московского областного РО Фонда социального страхования РФ.

**Количество поставляемого товара: 39** штук, подробнее в Таблице №1 настоящего технического задания.

**Место доставки товара:** г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.12.

**Срок поставки товара:** Поставка Товара осуществляется после согласования сведений о поставляемом товаре в течение 5 рабочих дней с даты направления Поставщику заявки на поставку, но не позднее, чем за 15 рабочих дней до окончания срока действия Контракта, с указанием наименования и количества товара, контактной информации (адрес поставки, телефон).

**Сроки действия Контракта:** с даты подписания Контракта и действует до 25 декабря 2018 года.

**Источник финансирования:** средства Фонда социального страхования Российской Федерации, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год.

**Начальная (максимальная) цена Контракта: 2 984 982** *(два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят два)* рубля 00 копеек.

Цена Контракта включает все расходы на транспортировку, разгрузку и доставку Товара до места складирования силами Поставщика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. **Требования к качеству поставляемого Товара.**

Весь поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2018 года, серийно выпускаемым и иметь официальную гарантию производителя.

1. **Требования к гарантийному обслуживанию на поставляемый Товар.**

Гарантия на поставляемый Товар – должна быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Товара, если изготовителем не установлен более длительный гарантийный срок, а также обеспечить гарантийное обслуживание в течение этого срока.

1. **Требования к комплектации и документации**

Предлагаемый к поставке Товар должен быть работоспособным и содержать все комплектующие, необходимые для обеспечения этого требования.

Весь Товар должен быть обеспечен необходимыми кабельными соединениями для нормальной эксплуатации.

Весь поставляемый Товар должен сопровождаться комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую производителем.

К каждой единице Товара должен быть приложен оригинал технической документации и инструкции по эксплуатации на русском языке.

1. **Требования к поставке Товара**

Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет по адресу: г.Москва, 3-я Хорошевская улица, д.12. Время поставки Товара, включая полную его разгрузку, должно совпадать с рабочим временем Заказчика с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 16:45 по пятницам, обед с 13:00 до 13:45.

Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика, уполномоченным принять товар, дату и время поставки Товара, и в срок, не позднее, чем за 1 (один) рабочий дней до согласованного дня поставки, письменно уведомить представителя Заказчика, уполномоченного принять Товар, о точной дате, времени поставки Товара, о представителе Поставщика, ответственном за поставку Товара, в том числе о контактных телефонах последнего.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки до Получателя Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и иметь следующую маркировку с двух сторон:

Государственный контракт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик (название): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поставщик (название компании): \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пункт назначения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Грузоотправитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ящик №\_\_\_\_, всего ящиков\_\_\_\_\_\_\_

Размеры (высота, длина, ширина) \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вес Брутто \_\_\_\_\_ Кг

Вес Нетто \_\_\_\_\_ Кг

Специальные Инструкции: вскрывать только в присутствии представителя Поставщика.

Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, чистого веса, общего веса, количества, с указанием номера и даты заключенного Контракта, с приложением копий регистрационных и эксплуатационных документов, должны сопровождать каждый ящик и находиться в водонепроницаемых конвертах, один из которых должен находиться внутри ящика, а другой должен крепиться с внешней стороны.

1. **Требования к техническим характеристикам Товара**

Поставщик должен поставить Товар с техническими характеристиками, приведенными ниже:

Таблица 1

(Технические характеристики)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во  (шт.) |
| МФУ | 1. МФУ должно обеспечивать возможность печати в монохромном режиме и цветное сканирование; 2. Технология печати устройства должна быть лазерная; 3. Формат печати документа должен быть не менее формата А4; 4. Скорость монохромной печати А4 должна быть не менее 42 стр./мин.; 5. Время выхода первого отпечатка должно быть не более 8 сек.; 6. Скорость копирования А4 должна быть не менее 42 стр./мин.; 7. Ресурс печати должен быть не менее 100 000 страниц в месяц; 8. Скорость монохромного сканирования должна быть не менее 24 стр./мин.; 9. Время выхода первой копии должно быть не более 13 сек.; 10. Должны быть обеспечены возможности автоматической двусторонней печати и сканирования; 11. Должна быть предусмотрена возможность сохранения изображений в файлы как минимум следующих форматов: JPEG, PDF и TIFF; 12. Интерфейс сканера должен быть TWAIN, WIA 13. Многофункциональное устройство должно обладать автоподатчиком документов с емкостью не менее 50 листов для потокового сканирования; 14. Стандартная ёмкость лотков подачи листов должна быть не менее 250 листов; 15. Емкость приемного лотка должна быть не менее 150 листов; 16. Частота процессора многофункционального устройства должна быть не менее 600 МГц; 17. Стандартный размер памяти должен быть не менее 256 МБ; 18. Поддерживаемые языки управления печатью должны быть: PostScript3, PCL5e, PCL6, PDF; 19. Должна быть обеспечена функция сканирования в клиентский ПК, на электронную почту, ftp, smb, USB 20. Максимальная ёмкость картриджа должна быть не менее 18000 страниц; 21. Должна быть предусмотрена функция отправки изображения факсом, через сеть Интернет; 22. Максимальное энергопотребление в режиме печати не более 1000 Вт; 23. Интерфейс USB должен быть не ниже Hi-Speed USB 2.0; 24. Интерфейс Ethernet должен быть Ethernet 100/1000 Base TX. 25. В комплекте должен поставляться оригинальный (от того же производителя что и МФУ) картридж, рассчитанный не менее чем на 18 000 страниц (в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752) | 39 |