Обеспечение туторами (далее Изделиями) включает прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Туторы предназначены для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательной системы травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний.

 Туторы отнесены к технических устройствам для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Туторы представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.» Туторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». Туторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52878-2007. «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

 В соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам** | **Начальная (максимальная) цена за шт. работ****руб.****(в т.ч. с НДС)** | **Кол-во, шт.** | **Гарантийный срок** | **Срок службы** |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав. Гильза кожаная; шины, полукольцо и стелька – металлические. Крепление- шнуровка, кожаные ремни или застежки текстильные «Контакт». Изготовление по слепку, индивидуальное | 8598,67 | 2 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| 2 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав. Гильза на стопу и голень из слоистого пластика, листовых термопластов со смягчающим внутренним вкладышем или без него, допускается перфорация. Крепление- шнуровка или застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 6777,33 | 150 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| 3 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав (нагружаемый). Гильза на стопу и голень из слоистого пластика, листовых термопластов или кожи, со смягчающим внутренним вкладышем или без него, гильза может быть усилена металлическими шинами . Крепление – шнуровка или застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 7333,67 | 40 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| 4 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав. Гильза на стопу и голень из листового термопласта со смягчающим внутренним вкладышем или без него , допускается перфорация . Крепление с помощью тканой резины , с застежкой «Контакт» Изготовление индивидуальное. | 626,67 | 55 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| 5 | Тутор на коленный сустав |  Тутор на коленный сустав. Гильза из пенополиуретана с трикотажным полотном состоит из основной и двух боковых деталей, соединенных застежкой «Контакт». Металлические шины вставлены в карманы по 2шт. на каждой детали тутора. Крепление – застежки текстильная «Контакт». Изготовление индивидуальное.  | 3492,00 | 25 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| 6 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав. Гильза на бедро , коленный сустав и голень из кожи шорно-седельной, листовых термопластов или слоистых пластиков со смягчающим элементом или без него (определяется по медицинским и социально-бытовым показаниям Получателя).. Могут быть усилены металлическими шинами. Крепление – застежки текстильная типа «Контакт» или шнуровка . Изготовление индивидуальное.  | 5508,67 | 50 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |
| 7 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу. Гильза на стопу и голень и гильза на бедро , соединенные в замок или единая целая, из слоистого пластика , листовых термопластов или кожи , со смягчающим внутренним вкладышем или без него, допускается перфорация. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное. | 7824,67 | 10 | Не менее 7 мес. | Не менее 1 года |

Всего: 332 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 802 590 руб. 69 коп.

Наименование изделий определены на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, с учетом индивидуальных потребностей получателя.