Техническое задание поставку технических средств реабилитации — телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения ими инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид изделий | Функциональные характеристики и  технические требования | Кол-во (шт.) |
| 1. | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами. Экран: цветной дисплей жидкокристаллический. Диагональ телевизора не менее 55 см. Формат экрана 16:9; частота развертки не менее 50 ГЦ; наличие функции приема цифрового телевидения (DVB-T2); поддержка телевизионных стандартов SECAM; количество принимаемых каналов не менее 30; телетекст с памятью не менее 10 страниц соответствующий требованиям ГОСТ Р 50861-96; телетекст по умолчанию работает с кириллицей (принимает сигналы на русском языке), имеет функцию двойной высоты субтитров; наличие входов AV, компонентный, наличие разъемов для наушников; мощность звука не менее 2 Вт; акустическая система не менее одного динамика; наличие функции «таймер сна» экранное меню на русском языке; телевизор с телетекстом, укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 190 |
|  |  | Итого: | 190 |

**Требования к безопасности Товара.**

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» Поставщик должен указать срок службы телевизора.

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара.**

Условия транспортирования телевизора в части воздействия механических факторов - по группе С ГОСТ 23216-78, климатических факторов — по группам условий хранения ГОСТ 15150 -69.

Каждый телевизор должен быть упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой по ГОСТ 515-77 и ГОСТ 5959-80.

На каждом телевизоре должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Сроки предоставления гарантий качества телевизора должны составлять не менее 12 месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Срок гарантийного ремонта не более 20 дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Возможность ремонта при обеспечении инвалидов телевизором осуществляется в соответствии с Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок поставки** | В течение 2019 года. Поставка не менее 20 % от общего объема Товара в Ивановскую область в организованные Поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации в течение 5 (Пяти) календарных дней, а остальной объем Товара в течение 20 календарных дней со дня заключения Контракта (до 01.10.2019 должно быть выдано 100% общего объема требуемого Товара). |
| **Срок доставки до инвалида** | Срок доставки до инвалида со дня получения поставщиком списка Получателей – не более 10 (Десяти) календарных дней или в день обращения инвалида. |
| **Место поставки** | Ивановская область. Поставка осуществляется в организованные Поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации. |
| **Условия поставки** | Поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу каждого из пунктов выдачи товара не менее 45 часов в неделю, из них не менее 5 часов в выходные дни (суббота и воскресенье). |
| **Срок гарантии** | Не менее 1 (Одного) года |
| **Срок службы, установленный производителем** | Не менее 7 (Семи) лет |
| **Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида** | Не более 20 (Двадцати) дней |
| **Соответствие** | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |