Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами) для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу(руб.) | Количество | Сумма(руб.) |
| Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами - носители видеоинформации с субтитрами для инвалидов с нарушением слуховых функций.Корпус и кинескоп телевизоров не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов, а также иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров и при работе в условиях одной неисправности.Диагональ телевизора должна быть не менее 54 см. и не более 66 см.Экран жидкокристаллический, формат экрана 16:9, частота развертки 50 ГЦ; поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM; количество принимаемых каналов не менее 30 (обязательный прием сигналов телетекста Первого канала, ТВЦ и «Культура»); телетекст с памятью не менее 10 страниц должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50861-96; телетекст должен по умолчанию работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке); иметь функцию двойной высоты субтитров; наличие входа AV; наличие разъемов для наушников; мощность звука не менее 2 Вт; акустическая система не менее одного динамика; наличие функции «таймера сна»; экранное меню на русском языке; телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 8 613,91 | 220 | 1 895 060,20 |
| **Итого:** |  |  | **220** | **1 895 060,20** |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, безопасности для телевизоров с телетекстом.

Телевизоры представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология" (Телевизионная аппаратура и видеоаппаратура (2133), телевизоры, в том числе телевизоры со встроенным декодером телетекста (21 33 03).

Требования к безопасности товара.

Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке товара.

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

1. - страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);
2. - номер артикула (при наличии);
3. - количество Товара в упаковке;
4. - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;
5. - правила использования (при необходимости);
6. - штриховой код изделия (при наличии).
7. - информацию о сертификации (при наличии).

Установка, настройка и обучение инвалидов правилами пользования телетекстом осуществляется Поставщиком.

Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888 системы «Телетекст».

 Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев. В течение этого срока Поставщик обязан осуществить ремонт или замену телевизора бесплатно. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок пользования телевизором с телетекстом должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.

Срок поставки по 15 апреля 2019г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства получателя.