**Техническое задание**

**Технические требования на поставку телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара и его технические характеристики | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Товара (руб., коп.) | Стоимость Товара (руб., коп.) |
| Телевизор жидкокристаллический с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны осуществлять прием телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию «Телетекст» в КГИ (кадровом гасящем импульсе). Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров.Диагональ телевизора должна быть не менее 54 см. Формат экрана 16:9; частота развертки 50 ГЦ; поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC; количество принимаемых каналов не менее 30 (обязательный прием сигналов телетекста Первого канала, ТВЦ и «Культура»); телетекст с памятью не менее 10 страниц должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50861-96; телетекст должен по умолчанию работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке), иметь функцию двойной высоты субтитров; наличие входов AV, HDMI; наличие разъемов для наушников; мощность звука не менее 2 Вт; акустическая система не менее одного динамика; наличие функции «таймера сна»; экранное меню на русском языке.Телевизор с телетекстом должен комплектоваться пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 26.40.20.122 | шт. | 130 | 9 064,71 | 1 178 412,30 |

**Требования к качеству Товара:** Телевизоры с телетекстом должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов, а также иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров и при работе в условиях одной неисправностей.

Установка, настройка и обучение инвалидов правилами пользования телетекстом осуществляется исполнителем.

**Требования к маркировке, упаковке, отгрузке Товара:** На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

**Требования к безопасности Товара:** Телевизоры с телетекстом должны соответствовать требованиям, предусмотренным ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости.

**Требования к гарантийному сроку:** Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

**Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе:**

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

**Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:**

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 58 920 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 62 копейки.

**Требования к порядку поставки Товара:**

**-Место поставки:** по выбору Получателя до места проживания инвалида на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

**-Срок поставки Товара**: в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика Реестра Получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке Товара при получении реестра составляет менее 30 календарных дней, Товар должен быть поставлен до окончания срока действия Контракта.

**Форма, сроки и порядок оплаты Товара:** В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями Контракта

**Цена поставляемого Товара:**

Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 1 178 412 (Один миллион сто семьдесят восемь тысяч четыреста двенадцать) рубля 30 копеек