**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов в 2019 году**

**Общее количество – 300 шт.**

**Место поставки** - г. Воронеж, Воронежская область.

**Срок доставки** **товара -** в течение 20 дней со дня обращения Получателя к Исполнителю (при наличии направления Заказчика) или в течение 20 дней со дня получения Исполнителем списков (реестров) Получателей, которым Заказчик выдал направления на поставку, но не позднее 10.12.2019.

Телетекст должен соответствовать требованием ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****Товара, страна****происхождения** **Товара** | **Функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во (шт.)** |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, с диагональю 54-66 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении для инвалидов с нарушением слуха.Телевизор с телетекстом должен иметь жидкокристаллический дисплей.Диагональ телевизора должна быть не менее 54 и не более 66 см. Телевизор должен иметь декодер телетекста, в котором имеется микросхема, позволяющая отображать знаки русского алфавита. Декодер телетекста обеспечивает прием текстовой информации.Телетекст должен работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке).Телевизор с телетекстом должен поддерживать следующие стандарты: PAL, SECAM. Стандарты цифрового телевидения DVB-C, DVB-T, DVB-T2;Формат экрана не менее 16:9;Частота развертки не менее 50 Гц;Количество принимаемых каналов не менее 30;Экранное меню должно быть на русском языке;Телетекст с памятью не менее 10 страниц;Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке.Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ во время эксплуатации. Не должно быть механических повреждений.Должна осуществляться установка, настройка и обучение инвалидов правилами пользования телетекстом. | 300 |

На каждом телевизоре должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Поставляемое изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сроки предоставления гарантий качества должны составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема – передачи технического средства Получателем. Вместе с изделием Получателю должен быть передан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей в течении срока эксплуатации телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

Срок службы изделия должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. Упаковка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Перед выдачей технических средств Получателям Поставщик по согласованию с Заказчиком должен представить их для проверки на соответствие требованиям технического задания по адресу Заказчика.

Требования к месту и условиям поставки телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами:

-предоставления инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства(нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи) в пределах г. Воронежа и Воронежской области;

-ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

-ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

-предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

-информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

-информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.