**Электронный аукцион**

**Поставка слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов**

**Техническое задание**

Слуховые аппараты представлены в «ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 51024-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими их качественные характеристики.

Слуховой аппарат должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной занятости Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018 г. №85н - не менее 4 лет.

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата должен быть - не менее 24 месяцев.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Поставка осуществляется путём передачи инвалиду настроенного слухового аппарата на территории **Республики Алтай, г. Горно-Алтайска по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Поставщика (соисполнителя) или Майминского района, с. Майма по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Поставщика (соисполнителя).**

Обеспечение инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется на основании лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи по «сурдологии-оториноларингологии» предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

**Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности – Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск или Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма.**

При поставке Поставщик должен (самостоятельно или с помощью соисполнителя по договору) обучить инвалида правилам пользования слуховым аппаратом, обеспечить инструктаж и консультативную помощь.

*Требования, предъявляемые к Поставщику и к условиям поставки, установленные в Государственном контракте должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.*

Количество закупаемых товаров – 100 штук (аппаратов).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Показатели и их значения, которые не могут изменяться | Показатели  и их минимальные и/или максимальные значения | Кол-во, шт. |
| 1. | Слуховые аппараты заушные мощные (цифровые слуховые аппараты многоканальные высокотехнологичные) | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь границы диапазона частот, каналы цифровой обработки, программы прослушивания.  Слуховые аппараты поставляются в комплектации: слуховой аппарат,1 элемент питания, 1 ушной вкладыш. | - границы диапазона частот -не более 0,14 и не менее 5,2 кГц;  -каналов цифровой обработки – не менее 6-ти;  -программ прослушивания - не менее 3-х;  -максимальный ВУЗД 90 - не менее 131 дБ;  -максимальное усиление - не более 81 дБ. | 50 |
| 2. | Слуховые аппараты заушные сверхмощные (цифровые слуховые аппараты  широкополосные многоканальные) | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь границы диапазона частот, каналы цифровой обработки звука, программы прослушивания.  Слуховые аппараты поставляются в комплектации: слуховой аппарат,1 элемент питания, 1 ушной вкладыш. | - границы диапазона частот - не более 0,1 кГц и не менее 4,85 кГц;  -каналов цифровой обработки – не менее 4-х;  -программ прослушивания - не менее 3-х;  -максимальный ВУЗД 90 не менее 139 дБ;  -максимальное усиление - не менее 81 дБ;  -независимых частотных регулировок (ограничения) ВУЗД - не менее 6-ти. | 50 |
| **Итого** | | |  | **100** |

Место поставки (доставки) Товара:

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Поставщика (соисполнителя) или Республика Алтай, Майминский район, с. Майма по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Поставщика (соисполнителя).

Срок (график) поставки:

Поставка осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя к Поставщику с момента заключения Государственного контракта по 30.09.2019г.