**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов

протезами нижних конечностей немодульного типа в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование изделия | Описание работ | Цена единицы продукции (руб.) | Кол-во, шт. | Общая стоимость |
| 1. | Протез голени немодульный | Должен быть: с формообразующей облицовкой из поролона или без неё (в зависимости от потребности получателя), с косметической оболочкой, гильза из кожи или дерева (в зависимости от потребности получателя); стопа низкопрофильная без голеностопного шарнира или стопа шарнирная полиуретановая (в зависимости от потребности получателя); щиколотка металлическая или деревянная (в зависимости от потребности получателя), с одноосным коленным шарниром или без него (в зависимости от потребности получателя), крепление протеза голени на инвалиде поясное; тип протеза по назначению: постоянный. | 66 713,69 | 14 | 933 991,66 |
| 2. | Протез бедра немодульный | Должен быть: с формообразующей облицовкой из поролона или без неё (в зависимости от потребности получателя), с косметической облицовкой, приёмная гильза унифицированная или индивидуальная из литьего слоистого пластика на основе акриловых смол или из кожи (в зависимости от потребности получателя), крепления протеза бедра на инвалиде поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; стопа пенополиуретановая, фильцевая или без стопы (в зависимости от потребности получателя), коленный шарнир одноосный замковый или без замковый с коленным узлом для немодульных протезов (в зависимости от потребности получателя); тип протеза по назначению: постоянный. | 79 953,85 | 6 | 479 723,10 |
|  |  |  |  | **20** | **1 413 714,76** |

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ:** изготовление и обеспечение протезами должно осуществляться непосредственно Получателю на основании направления. Срок изготовления не должен превышать 60 (шестьдесят) дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика и обращения получателя с направлением на предприятие. Исполнитель должен отправлять филиалам Заказчика подтверждения о получении списков инвалидов на изготовление и получение протезов.

Срок сдачи реестров Исполнителем должен быть в течение 10 рабочих дней после выдачи протезов получателю. Передача протезов инвалиду Исполнителем должна подтверждаться передачей филиалам Заказчика Акта сдачи-приемки, Реестра Получателей по контракту, счета, счета-фактуры и отрывных талонов к Направлениям.

**Требования к качеству работ:** протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Нац. стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, Южный Федеральный округ, Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования в пределах Краснодарского края, протезы должны поставляться непосредственно Получателям. Инвалиды 1-ой группы должны обсуживаться на дому.

Должно быть наличие выездной протезно-ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен быть предоставлен Изготовителем не позднее 10 дней после получения списков.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы:** срок предоставления гарантии должен составлять не менее 9 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней