**Описание объекта закупки**

**1.Наименование объекта закупки** – поставка в 2019году технических средств реабилитации – ходунков, с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличем(ДЦП), для обеспечения инвалидов.

 Количество – 70 штук.

2**.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.**

Ходунки предназначены для инвалидов, страдающих различными формами ДЦП, вялыми и спастическими парезами и параличами различной этиологии. Основной целью использования ходунков является подавление патологической постуральной активности; создание условий для выработки правильной походки с полной или частичной фиксацией пациента; тренировка равновесия при ходьбе и стоянии.

 В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

 Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (Система сертификации ГОСТ).

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя при его эксплуатации.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков.

Количество всего 70 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Характеристика товара | Количество, шт. |
|  | **Ходунки, с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличем(ДЦП)** **(рост пользователя от 70 до 100 см, от 100 до 130 см, от 130 до 150 см)** | Предназначены для инвалидов, страдающих ДЦП, вялым и спастическими парезами и параличами различной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Способствуют подавлению патологической постуральной активности, создают условия для выработки нормальных постуральных реакций, предупреждение контрактур, устранение нарушений осанки и патологической установки стоп. Представляют собой комплекс устройств, обеспечивающих поэтапность реабилитации. Ходунки на колесах (ходунки-роллаторы) должны быть с четырьмя опорами, двумя рукоятками под локоть и широким набором фиксаторов для тренировки стояния, обучения ходьбе. Ходунки должны поставляться под рост пользователя:от 70 до 100 см – 5 штук;от 100 до 130 см – 15 штук;от 130 до 150 см – 20штук.Благодаря различным вариантам сборки ребенка можно зафиксировать в ходунках частично или полностью в зависимости от его способностей. Жесткая фиксация тела в вертикальном положении производится с помощью корсета, 2-х подлокотников и поддерживающего сидения.Текстильные детали состоят из водонепроницаемой ткани с внутренним наполнителем. Наличие мягких опор под локоть, нескользящих рукояток, текстильного сиденья, фиксаторов для таза и страховочных ремней. Задние колеса должны иметь стояночные тормоза. Регулировка высоты и длины подлокотников с помощью винтов.Регулировка корсета по ширине. В комплект к ходункам так же должны входить паспорт изделия и гарантийный талон. | 40 |
|  | **Ходунки, с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличем(ДЦП)** (рост пользователя от 140 см до 180см) | Предназначены для инвалидов ростом 140-180 см, страдающих ДЦП, вялым и спастическими парезами и параличами различной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Способствуют подавлению патологической постуральной активности, создают условия для выработки нормальных постуральных реакций, предупреждение контрактур, устранение нарушений осанки и патологической установки стоп. Представляют собой комплекс устройств, обеспечивающих поэтапность реабилитации. Ходунки должны поставляться под рост пользователя от 140 до 180см.Ходунки на колесах должны быть с четырьмя опорами, широким набором фиксаторов для тренировки стояния, обучения ходьбе. Благодаря различным вариантам сборки инвалида можно зафиксировать в ходунках частично или полностью в зависимости от его способностей. Рама ходунков должна быть алюминиевая с анодированным покрытием.Текстильные детали должны состоять из водонепроницаемой ткани. Должны быть нескользящие рукоятки, текстильное сиденье, стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности. Задние колеса должны иметь стояночные тормоза. Регулировка высоты подлокотников и корсета с помощью винтов.Должна быть возможность осуществления регулировки, когда пациент находится в опорах:• Регулировка рамы по высоте • Регулировка нагрузки на ноги • Мягкий фиксатор грудной клетки с регулировкой по высоте, углу крепления и объему.• Подлокотники с регулировкой по высоте, ротации, углу, расстоянию по отношению к телу и вперед-назад• Нескользящие рукоятки с регулировкой по высоте и глубине установки • Мягкие поддерживающие трусики• Фиксаторы бедер, регулируемые по горизонтали и по вертикали • Фиксаторы голеностопов с мягкими ремешками, регулируемые по длине шага и расстоянию между голеностопами• Четыре литых колеса с индивидуальными тормозами• Возможность движения как в одном, так и в другом направлении• Рама складывается без использования инструмента. Все приспособления должны легко крепиться и сниматься, позволяя собирать ходунки, как конструктор, соответственно потребностям конкретного пациента на различных стадиях реабилитации. Все фиксаторы регулируются по нескольким параметрам для максимально точной подгонки ходунков под анатомические особенности пациента.В комплект к ходункам так же должны входить паспорт изделия и гарантийный талон. | 10 |
|  | **Ходунки, с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличем(ДЦП)** (рост пользователя от 70 до 90 см, от 90 до 115 см, от 115 до 150 см) | Предназначены для инвалидов, страдающих ДЦП, вялым и спастическими парезами и параличами различной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Способствуют подавлению патологической постуральной активности, создают условия для выработки нормальных постуральных реакций, предупреждение контрактур, устранение нарушений осанки и патологической установки стоп. Представляют собой комплекс устройств, обеспечивающих поэтапность реабилитации. Должны поставляться под рост пользователя:от 70 до 90см – 13штук;от 90 до 115 см – 5 штук;от 115 до 150 см – 2 штуки.Детские ходунки с четырьмя опорами, двумя рукоятками под локоть и широким набором фиксаторов для тренировки стояния, обучения ходьбе. Благодаря различным вариантам сборки ребенка можно зафиксировать в ходунках частично или полностью в зависимости от его способностей. Жесткая фиксация тела в вертикальном положении производится с помощью корсета, 2-х подлокотников и поддерживающего сидения.Текстильные детали состоят из водонепроницаемой ткани с внутренним наполнителем. Обязательно мягкие опоры под локоть, нескользящие рукоятки, текстильное сиденье, фиксаторы для таза и страховочные ремни. Задние колеса имеют стояночные тормоза. Регулировка высоты и длины подлокотников с помощью винтов. | 20 |

Гарантийный срок эксплуатации ходунков, с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличем(ДЦП) должен быть не менее 12 мес.

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Товара в течение гарантийного срока и сервисное обслуживание Товара в течение минимальных сроков пользования, установленных действующими нормативными документами.

Ходунки, с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличем(ДЦП) должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении Получателей техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».