**Техническое задание**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2019 году ортопедических аппаратов для обеспечения инвалидов.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Количество - 172 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| 1. | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, разгружающий. Изготовлен из упругих материалов; кожи. Крепление застежка "велкро"; шнуровка; ремешки. Шины; модули с движением в голеностопном шарнире, по слепку, постоянный | 4 |
| 2. | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, корригирующий, из термопластов высокотемпературных, из вспененных упругих и смягчающих материалов, шины и модули с шарниром в голеностопном суставе для обеспечения движения в суставе, с улучшенными свойствами, специальный, детский | 60 |
| 3. | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав фиксирующий, разгружающий. Изготовлен из упругих материалов; кожи. Крепление шнуровка; ремешки, с поясом; и без. Шины; модули с замком; без замка в коленном шарнире, по слепку, постоянный | 6 |
| 4. | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав фиксирующий, разгружающий, из эластичных материалов, шины и модули стабилизируют коленный сустав, специальный  | 60 |
| 5. | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав фиксирующий, разгружающий, из эластичных материалов, термопластов, шины и модули с регулируемыми шарнирами, с улучшенными свойствами, специальный | 10 |
| 6. | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав ортопедический для отведения и установки бедер в заданном положении из термопластов высокотемпературных, вспененных упругих и смягчающих материалов, шины и модули фиксируют тазобедренный сустав, специальный, детский  | 10 |
| 7. | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, разгружающий из упругих материалов; кожи, шины и модули с замком; без замка в коленном шарнире, изготовленный по слепкам, постоянный  | 10 |
| 8. | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, разгружающий. Изготовлен из кожи; из термопластичного пластика; слоистого пластика на основе ламинирующей смолы. Состоит из гильз бедра, голени. Крепление застежка "велкро"; шнуровка; ремешки, с поясом и без. Шины; модули с замком; без замка в коленных шарнирах, с движением и без в голеностопных шарнирах. Изготавливается при укорочении нижней конечности, в том числе с двойным следом, с индивидуальной щиколоткой; со стременем для разгрузки всей нижней конечности, по слепку, постоянный, взрослый, детский | 2 |
| 9. | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий. Изготовлен из термопластичного пластика; слоистого пластика на основе ламинирующей смолы. Крепление застежка "велкро"; шнуровка; ремешки. Шины; модули с замком; без замка в коленном и тазобедренном шарнирах; с движением в голеностопных шарнирах; функциональными туторами на голеностопный сустав, по обмерам, с улучшенными функциональными свойствами, специальный, детский | 10 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Аппараты ортопедические | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | 12 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.