**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

«Выполнение работ по обеспечению в 2019 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (аппарат на нижние конечности и туловище (ортез))».

**Требуемое количество** - 65 шт.

**Сроки выполнения работ** – до 02.12.2019 г.

**Место выполнения работ** – г. Воронеж, Воронежская область.

**Срок выполнения работ** - не более 2 месяцев со дня, следующего за днем получения Исполнителем от Заказчика списков Получателей, которым заказчиком выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия осуществляется с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

**Условия выполнения работ**:

- обеспечение инвалидов (Получателей) протезно-ортопедическими изделиями осуществляется при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- право выбора способа и места получения готового протезно-ортопедического изделия определяется Получателем (законным представителем Получателя) самостоятельно: по месту жительства (нахождения) Получателя, по месту нахождения Исполнителя, по месту нахождения стационарных пунктов выдачи в пределах г. Воронежа и Воронежской области;

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам (законным представителям инвалидов) из реестра Получателей протезно-ортопедических изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе способа, места и времени доставки изделия;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами (законными представителями инвалидов) по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления протезно-ортопедических изделий инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов при выборе способа получения протезно-ортопедических изделий по месту нахождения Исполнителя или в стационарном пункте выдачи;

- информирование инвалидов (законных представителей инвалидов) о дате, времени и месте выдачи готовых изделий;

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ:**

Выполнение работ по обеспечению аппаратами ортопедическими (ортезирование) направлено на обеспечение механической фиксации, разгрузки, компенсации функций, поврежденных или реконструированных суставов и других функций опорно-двигательного аппарата.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата вследствие заболеваний травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера, а также обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (аппараты на нижние конечности и туловище) отвечают требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.

На аппараты представлены следующие документы:

- декларация о соответствии (согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).

**Требования к результатам работ:**

Работы по обеспечению Получателей ортезами (аппаратами на нижние конечности и туловище) считаются эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни.

Аппараты плотно охватывают конечности или ее сегменты, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности. Допускают свободное надевание на пораженные конечности.

Работы по обеспечению получателей ортезами (аппаратами на нижние конечности и туловище) выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:**

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании изделий по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Использование изделий не причиняет вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Минимальный гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования.

- на аппараты на нижние конечности 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение аппаратов на нижнюю конечность осуществляется в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

Перед выдачей изделия Получателю Исполнитель по согласованию с Заказчиком представлет аппараты и туторы для проверки на соответствие требованиям технического задания по адресу Заказчика.

С целью контроля выдачи аппаратов ортопедических Исполнитель имеет возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет передачи изделия Получателю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Технические характеристики | Потребность (Количество), шт.  |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез). Состоит из полукорсета, гильз на бедро, голень и башмачка. Приемные гильзы изготовлены из листового термопласта, слоистого пластика или кожи. Допускается применение смягчающего слоя из вспененного термопласта или из прокладочного материала на текстильной основе. Шины стальные или из легких сплавов с движением в коленном, голеностопном и тазобедренном шарнирах, с замком или без замка в коленном и тазобедренном шарнирах. Крепление: осуществляется посредством манжет из ленты отделочной с застежкой текстильной "контакт" или при помощи пояса, вертлуга, шнуровок, капок и штрипок. Изготовление по индивидуальным слепкам и по индивидуальным обмерам. Назначение – постоянное, лечебно- профилактическое. | 65 |
| ВСЕГО |  | 65 |