**Техническое задание**

 **Ремонт и техническое обслуживание**

 **автотранспортных средств ФСС РФ по РД**

 **1.Характеристика выполняемых работ:**

 **1.1.** Исполнитель обязан производить следующие работы:

- техническое обслуживание автомобилей Заказчика.

- текущий и плановый ремонт автомобилей Заказчика с использованием собственных запасных частей, масел, автокосметики, расходных материалов и аксессуаров.

- диагностические работы, слесарные работы, ремонт электрооборудования автомобилей Заказчика.

- кузовной ремонт автомобилей Заказчика.

 **1.2.** Исполнитель обязан принимать на вышеуказанные обслуживание автомобили согласно Таблице №1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Тип ТС** |   **Марка** |  **Модель** |   **Год выпуска**  |
|  Легковой |  ТОЙОТА |  AVENSIS |  2010 |
|  Легковой  |  ХУНДАЙ |  SANTA FE |  2011 |
|   Легковой |  ФОРД |  TORNEO BUS |  2012 |
|  Легковой |  ХУНДАЙ |  i 40 |  2013 |
|  Легковой |  ХУНДАЙ |  i 40 |  2014 |
|   Легковой |  ХУНДАЙ  |  SONATA |  2007 |
|   Легковой |   ФОРД |  MONDEO |  2011 |

 **1.2.1.**Заказчик (его представители) вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

 **1.3.** Выполнение работ должно проводиться в оборудованных боксах(помещениях).

 **1.4.** Исполнитель должен соответствовать следующим условиям:

 - иметь подготовленных квалифицированных специалистов для проведения работ, связанных с диагностированием, ремонтом и обслуживанием автомобилей.

 - быть оснащенным ремонтно-диагностическим оборудованием, для производства работ по заводским технологиям, в том числе:

 - подъемниками (не менее 3 шт.);

 - диагностическим оборудованием;

 - шиномонтажным оборудованием;

 - инструментом для ремонта;

 - оборудованием для проверки и регулировки развала-схождения;

 - оборудованием для регулировки света фар;

 - диагностическим оборудованием для тестирования и очистки форсунок;

 - оборудованием для диагностики системы тормозов;

 - стапелем с измерительной системой;

 - сварочным аппаратом;

 - стендом для диагностики подвески при проведения ТО и кузовного ремонта.

Вместимость боксов, техническая и физическая возможность Участника выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Заказчика должна быть, не менее 3(трёх) единиц транспорта одновременно.

 **1.5.** Исполнитель должен, оперативно (в день обращения) выполнять ремонтные работы. Срок выполнения работ по техническому обслуживанию транспортного средства не должен превышать 1 (одного) рабочего дня, а по ремонту транспортного средства не более 3 (трех) рабочих дней с момента передачи автомобиля Исполнителю.

 **1.5.1.** Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с «Правилами оказания услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 290 от 11. 04. 2001г. и «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта». Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должно отвечать требованиям безопасности, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применимого для данного вида работ.

 **1.5.2.**Работы выполняются по заказу(заявке) на техническое обслуживание и ремонт. Заказ(заявка) передается исполнителю представителем государственного заказчика за 2 рабочих дней до начала выполнения работ. Заказ(заявка) государственного заказчика доводится до сведения Исполнителя посредством телефонной, факсимильной или иной связи (в том числе по электронной почте) позволяющей достоверно установить, что заказ(заявка) исходит от Заказчика. По заявке представитель заказчика называет марку(модель) и государственный номер автомобиля, перечень неисправностей подлежащих устранению.

 **1.5.3.**При приеме автомобиля заказчика, исполнитель проводит проверку(диагностирование) технического состояния автомобиля на предмет наличия неисправностей, проверяет комплектность автомобиля с подписанием приемо-сдаточного акта, в котором указываются реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты.

 **1.5.4.** Исполнитель обязан использовать собственные оборудование, инструменты для проведения работ. Расходные материалы и запасные части для выполнения работ предоставляется исполнителем.

 **1.5.5.** При выполнении технического обслуживанию и всех видов ремонтных работ исполнитель обязан использовать только запасные части, детали и материалы, разрешенные (рекомендованные) к применению заводом-изготовителем. Все запасные части должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации, соответствовать требованиям, установленными действующими в РФ ГОСТами и ТУ.

 **1.5.6.** Исполнитель обязан принять в собственность все отходы (отработанные расходные материалы), образовавшиеся в результате технического обслуживания и ремонта автомобилей.

 **1.5.7.** Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества в период выполнения работ, а так же за вред, причиненный имуществу государственного заказчика, произошедший при выполнении работ, в размере стоимости утраченного, поврежденного имущества государственного заказчика.

 Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, нанесенный имуществу государственного заказчика, здоровью и жизни сотрудников государственного заказчика, в результате недобросовестного выполнения исполнителем обязанностей по контракту.

 **1.5.8.** Передача автомобиля из ремонта:

 - Исполнитель обязан в день окончания работ информировать Заказчика о выполнении ремонта, ТО и о возможности забрать Заказчиком свой(и) автомобиль(и).

 -при приемке автомобиля Заказчик обязан проверить с участием Исполнителя комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде и акте выполненных работ, подписанным Исполнителем, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту.

 - в случае обнаружения расхождений между результатом выполненных работ и сведениями, указанными в заказ-наряде, а также выявления повреждения автомобиля, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и т.д., Заказчик отражает выявленные недостатки в акте приеме-передачи автомобиля.

 - недостатки, отраженные в акте приема-передачи автомобиля Исполнитель обязан устранить в срок дополнительно согласованный сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 3(три) рабочих дня.

 - приемка каждого автомобиля Заказчиком из ремонта оформляется актом приема-передачи автомобиля, подписываемым представителями сторон.

 - приемка работ по качеству осуществляется Заказчиком в течении 5 рабочих дней после приемки автомобиля и подтверждается подписанием Заказчиком акта выполненных работ.

 - в случае обнаружения Заказчиком недостатков в работе отремонтированных узлов и агрегатов при приемке работ по качеству Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в срок дополнительно согласованный сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 3 (три) рабочих дня.

 **2. Требования к гарантии на выполненные работы и запасные части:**

 **2.1.** Исполнитель обязан предоставлять гарантию на работу и запасные части:

 по техническому обслуживанию не менее 30 дней

 по ремонту (текущему, электрооборудования) не менее 30 дней

 по ремонту узлов и агрегатов не менее 3 месяцев

 по кузовному ремонту не менее 3 месяцев

 на запасные части не менее 3 месяцев

 При выявлении заказчиком неисправности ранее выполненных работ (раньше истечения гарантийного срока), исполнитель обязуется устранить неисправности в течение не более чем 2(двух) рабочих дней после получения от заказчика соответствующей заявки (в т. ч. и по средствам телефонной связи), если устранение неисправности должен быть согласован с государственным заказчиком, но не может превышать 5(пяти) рабочих дней

 Гарантийный срок продлевается на период, когда государственный заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных недостатков, при условии, что исполнитель был извещен государственным заказчиком об обнаружении недостатков в письменной форме в трехдневной срок с момента обнаружения недостатков.

 **2.2.** По окончанию оказания услуг техническое состояние автотранспортных средств должно соответствовать требованиям безопасности к техническому состоянию, определенному техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

 **3. Срок действия контракта:** с момента заключения государственного контракта до 31.12.2019.

 **4. Срок оплаты** в течении 15 рабочих дней с момента предоставления бух. документов.

 **5. Место выполнения работ:**

 Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала