**Требования к качеству, техническим и функциональным**

**характеристикам (потребительским свойствам) товара**

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе: - ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на токсичность: методы in vitro»;- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»;- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». |
| 1 | Аппарат на нижние конечности и туловище для детей-инвалидов | Аппарат на нижние конечности и туловище должен быть предназначен для устранения гипертонуса приводящих мышц бедра.Аппарат на нижние конечности и туловище должен состоять из пластикового, металлического бандажа (по требованию Заказчика в соответствии с антропометрическими данными получателя), поясничной гильзы, 2 бедренных гильз. Гильзы должны быть соединены стержнями.Шарниры шины гильзы должны повторять движения в тазобедренном суставе в сагиттальной плоскости. Шина должна обеспечивать стабильность тазобедренных суставов, нормализовать распределения давления между головкой бедра и ацетабулярной впадиной.Товар должен иметь размерный ряд от 1 до 6 в зависимости от окружности талии (по требованию Заказчика в соответствии с антропометрическими данными получателя и навыками движения). | 17 |
| Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.Срок службы должен составлять не менее срока службы, установленного на данный товар производителем, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.Срок службы должен быть не менее срока пользования, установленный Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». |