|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка в 2019 году инвалидам цифровых сигнализаторов для слабослышащих и глухих в количестве 365 штук на сумму 2 434 370,60 рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание**  **изделия** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Цена за ед., (руб.)** | **Коли-чество (шт.)** | **Сумма (руб.)** |
| Цифровой сигнализатор звука со световой индикацией | Сигнализатор предназначен для оповещения инвалидов с нарушениями слуха о поступлении сигнала от дверного звонка, телефона, домофона.  Световой приемник должен иметь стробоскоп, подающий световые импульсы хорошо различимые в светлое время суток при поступлении входящего сигнала с датчика.  Сигнализатор (индикатор) должен:  - Реагировать на сигналы, поступающие от телефона, домофона, дверного звонка.  Иметь датчики:  -телефона;  -домофона;  -дверного звонка.  Связь между датчиком и приемником должна быть беспроводной.  Питание светового приемника должно быть от элементов питания или адаптера или от сети переменного тока. | 3 840,07 | 100 | 384007.00 |
| Цифровой сигнализатор звука цифровой с вибрацион-ной индикацией | Сигнализатор предназначен для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии звукового и информационного сигнала.  Сигнализатор (индикатор) должен:  - Реагировать на сигналы, поступающие от телефона, домофона, дверного звонка, акустического датчика (плача ребенка).  - Иметь наручный или мобильный приемник со светодиодной или ЖК индикацией.  Иметь датчики:  -телефона;  -домофона;  -дверного звонка;  -акустический датчик (плач ребенка).  Связь между датчиком и приемником должна быть беспроводной.  Питание датчика должно осуществляться через адаптер от сети переменного тока либо от батареек.  Питание наручного приемника или мобильного приемника должно осуществляться от встроенных аккумуляторов или батареек с контролем заряда. | 4475.74 | 15 | 67136.10 |
| Цифровой сигнализатор звука с вибрацион-ной и световой индикацией | Сигнализатор предназначен для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии звукового и информационного сигнала.  Сигнализатор (индикатор) должен:  - Реагировать на сигналы, поступающие от телефона, домофона, дверного звонка, акустического датчика (плача ребенка).  - Иметь наручный или мобильный приемник со светодиодной или ЖК индикацией.  - Иметь стационарный приемник с функциями мобильного, и имеющего функции часов и будильника.  Иметь датчики:  -телефона;  -домофона;  -дверного звонка;  -акустический датчик (плач ребенка).  Связь между передатчиком и приемником должна быть беспроводной.  Связь между датчиком и приемником должна быть беспроводной.  Питание передатчика должно осуществляться через адаптер от сети переменного тока либо от батареек.  Питание датчиков должно осуществляться от батареек.  Питание наручного приемника или мобильного приемника должно осуществляться от встроенных аккумуляторов или батареек с контролем заряда. | 7 932,91 | 250 | 1983227,50 |

**\*** Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером оказываемых услуг, потребностями инвалидов.

**Требования к техническим характеристикам**

Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации.

Радиус устойчивого приема сигнала:

- в условиях прямой видимости – не менее 30 м.

- в условиях сложных бытовых помещений – не менее 15 м.

Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»).

**Требования к качеству Товара**

Поставляемые сигнализаторы должны быть новыми, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Инвалиду должен быть передан сигнализатор, пригодный для использования по назначению в течении срока его эксплуатации. Несоответствие качества будет определяться на основании письменных обращений инвалидов.

**Требования к безопасности Товара**

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.1997 «Об утверждении перечня Товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня Товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» поставщик должен указать срок службы сигнализатора (индикатора). На момент выдачи Товара получателю срок службы изделия должен составлять не менее пяти лет.

**Требования к упаковке и отгрузке Товара**

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и Товарный вид изделий (в соответствии с ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий в соответствии с ГОСТом Р 50444-92.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

**Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара**

**1)** В документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо предусмотреть предоставление преференции субъектам малого предпринимательства, а так же социально ориентированным некоммерческим организациям.

**2)** **Размер обеспечения исполнения контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

**3)** **Приёмка Товара осуществляется в два этапа:**

**а) Приёмка в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, наличие сопроводительных документов и т.д.):**

- Заказчик, по мере необходимости формирует Реестр Получателей на поставку Товара на основании направлений филиалов, в которой указывает список получателей, которым необходимо поставить Товар, необходимое количество, номер филиала, адреса и телефоны получателей. Реестр Получателей отправляется по электронной почте или факсу. Поставщик обязан подтвердить получение реестра получателей по электронной почте lgot@ro26.fss.ru.

- Поставщик, в течение 10 (Десяти) дней со дня получения от Заказчика Реестра Получателей поставляет Товар, в Ставропольский край для приемки поставленного Товара Заказчиком, в количестве не менее указанного в Реестре Получателей.

- Заказчик в течение 3 (Трех) дней принимает поставленный товар путем выборочной проверки своими силами либо с привлечением экспертов, в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара,наличие сопроводительных документов и т.д.). Приемка Товара должна производиться по месту нахождения Заказчика (г. Ставрополь). В случае привлечения экспертов срок осуществления приемки может увеличиться до 5 дней, и по результатам экспертизы поставки Товара ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара.

* По итогам приемки составляется и подписывается сторонами Акт приемки технических средств реабилитации либо, в случае выявления несоответствия (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, отсутствие сопроводительных документов) указанным требованиям, составляется Акт отказа в приемке.

**б) Приёмка Товара в части количества и сроков поставки на основании представленных отчётных документов:**

1) Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком своими силами, для чего создается приемочная комиссия в количестве не менее 5 человек.

2) При выдаче Товара Поставщик и инвалид (при предъявлении паспорта и направления) либо лицо, представляющее его интересы (при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия, паспорта и направления) подписывают Акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах – один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается инвалиду, либо лицу, представляющему его интересы.

3) По мере поставки Товара, не позднее 10 числа календарного месяца (в декабре не позднее 15.12.2019), следующего за месяцем, в котором производилась поставка Товара Получателям, Поставщик направляет отчетную документацию - счет, Реестр выдачи Товара в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), Акт приема-передачи Товара, отрывные талоны к Направлениям, подписанный Поставщиком Акт поставки Товара в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

4) Предоставленная отчетная документация проверяется приемочной комиссией Заказчика в течение 10-ти дней со дня получения полного пакета документов (в декабре не позднее 25.12.2019 года) в части соответствия наименования изделий, объема, срока выдачи, требованиям Контракта.

5) Товар считается принятым в части наименования, объемов и сроков, если дата выдачи и количество изделий, указанных в Акте приема-передачи Товара и информация в Реестре выдачи Товара соответствуют требованиям Контракта. После чего Реестр выдачи Товара и Акт поставки Товара подписывается комиссией и утверждается Заказчиком, либо направляется мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков их устранения.

Поставщик обязан уведомлять Заказчика о невозможности выдачи Товара получателю, указанному в списке (по причине смерти, переезда, отказа и т.д.), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных факторов, путем направления информации по электронной почте: [info@ro26.fss.ru](mailto:info@ro26.fss.ru), lgot@ro26.fss.ru.

Заказчик имеет право заменить по фамильный состав получателей, в пределах общего количества Товара.

**4) Условия оплаты:** оплата производится по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта поставки Товара Заказчиком, на основании предоставленного Поставщиком счета.

**5) Выдачу технических средств реабилитации** осуществить до 10.12.2019 года включительно. Срок действия направлений до 10.12.2019 года включительно. В рамках взаиморасчетов Контракт действует до исполнения сторонами своих обязательств. По итогам исполнения Контракта, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания последнего Акта поставки Товара, Заказчик составляет и подписывает итоговый акт поставки Товара.

**6) Включить в условия Контракта:**

- Проверять ход и качество выполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, на любом этапе исполнения Контракта, в том числе, на этапе поставки Товара в регион, на этапе поставки Товара Получателю, после поставки Товара Получателю, в том числе, с участием представителей региональной общественной организации инвалидов. По итогам проверки представителями присутствующих сторон оформляется и подписывается соответствующий Акт проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенными в Описании объекта закупки Контракта.

Заказчик имеет право в любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления поставщика осуществлять контроль выдачи Товара получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи Товара;

- сопровождения поставщика до места нахождения получателя в соответствии с графиком работы пунктов выдачи.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи Товара. Результаты контроля фиксируются заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика, Поставщика, Получателя.

Поставщик обязан:

* Непосредственно до начала поставки Товара предоставить Получателю право выбора способа получения Товара (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр Получателей, предоставленный Заказчиком.
* Вести журнал телефонных переговоров с Получателем Товара.
* Поставить Товар непосредственно Получателю по месту жительства на территории Ставропольского края либо передать Товар Получателю по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Ставропольского края.
* Обеспечить поставку Товара в течение 30 дней с момента получения реестра, при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.
* При выборе инвалидом способа поставки - по месту нахождения поставщика (пункта выдачи), Поставщик обязан организовать пункт выдачи Товара (не менее 1) на территории Ставропольского края в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, и передать Заказчику в письменном виде список адресов и график работы пунктов выдачи Товара.
* Поставить Товар Получателю в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исключить длительное ожидание и обслуживание Получателей, в случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения Поставщика.
* Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по Контракту, касаемую предмета Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.
* Стороны обязаны обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
* Уплатить Заказчику пеню в случае нарушения сроков:
* поставки Товара инвалидам;
* предоставления отчетной документации;
* предоставления информации о пунктах выдачи Товара;
* поставки Товара в Ставропольский край;
* замены некачественного Товара.

**7**) В цену Товара включаются все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы, и иные обязательные платежи. Не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС) технические средства, указанные в Перечне технических средств, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.