**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Заказчик:**

Фонд социального страхования Российской Федерации.

1. **Источник финансирования:**

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

1. **Предмет размещения заказа:**

Легковой автомобиль для нужд центрального аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации.

**Требования к количеству и качеству товара:**

- Автомобиль в количестве – 5 шт;

- Цвет – черный;

- Год выпуска – не ранее 2019г.;

- Не менее 4 дверей;

- Экологический стандарт – не менее Euro 5;

- Автомобили должны быть новыми и не бывшими в употреблении, без механических повреждений, пробег не более 50 км;

- Гарантийные обязательства производителя - не менее 3 (трех) лет или не менее 100 тыс. км пробега (что наступит ранее) с даты покупки автомобиля.

- безопасный (сертифицированный в соответствии с европейскими стандартами и сертификацией для российского рынка);

- стандартные части автомобилей должны быть доступны на рынке и их отдельное производство в случае необходимости не требуется;

- место поставки Товара: г. Москва, Орликов переулок, д. 3 «А» (без дополнительных расходов на транспортировку в структуре цены).

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и мощность двигателя: | **Не менее 2494 л., не более 181 л.с., бензиновый** |
| Тип КПП:  | **6-ступенчатая АКПП** |
| Кузов: | **Седан** |
| Привод:  | **Передний** |
| Цвет кузова:  | **Черный** |
| Цвет/отделка салона: | **Черный/кожа** |
| Год выпуска:  | **Не раньше 2019** |

**Комплектация автомобиля:**

- светодиодные фары ближнего и дальнего света

- полностью светодиодная передняя и задняя оптика

- светодиодные дневные ходовые огни

- cветодиодные передние противотуманные фары

- омыватель фар

- ручки дверей с хромированной накладкой

- нижняя решетка радиатора цвета тёмно-серый металлик

- антенна "Плавник акулы"

- шины 235/45 R18

- легкосплавные колесные диски

- полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске

- электроусилитель рулевого управления (EPS)

- рулевое колесо с кожаной обивкой

- мультифункциональное рулевое колесо

- регулировка рулевой колонки по вылету и наклону

- кожаная обивка селектора управления трансмиссией

- передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto"

- салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием

- боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания

- боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота

- двухзонный климат-контроль

- ионизатор воздуха Nano-e

- датчик света

- датчик дождя

- задние и передние датчики парковки

- камера заднего вида с динамической разметкой

- обивка сидений кожей

- сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры

- электропривод регулировки водительского сиденья в 8 направлениях

- электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях

- складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40

- электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации

- интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry

- запуск двигателя кнопкой Push Start

- 7" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов

- беспроводное зарядное устройство

- подсветка органов управления, дверных ручек, перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира

- комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений

- рулевое колесо с подогревом

- подогрев передних сидений

- подогрев задних сидений

- зеркала заднего вида с обогревом

- электрообогрев форсунок стеклоомывателя

- электрообогрев лобового стекла

- дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений

- индикатор низкого уровня омывающей жидкости

- аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой - CD/MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC

- 9 динамиков аудиосистемы (включая сабвуфер)

- аудио разъем (AUX)

- USB разъем для воспроизведения медиа файлов и зарядки мобильных устройств на центральной консоли

- 2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда

- коммуникационная система Bluetooth

- мультимедийная система CY'17 с 8" цветным дисплеем и навигационной системой

- антиблокировочная система (ABS)

- система распределения тормозного усилия (EBD)

- усилитель экстренного торможения (BAS)

- антипробуксовочная система (TRC)

- система курсовой устойчивости (VSC+)

- система помощи при подъеме по склону (HAC)

- конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)

- система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA)

- система оповещения о смене полосы движения (LDA система контроля и информирования об усталости водителя

- система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов (PCS)

- круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC)

- система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)

- фронтальные и боковые подушки безопасности

- шторки безопасности

- коленная подушка безопасности водителя

- крепления ISOFIX для детских автокресел

- система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс”

- Иммобилайзер

- центральный замок с дистанционным управлением

- сигнализация с датчиками открытия дверей и капота

**4. Порядок формирования цены:**

Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Условия оплаты:**

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета заказчика на расчетный счет организации-исполнителя по факту поставки автомобиля.

**6. Обязательные условия:**

Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

**7. Срок поставки товара:** до 30 апреля 2019 года

**8.** **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

8.1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 3 (трех) лет или 100 000 км. (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

8.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

8.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

 8.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

 8.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

 8.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

 8.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Заказчик для выполнения работ.

**9. Требования к качеству товара:**

Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий. Поставщик при поставке товара передает Заказчику сертификат типа транспортного средства.