**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Кресло-туалет (кресло-стул с санитарным оснащением)) для обеспечения в 2019 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Информация из Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Количество закупаемого товара (штук) |
| Код позиции КТРУ | Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий).Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Дата включения в Каталог позиции | Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога | Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости) |
| Наименование товара по КТРУ: Кресло-туалетКресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом.Основные технические характеристики:- ширина сидения не менее 38 см. и не более 50 см. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сидения);*откидные или съемные подлокотники *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать вид подлокотников);*- съемное санитарное устройство с крышкой.- колеса цельнолитые.- подножки.- кресло-стул с санитарным оснащением оснащен тормозным механизмом.- грузоподъемность не менее 100 кг. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать грузоподъемность кресло-стула);*- масса кресло-стула не более 17 кг. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать массу кресло-стула);*Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 32.50.22.129-00002084 | 32.50.22.12923-01-01220280 | 09.11.2018 г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 50 |
| Наименование товара по КТРУ: Кресло-туалетКресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке.Основные технические характеристики:- ширина сидения не менее 35 см. не более 46 см. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сидения);*- сиденье туалетное с судном и крышкой.- подлокотники (поручни).- грузоподъемность не менее 100 кг. (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать грузоподъемность кресло-стула);*- масса кресло-стула в полной комплектации не более 8 кг. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать массу кресло-стула);*Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 32.50.22.129-00002084 | 32.50.22.12923-01-02220280 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 340 |
| Наименование товара по КТРУ: Кресло-туалетКресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Кресло-стул должно обладать повышенной прочностью. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке.Основные технические характеристики:- подлокотники (поручни).- ширина не менее 50 см. не более 70 см. (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сидения*);- грузоподъемность не менее 150 кг. (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать грузоподъемность кресло-стула*);- масса кресло-стула в полной комплектации не более 10 кг. (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать массу кресло-стула*);Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 32.50.22.129-00002084 | 32.50.22.12923-01-03220280 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 3 |
| Наименование товара по КТРУ: Кресло-туалетКресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначено для использования инвалидами в помещениях и в комнатах личной гигиены при отправлении естественных надобностей как при самостоятельной возможности инвалида передвигаться с помощью обода колес, так и с помощью сопровождающего лица.Основные технические характеристики:- ширина сидения не менее 40 см. и не более 50 см. (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сидения*).- передние поворотные колеса с цельнолитыми шинами.- задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами с ободами (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать вид шин, выбрав один из предложенных вариантов*).- кресло-стул с санитарным оснащением оснащено тормозным механизмом.- съемные или откидные подножки (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать вид подножек*).- подлокотники.- сидение туалетное с судном.- рукоятки (ручки) для толкания.- грузоподъемность не менее 100 кг. и не более 125 кг (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать грузоподъемность кресло-стула*).- масса кресло-стула не более 22 кг (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать массу кресло-стула*).Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 32.50.22.129-00002084 | 32.50.22.12923-01-05220280 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 6 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 399 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»).

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Кресло-стул должен быть исправен в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье и опрокидыванием кресло-стула.

В комплект кресло-стула должны входить эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресло-стула в течение срока службы (при необходимости).

Необходимым условием при выдаче таких товаров инвалидам является обязательное включение в эксплуатационную документацию (инструкцию по использованию и технике безопасности товара) раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании товаром (курения и прочих воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, по выбору инвалидами (Получателями технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

Этапы поставки:

1.Со дня заключения контракта до 15.06.2019г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема товаров.

2. До 31.07.2019г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки товара до Получателя - согласно графику поставки товара, утвержденному Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.