**Техническое задание**

**1.** **Наименование объекта закупки:** поставка технических средств реабилитации - слуховых аппаратов цифровых заушных сверхмощных с целью обеспечения инвалидов и детей - инвалидов.

**2. Описание объекта закупки:**

**- функциональные, технические, качественные характеристики:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара, позиция по КТРУ, код по ОКПД2 | Наименование объекта закупки (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Технические характеристики | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ: 26.60.14.120-00000004 ОКПД2:  26.60.14.120 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 140 не более 143 дБ;  Максимальное усиление – не менее 80 не более 83дБ;  Диапазон частот: нижний предел не более 100Гц;  Верхний предел не менее 4900Гц;  Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4;  Количество программ прослушивания не менее 3;  Должно быть:  - дополнительное усиление низких частот;  - защита от внешних воздействий;  - функция шумоподавления;  - элементы питания (батареи № 675 или 13);  Комплект поставки:  - слуховой аппарат;  - элементы питания;  - футляр;  -паспорт слухового аппарата;  -инструкция по эксплуатации слухового аппарата. | 180 |
| Итого: | | | | 180 |

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

**- требования к упаковке Товара:**

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.

- элемент питания – 2 шт.

- индуктор заушный или Bluetooth - усилитель звука – 1шт для слуховых заушных аппаратов, снабженных телефонной индуктивной катушкой.

**- требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:** Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов - 12 месяцев с момента передачи его Получателю, при этом участник закупки может предложить Товар со сроком годности, превышающим указанный срок.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока пользования.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов не распространяется на случаи нарушения Получателями условий и требований к их эксплуатации.

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

В целях обеспечения возможности пользования слуховыми аппаратами в течение их гарантийного срока должны осуществляться ремонт и их гарантийное обслуживание. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в слуховых аппаратах Поставщиком должны быть обеспечены замена на слуховой аппарат той же модели либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателей не должен превышать 30 рабочих дней.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**3. Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта:**

Количество —180шт.

Поставка товара осуществляется по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи), организованного Поставщиком на территории г. Брянска.

**4. Cроки поставки товара:**

Срок поставки Товара Получателям в течение 30 рабочих дней от даты получения реестра Получателей от Заказчика, но не позднее 30 июня 2019 г.