**Описание объекта закупки.**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка в 2019 году обуви ортопедической изготовленной индивидуально для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Количество – 212 пар.

**2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.**

Ортопедическая обувь должна иметь специальную форму и конструкцию, изготавливаемую для лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям:**

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект закупки | Технические характеристики Товара\* | Ед. измерения,пара |
| Обувь ортопедическая для взрослых соответствует названию по КТРУ  «Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально»,  соответствует названию  «Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)»  согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86-н. | Обувь на сохраненную конечность без утепленной подкладки.  Обувь должна быть изготовлена по размерам сохранившейся стопы пациента по колодкам, при необходимости по индивидуальным меркам и обчерку стопы пациента или на основе слепка. Обувь должна быть предназначена для восстановления и компенсации статико-динамической функции стоп.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, супинатор, пронатор, косок;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом  Обувь на протез без утепленной подкладки. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза пациента. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 102 |
| Обувь ортопедическая для взрослых соответствует названию по КТРУ  «Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально»,  соответствует названию  «Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)»  согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86-н. | Обувь на сохраненную конечность на утепленной подкладке.  Обувь должна быть изготовлена по размерам сохранившейся стопы пациента по колодкам, при необходимости по индивидуальным меркам и обчерку стопы пациента или на основе слепка. Обувь должна быть предназначена для восстановления и компенсации статико-динамической функции стоп.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, супинатор, пронатор, косок;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом  Обувь на протез на утепленной подкладке. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза пациента. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 102 |
| Обувь ортопедическая для взрослых соответствует названию по КТРУ  «Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально», соответствует названию  «Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86-н. | Обувь на протез без утепленной подкладки. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза пациента. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 6 |
| Обувь ортопедическая для взрослых соответствует названию по КТРУ  «Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально»,  соответствует названию  «Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86-н. | Обувь на аппарат без утепленной подкладки. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы пациента с используемым аппаратом. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 1 |
| Обувь ортопедическая для взрослых соответствует названию по КТРУ  «Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально»,  соответствует названию  «Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86-н. | Обувь на аппарат на утепленной подкладке. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы пациента с используемым аппаратом. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 1 |

\* Изделия должны подбираться индивидуально, из предложенных комплектаций, с использованием указанных Заказчиком материалов, с учетом медицинских показаний Получателей, в связи с чем характеристики, указанные Заказчиком в таблице, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом.

На поставляемый Товар должны иметься действующие сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**3. Требования к гарантийному сроку Товара и его гарантийному обслуживанию.**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта.

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Товара в течение гарантийного срока.

Объем предоставления гарантии качества – гарантийный ремонт или замена Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении получателей техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»