**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: поставка в 2019 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Количество – 50 шт.

- кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 1 – 50 шт.,

1 - Наименование позиции соответствует наименованию «кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

 2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Коляски инвалидные должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и Гост Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Количество – 50 шт., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование закупаемого товара | Описание закупаемого товара | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом складная. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Кресло - коляска комнатная предназначена для передвижения детей с ДЦП сопровождающим лицом преимущественно внутри помещений.Кресла-коляски должны поставляться в двух типоразмерах. Количество кресел-колясок каждого типоразмера уточняется в соответствии с заявкой.Кресло-коляска имеет следующие регулировки:- угла наклона сиденья;- угла наклона спинки;- угла наклона подножек;- глубины сиденья;- ширины сидения в диапазоне от 30 до 40 см (включительно)\*;- подножки по высоте;- боковые упоры для тела;- подголовник по высоте;- спинка по высоте.Техническое оснащение:- держатели для ног;- жилет;- подголовник с боковыми упорами для головы;- абдуктор;- поясничный валик;- столик.Сидение должно быть установлено на домашнее шасси.В комплект кресла-коляски должно входить: набор инструмента, инструкция на русском языке, гарантийный талон.  | 50 |

\* - количество кресел-колясок в нужной ширине сиденья обговаривается с Заказчиком после заключения государственного контракта.

 Срок службы поставляемого товара должен быть установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению».

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Кресло инвалидное должно иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи ее Получателю.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Указать адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.