**Описание объекта закупки.**

**Инструменты и медицинское оборудование. Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в 2019 году протезно-ортопедической обувью**

**Качественные, технические, функциональные характеристики ортопедической обуви, ее размеры**

Ортопедическая обувь (ортопедическая обувь на протезы) – это обувь специальной формы и конструкции, изготавливаемая для инвалидов с функциональной недостаточностью стоп и ампутацией нижних конечностей. Соответствие ГОСТ Р 54407-2011 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь предназначена:

- для обеспечения достаточной опороспособности конечности;

- фиксации стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

Ортопедическая обувь - должна быть ручного или полумеханического (ортопедическая обувь на протезы) производства.

Для изготовления ортопедической обуви на заказ участник должен иметь в наличии пар колодок из расчета 2 пары на человека.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур). Изготовление из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Срок службы обуви - не менее 6 мес.

Обувь должна отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской Федерации.

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

В комплект должна входить памятка по пользованию – 1 шт.

**Место, условия, объемы и сроки (периоды) обеспечения ортопедической обувью**

Обеспечение ортопедической обувью должно осуществляться на территории Ростовской области. При необходимости, выдачу сложной ортопедической обуви осуществлять по месту жительства Получателя, в срок **не более 60 календарных дней** с момента получения Направлений Получателя, но не позднее **20.12.2019 года.**

**Сроки предоставления гарантии качества ортопедической обуви.**

Обувь изготавливается в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на ортопедическую обувь.

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю и составляет: 70 календарных дней. Гарантийный срок вкладного башмачка- 30 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт, безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

**Место выполнения работ**

Место выполнения работ: Российская Федерация, Ростовская область, по месту нахождения Исполнителя. При необходимости, выдачу сложной ортопедической обуви осуществлять по месту жительства Получателя, по направлениям филиалов Заказчика, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации пострадавшего.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделий** | **Функциональная характеристика** | **Цена за единицу (руб.)** | **Кол-во (пары)** | **Суммарная стоимость, (руб.)** | **Срок гарантии не менее (дней)** |
| Обувь  ортопедическая  сложная на утепленной подкладке  Шифр\_\_\_\_\_\_\_\_ | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для взрослых предназначена при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам). Срок службы не менее 6 месяцев. | 9 907,94 | 58 пар | 574 660,52 | Не менее 70 |
| Обувь  ортопедическая  сложная без утепленной подкладки Шифры\_\_\_\_\_\_\_\_ | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для взрослых предназначена при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп(вкладной башмачек), при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам.  Срок службы не менее 6 месяцев. | 9 507,34 | 58 пар | 551 425,72 | Не менее 70 |
| Ортопедическая обувь на протезы  Шифр\_\_\_\_\_\_\_ | Ортопедическая обувь на протезы. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей.  Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пациента.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | 6 442,66 | 6 пар | 38 655,96 | Не менее 70 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке  Шифр\_\_\_\_\_\_\_  Страна\_\_\_\_\_\_\_\_ | *Обувь на сохраненную конечность* на утепленной подкладки должна быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы (изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам)  *Обувь на протез* на утепленной подкладки. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пациента. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | 8 175,30 | 148 пар | 1 209 944,40 | Не менее 70 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки  Шифр\_\_\_\_\_\_\_  Страна\_\_\_\_\_\_ | *Обувь на сохраненную конечность* без утепленной подкладки должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы (изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам).  *Обувь на протез* без утепленной подкладки. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пациента. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | 7 975,00 | 148 пар | 1 180 300,00 | Не менее 70 |
| Вкладной башмачок  Шифр\_\_\_\_\_\_\_  Страна\_\_\_\_\_\_ | Вкладной башмачок после ампутации переднего отдела стопы, должен быть изготовлен по обмерам и слепкам с учетом деформации стопы. Гарантийный срок изделия- 30дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию. | 6 989,81 | 10 шт. | 69 898,10 | Не менее 30 |
| **Итого** |  | **418 пар 10 шт.** | | **3 624 884,70** | |