**Описание объекта закупки**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2019 году туторов для обеспечения инвалидов.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52878-2007 **«**Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов. Крепление застежка "велкро". Жесткая профилируемая шина, специальный | 100 |
| Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластов; эластичных; вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление застежка "велкро". Жесткие шины, специальный | 60 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластичных пластиков; вспененных упругих и смягчающих материалов. Шины и модули фиксируют сустав, с улучшенными функциональными свойствами. Крепление застежка "велкро"; шнуровка, специальный, профилактический | 300 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластов; из эластичных; из вспененных упругих и смягчающих материалов. Крепление застежка "велкро"; шнуровка. Жесткие шины, специальный. | 400 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу фиксирующий из термопластов высокотемпературных, вспененных упругих и смягчающих материалов, изготовленный по слепку | 4 |

Протезно-ортопедические изделия должны подбираться индивидуально с учетом медицинских показаний Получателей.

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Туторы на верхние и нижние конечности | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | 12 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.