Техническое задание

* 1. Технические и функциональные характеристики услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги по КТРУ/Код позиции по КТРУ | Описание услуги в соответствии с КТРУ | Номер вида и на-именование тех-нического средства реабилитации (изделий) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и ус-луг, предоставляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №86н | Технические и функциональные характеристики | Объём услуг усл.ед.  (ремонт) | Средняя цена единицы услуги,  руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | отсутствует | - | 8-07-12  протез бедра модульный с внешним источником энергии | Ремонт протеза. Замена замкового лайнера в протезе бедра | 1 | 41715,87 | 41715,87 |
| 2 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена адаптера в протезах нижних конечностей модульной конструкции | 3 | 8437,72 | 25313,16 |
| 3 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена стопы динамической | 1 | 17726,36 | 17726,36 |
| 4 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена формообразующей косметической оболочки стопы | 1 | 16289,78 | 16289,78 |
| 5 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена косметического силиконового покрытия в протезах голени | 1 | 34245,87 | 34245,87 |
| 6 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени | 4 | 57600,00 | 230400,00 |
| 7 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени с лайнером | 3 | 84036,99 | 252110,97 |
| 8 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии  8-07-04  протез голени для купания | Ремонт протеза. Замена замкового лайнера в протезе голени | 6 | 36162,56 | 216975,36 |
| 9 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена беззамкового лайнера в протезе голени | 7 | 13493,63 | 94455,41 |
| 10 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена штрипки или капки | 4 | 347,08 | 1388,32 |
| 11 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена крепления типа “Уздечка” в протезах голени | 2 | 1636,07 | 3272,14 |
| 12 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии  8-07-04  протез голени для купания | Ремонт протеза. Замена силиконового наколенника в протезах голени | 10 | 8368,57 | 83685,70 |
| 13 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии  8-07-12  протез бедра модульный с внешним источником энергии | Ремонт протеза. Замена пояса-крепления в протезе бедра | 1 | 4536,42 | 4536,42 |
| 14 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии  8-07-12  протез бедра модульный с внешним источником энергии  8-07-05  протез бедра для купания | Ремонт протеза. Замена чулка косметического в протезах голени и бедра | 6 | 2004,74 | 12028,44 |
| 15 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Замена стопы одноосной | 4 | 7149,02 | 28596,08 |
| 16 | отсутствует | - | 8-07-12  протез бедра модульный с внешним источником энергии | Ремонт протеза. Замена облицовки протеза бедра из пенополиуретана | 1 | 5881,14 | 5881,14 |
| 17 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена пояса №656 кожаного широкого | 1 | 2529,05 | 2529,05 |
| 18 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена кожаного вертлуга к поясу для деревянного протеза бедра | 1 | 591,91 | 591,91 |
| 19 | отсутствует | - | 8-07-12  протез бедра модульный с внешним источником энергии | Ремонт протеза. Замена протяжки для протеза бедра | 2 | 1151,58 | 2303,16 |
| 20 | отсутствует | - | 8-07-05  протез бедра для купания | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы бедра с лайнером | 1 | 104780,88 | 104780,88 |
| 21 | отсутствует | - | 8-07-12  протез бедра модульный с внешним источником энергии | Ремонт протеза. Замена вакуумного клапана | 1 | 7683,80 | 7683,80 |
| 22 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена облицовки гильзы голени. | 2 | 5881,14 | 11762,28 |
| 23 | отсутствует | - | 8-07-12  протез бедра модульный с внешним источником энергии | Ремонт протеза. Замена облицовки протеза бедра | 1 | 12154,74 | 12154,74 |
| 24 | отсутствует | - | 8-07-09  протез голени модульный, в т.ч. при недоразвитии | Ремонт протеза. Замена опорно-контактного элемента (донышка) в культеприемнике | 2 | 1890,82 | 3781,64 |
| **Итого:** | | | | | **66** | **х** | **1 214 208,48** |

* 1. Качественные характеристики услуг (включая требования к качеству и безопасности).

Услуги по ремонту протезов должны быть оказаны в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Материалы, применяемые для ремонта протезов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи инвалида), с которой контактируют те или иные детали отремонтированных протезов при их нормальной эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При использовании отремонтированных протезов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование отремонтированных протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при их эксплуатации.

* 1. Условия исполнения контракта.

Исполнитель должен:

- оказать услуги по ремонту протезов для инвалидов на основании направления Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Исполнителю инвалидом либо лицом, представляющим его интересы;

- организовать оказание услуг по ремонту протезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, - на дому.

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте оказания услуг по ремонту протезов

При передаче отремонтированных протезов Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта протезов.

* 1. Требования к гарантийному сроку услуг и объему предоставления гарантий качества услуг

Гарантийный срок на отремонтированные протезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи оказания услуги по ремонту протеза инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида и должен быть не менее 1 (Одного) месяца.

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству оказанных услуг по ремонту протезов, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или дефекты.

Обеспечение ремонта, устранения недостатков при оказании услуг по ремонту протезов должно осуществляться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

* 1. Требования к энергетической эффективности услуг

Требования не установлены

Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

График оказания услуг - со дня заключения контракта по 02 декабря 2019 года.