**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: поставка в 2019 году кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Количество – 342 шт.

- кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) 1 – 207 шт.,

- кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) 2 – 135 шт.,

1 - Наименование позиции соответствует наименованию «кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

2 - 1 - Наименование позиции соответствует наименованию «кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

 2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресла-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стул с санитарным оснащением». Типы, технические требования, методы контроля»

Количество – 342 шт., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование закупаемого товара | Описание закупаемого товара | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-туалет предназначен инвалидам при отправлении естественных надобностей. Основные обязательные технические характеристики:Масса стула не более 7 кг. Грузоподъемность не менее 125 кг. Ширина сиденья – 42±1см, 45±1см.Количество кресел-стульев каждой ширины сиденья уточняется в соответствии с заявкой.Ножки должны регулироваться по высоте.Основное оснащение должно включать: 1. пластмассовое судно с крышкой, съемное; 2. пластмассовое санитарное сидение; 3. противоскользящие накладки на ножки;4. поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 207 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-туалет предназначен для инвалидов при отправлении естественных надобностей. Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. На регулируемых по высоте 4-х ножках установлены колеса. Основные обязательные технические характеристики:Масса стула не более 9 кг. Грузоподъемность не менее 125 кг. Ширина сиденья – 42±1см, 45±1см, 50±1см.Количество кресел-стульев каждой ширины сиденья уточняется в соответствии с заявкой.Основное оснащение должно включать: 1. пластмассовое судно с крышкой, съемное; 2. пластмассовое санитарное сидение; 3. 4 колеса, стояночные тормоза на задних колесах;4. поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.Рама кресла-стула должна быть складная.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 135 |

 Срок службы поставляемого товара должен быть установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению».

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Кресло инвалидное должно иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи ее Получателю.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Указать адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.