Техническое задание

на обеспечение техническими средствами реабилитации в 2019 году.

1. Способ определения поставщика: Открытый конкурс.
2. Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2019 году.

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)

Количество: 25 штук. Начальная максимальная цена: **1 192 447,25 рублей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Количество (шт.) | Сумма (руб.) |
| Инвалидная кресло-коляска предназначенная для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях помещений, а также закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа.  Характеристики:   рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий D 16 T.   покрытие рамы анодирование.   рама коляски складывается в одной плоскости.   коляска на четырех колесах размером 250х50 мм (литые) для размеров №1, 2, 3 250х60 мм (пневматические) для размера № 4   коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.   коляска оборудована абдуктором (межколенный валик).   возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях.   подножка имеет металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.   подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.   коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.   шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.   коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.   * Коляска имеет сумку, которая крепится на ручку коляски. * Для размеров №1, №2, №3 прилагается дождевик, одевающийся на коляску    коляска имеет фиксатор коляски в сложенном виде.  В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы обладают свойством самогашения. Не происходит их воспламенение вследствие распространяющегося тления.  Рассчитана на рост ребенка от 80 до 170 см.  В комплект поставки входят:   Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон  Гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски- 24 месяца  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий: серии ГОСТ Р 50444-92 р. 3,4, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006, ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97. | 47697,89 | 25 | 1192447,25 |

**3. Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.

* 1. **Начальная (максимальная) цена контракта:**  **1 192 447,25 рублей.**
  2. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

**6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя, до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

**7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия) до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении,  в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» декабря 2019г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» декабря 2019г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов РС(Я) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован по мере поступления заявок на обеспечение ТСР.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров (приложение №3), Актов приема-передачи Изделий (приложение №2), отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара (приложение № 5).

**9. Размер обеспечения заявки**: 1% от начальной (максимальной) цены контракта

**10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта.