**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги по ремонту протезно-ортопедического изделия** | ***Стоимость услуги по ремонту протезно-ортопедического изделия, в т.ч. по замене запасных частей, в руб.*** | **Наименование запасных частей** | **Стоимость запасных частей протезно-ортопедических изделий, подлежащих замене, в руб.** | **Стоимость ремонта протезно-ортопедического изделия, включая стоимость запасных частей (руб.)** |
| **Ремонт протезов верхних конечностей** |
| **Ремонт протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти** |
| 1 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 2 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 3 | Наполнитель из пастасила сменить |  | Пастасил |  |  |
| 4 | Оболочку косметическую силиконовую сменить |  | Оболочка косметическая силиконовая |  |  |
| 5 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт протеза пальца косметического** |
| 1 | Палец косметический сменить |  | Палец косметический |  |  |
| **Ремонт протеза плеча активного** |
| 1 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 2 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 3 | Гильзу плеча из литьевых смол сменить |  | Гильза плеча из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 4 | Гильзу плеча из литьевых смол составную сменить |  | Гильза плеча из литьевых смол индивидуальная составная |  |  |
| 5 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 6 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 7 | Застежку велкро сменить |  | Застежка велкро |  |  |
| 8 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 9 | Кисть активную сменить |  | Кисть активная |  |  |
| 10 | Кисть активную пластмассовую сменить |  | Кисть активная пластмассовая |  |  |
| 11 | Кисть активную системную сменить |  | Кисть активная системная |  |  |
| 12 | Кнопку сменить |  | Кнопка металлическая |  |  |
| 13 | Кольцо металлическое сменить |  | Кольцо металлическое |  |  |
| 14 | Крепление "восьмеркой" сменить |  | Крепление "восьмеркой" |  |  |
| 15 | Крепление протеза плеча сменить |  | Крепление кожаное |  |  |
| 16 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 17 | Накладку защитную сменить |  | Накладка защитная |  |  |
| 18 | Оболочку кисти силиконовую сменить |  | Оболочка кисти силиконовая |  |  |
| 19 | Оболочку кисти хлорвиниловую сменить |  | Оболочка кисти хлорвиниловая |  |  |
| 20 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 21 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 22 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 23 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 24 | Ремень сменить |  | Ремень |  |  |
| 25 | Ремешок кнопки сменить |  | Ремешок кнопки |  |  |
| 26 | Узел локтевой сменить |  | Узел локтевой пластмассовый |  |  |
| 27 | Узел локтевой шарнирный сменить |  | Узел локтевой шарнирный |  |  |
| 28 | Чехол хлопчатобумажный сменить |  | Чехол хлопчатобумажный |  |  |
| 29 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шны |  |  |
| 30 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 31 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 32 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт протеза плеча косметического** |
| 1 | Адаптер кисти сменить |  | Адаптер кисти |  |  |
| 2 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 3 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 4 | Гильзу плеча из литьевых смол сменить |  | Гильза плеча из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 5 | Гильзу плеча из литьевых смол составную сменить |  | Гильза плеча из литьевых смол индивидуальная составная |  |  |
| 6 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 7 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 8 | Застежку велкро сменить |  | Застежка велкро |  |  |
| 9 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 10 | Каркас кисти сменить |  | Каркас кисти |  |  |
| 11 | Кисть силиконовую сменить |  | Кисть силиконовая |  |  |
| 12 | Кисть хлорвиниловую сменить |  | Кисть хлорвиниловая |  |  |
| 13 | Кнопку сменить |  | Кнопка металлическая |  |  |
| 14 | Кольцо металлическое сменить |  | Кольцо металлическое |  |  |
| 15 | Крепление "восьмеркой" сменить |  | Крепление "восьмеркой" |  |  |
| 16 | Крепление протеза плеча сменить |  | Крепление кожаное |  |  |
| 17 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 18 | Накладку защитную сменить |  | Накладка защитная |  |  |
| 19 | Облицовку пенополиуретановую сменить |  | Облицовка пенополиуретановая |  |  |
| 20 | Оболочку кисти силиконовую сменить |  | Оболочка кисти силиконовая |  |  |
| 21 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 22 | Подкладку в приемной гильзе плеча сменить |  | Кожподкладка для гильзы плеча |  |  |
| 23 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке приемной гильзы плеча |  | Кожподкладка для заплатки приемной гильзы |  |  |
| 24 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 25 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 26 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 27 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 28 | Ремешок кнопки сменить |  | Ремешок кнопки |  |  |
| 29 | Узел локтевой сменить |  | Узел локтевой пластмассовый |  |  |
| 30 | Узел локтевой шарнирный сменить |  | Узел локтевой шарнирный |  |  |
| 31 | Устройство замковое сменить |  | Устройство замковое |  |  |
| 32 | Фланец кисти сменить |  | Фланец кисти |  |  |
| 33 | Чехол силиконовый сменить |  | Чехол силиконовый |  |  |
| 34 | Чехол силиконовый замковый сменить |  | Чехол силиконовый замковый |  |  |
| 35 | Чехол хлопчатобумажный сменить |  | Чехол хлопчатобумажный |  |  |
| 36 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 37 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 38 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 39 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт протеза плеча рабочего** |
| 1 | Адаптер насадок сменить |  | Адаптер для насадок |  |  |
| 2 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 3 | Гильзу плеча из литьевых смол сменить |  | Гильза плеча из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 4 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 5 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 6 | Застежку велкро сменить |  | Застежка велкро |  |  |
| 7 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 8 | Кнопку сменить |  | Кнопка металлическая |  |  |
| 9 | Кольцо металлическое сменить |  | Кольцо металлическое |  |  |
| 10 | Крепление "восьмеркой" сменить |  | Крепление "восьмеркой" |  |  |
| 11 | Крепление протеза плеча сменить |  | Крепление кожаное |  |  |
| 12 | Накладку защитную сменить |  | Накладка защитная |  |  |
| 13 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 14 | Подкладку в приемной гильзе плеча сменить |  | Кожподкладка для гильзы плеча |  |  |
| 15 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке приемной гильзы плеча |  | Кожподкладка для заплатки приемной гильзы |  |  |
| 16 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 17 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 18 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 19 | Трубку к адаптеру сменить |  | Трубка алюминиевая |  |  |
| 20 | Чехол хлопчатобумажный сменить |  | Чехол хлопчатобумажный |  |  |
| 21 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 22 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 23 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 24 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт протеза предплечья активного** |
| 1 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 2 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 3 | Гильзу предплечья из литьевых смол сменить |  | Гильза предплечья из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 4 | Гильзу предплечья из литьевых смол составную сменить |  | Гильза предплечья индивидуальная составная |  |  |
| 5 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 6 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 7 | Застежку велкро сменить |  | Застежка велкро |  |  |
| 8 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 9 | Кисть активную сменить |  | Кисть активная |  |  |
| 10 | Кисть активную пластмассовую сменить |  | Кисть активная пластмассовая |  |  |
| 11 | Кисть активную системную сменить |  | Кисть активная системная |  |  |
| 12 | Клапан на локтевой шарнир сменить |  | Клапан на локтевой шарнир |  |  |
| 13 | Кнопку сменить |  | Кнопка металлическая |  |  |
| 14 | Кольцо металлическое сменить |  | Кольцо металлическое |  |  |
| 15 | Крепление протеза предплечья сменить |  | Крепление кожаное |  |  |
| 16 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 17 | Накладку защитную сменить |  | Накладка защитная |  |  |
| 18 | Оболочку кисти силиконовую сменить |  | Оболочка кисти силиконовая |  |  |
| 19 | Оболочку кисти хлорвиниловую сменить |  | Оболочка кисти хлорвиниловая |  |  |
| 20 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 21 | Подкладку в манжетке плеча сменить |  | Кожподкладка для манжетки плеча |  |  |
| 22 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке манжетки плеча |  | Кожподкладка для заплатки манжетки |  |  |
| 23 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 24 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 25 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 26 | Ремешок кнопки сменить |  | Ремешок кнопки |  |  |
| 27 | Уздечку кожаную сменить |  | Уздечка кожаная |  |  |
| 28 | Чехол хлопчатобумажный сменить |  | Чехол хлопчатобумажный |  |  |
| 29 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 30 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 31 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 32 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт протеза предплечья косметического** |
| 1 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 2 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 3 | Гильзу предплечья из литьевых смол сменить |  | Гильза предплечья из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 4 | Гильзу предплечья из литьевых смол составную сменить |  | Гильза предплечья индивидуальная составная |  |  |
| 5 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 6 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 7 | Застежку велкро сменить |  | Застежка велкро |  |  |
| 8 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 9 | Каркас кисти сменить |  | Каркас кисти |  |  |
| 10 | Кисть силиконовую сменить |  | Кисть силиконовая |  |  |
| 11 | Кисть хлорвиниловую сменить |  | Кисть хлорвиниловая |  |  |
| 12 | Клапан на локтевой шарнир сменить |  | Клапан на локтевой шарнир |  |  |
| 13 | Кнопку сменить |  | Кнопка металлическая |  |  |
| 14 | Крепление протеза предплечья сменить |  | Крепление кожаное |  |  |
| 15 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 16 | Накладку защитную сменить |  | Накладка защитная |  |  |
| 17 | Оболочку кисти силиконовую сменить |  | Оболочка кисти силиконовая |  |  |
| 18 | Облицовку пенополиуретановую сменить |  | Облицовка пенополиуретановая |  |  |
| 19 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 20 | Подкладку в манжетке плеча сменить |  | Кожподкладка для манжетки плеча |  |  |
| 21 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке манжетки плеча |  | Кожподкладка для заплатки манжетки |  |  |
| 22 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 23 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 24 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 25 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 26 | Ремешок кнопки сменить |  | Ремешок кнопки |  |  |
| 27 | Уздечку кожаную сменить |  | Уздечка кожаная |  |  |
| 28 | Устройство замковое сменить |  | Устройство замковое |  |  |
| 29 | Фланец кисти сменить |  | Фланец кисти |  |  |
| 30 | Чехол силиконовый сменить |  | Чехол силиконовый |  |  |
| 31 | Чехол силиконовый замковый сменить |  | Чехол силиконовый замковый |  |  |
| 32 | Чехол хлопчатобумажный сменить |  | Чехол хлопчатобумажный |  |  |
| 33 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 34 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 35 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 36 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт протеза предплечья рабочего** |
| 1 | Адаптер насадок сменить |  | Адаптер для насадок |  |  |
| 2 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 3 | Гильзу предплечья из литьевых смол сменить |  | Гильза предплечья из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 4 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 5 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 6 | Застежку велкро сменить |  | Застежка велкро |  |  |
| 7 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 8 | Клапан на локтевой шарнир сменить |  | Клапан на локтевой шарнир |  |  |
| 9 | Кнопку сменить |  | Кнопка металлическая |  |  |
| 10 | Крепление протеза предплечья сменить |  | Крепление кожаное |  |  |
| 11 | Накладку защитную сменить |  | Накладка защитная |  |  |
| 12 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 13 | Подкладку в манжетке плеча сменить |  | Кожподкладка для манжетки плеча |  |  |
| 14 | Подкладку в приемной гильзе сменить |  | Кожподкладка для приемной гильзы |  |  |
| 15 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке манжетки плеча |  | Кожподкладка для заплатки манжетки |  |  |
| 16 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке приемной гильзы |  | Кожподкладка для заплатки приемной гильзы |  |  |
| 17 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 18 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 19 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 20 | Уздечку кожаную сменить |  | Уздечка кожаная |  |  |
| 21 | Чехол хлопчатобумажный сменить |  | Чехол хлопчатобумажный |  |  |
| 22 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 23 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 24 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 25 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт протеза предплечья с внешним источником энергии** |
| 1 | Аккумулятор сменить |  | Блок аккумуляторный |  |  |
| 2 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 3 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 4 | Гильзу предплечья из литьевых смол сменить |  | Гильза предплечья из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 5 | Гильзу предплечья из литьевых смол составную сменить |  | Гильза предплечья индивидуальная составная |  |  |
| 6 | Датчик сигнала сменить |  | Датчик сигнала |  |  |
| 7 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 8 | Кабель электродный сменить |  | Кабель электродный |  |  |
| 9 | Кисть с электронной системой управления сменить |  | Кисть с электронной системой управления |  |  |
| 10 | Кисть с биоэлектронной системой управления сменить |  | Кисть с биоэлектронной системой управления |  |  |
| 11 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 12 | Оболочку кисти (перчатку) силиконовую сменить |  | Оболочка кисти (перчатка) силиконовая |  |  |
| 13 | Приемник батареи сменить |  | Приемник батареи |  |  |
| 14 | Ротатор запястья коаксиальный сменить |  | Ротатор запястья коаксиальный |  |  |
| 15 | Устройство зарядное сменить |  | Устройство зарядное |  |  |
| 16 | Электрод сменить |  | Электрод |  |  |
| **Ремонт протеза после вычленения плеча функционально - косметического** |
| 1 | Адаптер кисти сменить |  | Адаптер кисти |  |  |
| 2 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 3 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 4 | Гильзу после вычленения плеча из литьевых смол сменить |  | Гильза после вычленения плеча из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 5 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 6 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 7 | Застежку велкро сменить |  | Застежка велкро |  |  |
| 8 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 9 | Каркас кисти сменить |  | Каркас кисти |  |  |
| 10 | Кисть силиконовую сменить |  | Кисть силиконовая |  |  |
| 11 | Кисть хлорвиниловую сменить |  | Кисть хлорвиниловая |  |  |
| 12 | Кнопку сменить |  | Кнопка металлическая |  |  |
| 13 | Кольцо металлическое сменить |  | Кольцо металлическое |  |  |
| 14 | Крепление "восьмеркой" сменить |  | Крепление "восьмеркой" |  |  |
| 15 | Крепление протеза сменить |  | Крепление кожаное |  |  |
| 16 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 17 | Накладку защитную сменить |  | Накладка защитная |  |  |
| 18 | Облицовку пенополиуретановую сменить |  | Облицовка пенополиуретановая |  |  |
| 19 | Оболочку кисти силиконовую сменить |  | Оболочка кисти силиконовая |  |  |
| 20 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 21 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 22 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка |  |  |
| 23 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 24 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 25 | Ремешок кнопки сменить |  | Ремешок кнопки |  |  |
| 26 | Узел локтевой сменить |  | Узел локтевой пластмассовый |  |  |
| 27 | Узел локтевой шарнирный сменить |  | Узел локтевой шарнирный |  |  |
| 28 | Фланец кисти сменить |  | Фланец кисти |  |  |
| 29 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 30 | Шайбу сменить |  | Шайба |  |  |
| 31 | Шарнир плечевой сменить |  | Шарнир плечевой |  |  |
| 32 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт протезов нижних конечностей** |
| **Ремонт протеза бедра для купания** |
| 1 | Адаптер винтовой специализированный сменить |  | Адаптер винтовой специализированный |  |  |
| 2 | Адаптер гильзовый специализированный сменить с ламинацией |  | Адаптер гильзовый специализированный |  |  |
| 3 | Адаптер деревопластиковой опоры сменить |  | Адаптер деревопластиковой опоры |  |  |
| 4 | Адаптер передвижной сменить |  | Адаптер передвижной |  |  |
| 5 | Адаптер поворотный сменить |  | Адаптер поворотный |  |  |
| 6 | Адаптер со смещением сменить |  | Адаптер со смещением |  |  |
| 7 | Адаптер стопы сменить |  | Адаптер стопы |  |  |
| 8 | Адаптер стопы усиленный сменить |  | Адаптер стопы усиленный |  |  |
| 9 | Бандаж бедренный поддерживающий сменить |  | Бандаж бедренный поддерживающий |  |  |
| 10 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 11 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 12 | Вкладыш смягчающий туберной площадки сменить |  | Вкладыш смягчающий туберной площадки |  |  |
| 13 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 14 | Гильзу бедра вкладную из мягкого термопласта сменить |  | Гильза бедра вкладная из мягкого термопласта |  |  |
| 15 | Гильзу бедра из литьевых смол сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 16 | Гильзу бедра из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта индивидуальная |  |  |
| 17 | Гильзу бедра карбоном усилить |  | Карбон |  |  |
| 18 | Гильзу бедра металлическим полукольцом усилить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 19 | Гильзу бедра скелетированную сменить |  | Гильза бедра скелетированная индивидуальная |  |  |
| 20 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 21 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 22 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 23 | Клапан вакуумный винтовой сменить |  | Клапан вакуумный винтовой |  |  |
| 24 | Клапан вакуумный сменить |  | Клапан вакуумный |  |  |
| 25 | Мембрану чехла силиконового сменить |  | Мембрана чехла силиконового |  |  |
| 26 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 27 | Модуль коленный специализированный сменить |  | Модуль коленный специализированный |  |  |
| 28 | Модуль несущий специализированный сменить |  | Модуль несущий специализированный |  |  |
| 29 | Опору деревопластиковую сменить |  | Опора деревопластиковая |  |  |
| 30 | Подушечку под культю сменить |  | Подушечка под культю |  |  |
| 31 | Стопу модульную специализированную сменить |  | Стопа модульная специализированная |  |  |
| 32 | Трубку клапана вакуумного сменить |  | Трубка клапана вакуумного |  |  |
| 33 | Устройство двойное регулировочно-соединительное сменить |  | Устройство двойное регулировочно-соединительное |  |  |
| 34 | Устройство замковое отрегулировать |  | - |  |  |
| 35 | Устройство замковое сменить |  | Устройство замковое |  |  |
| 36 | Устройство торсионно-ротационное сменить |  | Устройство торсионно-ротационное |  |  |
| 37 | Чашку дистальную сменить |  | Чашка дистальная смягчающая |  |  |
| 38 | Чехол для протяжки сменить |  | Чехол для протяжки |  |  |
| 39 | Чехол силиконовый базовый сменить |  | Чехол силиконовый базовый |  |  |
| 40 | Чехол силиконовый замковый сменить |  | Чехол силиконовый замковый |  |  |
| 41 | Чехол силиконовый мембранный сменить |  | Чехол силиконовый мембранный |  |  |
| 42 | Чехол силиконовый сменить |  | Чехол силиконовый |  |  |
| 43 | Чехол силиконовый спортивный сменить |  | Чехол силиконовый спортивный |  |  |
| 44 | Штырь чехла силиконового сменить |  | Штырь чехла силиконового |  |  |
| 45 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировки стопы |  |  |
| **Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного** |
| 1 | Адаптер винтовой сменить |  | Адаптер винтовой |  |  |
| 2 | Адаптер гильзовый сменить с ламинацией |  | Адаптер гильзовый |  |  |
| 3 | Адаптер стопы сменить |  | Адаптер стопы |  |  |
| 4 | Адаптер стопы усиленный сменить |  | Адаптер стопы усиленный |  |  |
| 5 | Адаптер-втулку сменить |  | Адаптер-втулка |  |  |
| 6 | Бандаж бедренный поддерживающий сменить |  | Бандаж бедренный поддерживающий |  |  |
| 7 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 8 | Блочек сменить |  | Блочек |  |  |
| 9 | Блочку латунную сменить |  | Блочка латунная |  |  |
| 10 | Браслетку сменить |  | Браслетка |  |  |
| 11 | Вертлуг сменить |  | Вертлуг кожаный |  |  |
| 12 | Вертлуг двойной сменить |  | Вертлуг двойной кожаный |  |  |
| 13 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 14 | Вкладыш смягчающий туберной площадки сменить |  | Вкладыш смягчающий туберной площадки |  |  |
| 15 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 16 | Гильзу бедра из литьевых смол сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 17 | Гильзу бедра максимальной готовности из литьевых смол сменить |  | Гильза бедра максимальной готовности из литьевых смол |  |  |
| 18 | Гильзу бедра из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта индивидуальная |  |  |
| 19 | Гильзу бедра карбоном усилить |  | Карбон |  |  |
| 20 | Гильзу бедра металлическим полукольцом усилить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 21 | Гильзу бедра пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки гильзы бедра |  |  |
| 22 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 23 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 24 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 25 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 26 | Клапан вакуумный винтовой сменить |  | Клапан вакуумный винтовой |  |  |
| 27 | Клапан вакуумный сменить |  | Клапан вакуумный |  |  |
| 28 | Клапан передний/задний сменить |  | Клапан передний/задний |  |  |
| 29 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 30 | Модуль коленный беззамковый сменить |  | Модуль коленный беззамковый |  |  |
| 31 | Модуль коленный замковый сменить |  | Модуль коленный замковый |  |  |
| 32 | Модуль несущий сменить |  | Модуль несущий |  |  |
| 33 | Настрочку сменить |  | Настрочка кожаная |  |  |
| 34 | Подушечку под культю сменить |  | Подушечка под культю |  |  |
| 35 | Подушку гильзы бедра сменить |  | Подушка предохранительная |  |  |
| 36 | Помочь сменить |  | Помочь фитильная / эластичная |  |  |
| 37 | Пояс кожаный сменить |  | Пояс кожаный |  |  |
| 38 | Пояс кожаный усиленный сменить |  | Пояс кожаный усиленный |  |  |
| 39 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 40 | Ремень-подхват сменить |  | Ремень-подхват кожаный |  |  |
| 41 | Ролик пластиковый сменить |  | Ролик пластиковый |  |  |
| 42 | Стопу металлическую сменить |  | Стопа металлическая |  |  |
| 43 | Стопу модульную сменить |  | Стопа модульная |  |  |
| 44 | Стопу пенополиуретановую сменить |  | Стопа пенополиуретановая |  |  |
| 45 | Стопу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки стопы |  |  |
| 46 | Стопу углепластиковую сменить |  | Стопа углепластиковая |  |  |
| 47 | Трос замка модуля коленного сменить |  | Трос замка модуля коленного |  |  |
| 48 | Трубку клапана вакуумного сменить |  | Трубка клапана вакуумного |  |  |
| 49 | Тянку сменить |  | Тянка резиновая |  |  |
| 50 | Узел металлический сменить |  | Узел металлический |  |  |
| 51 | Укорачивание протеза бедра и герметизация |  | Герметик для резьбового соединения пр укорачивании протеза |  |  |
| 52 | Фланец сменить |  | Фланец металлический |  |  |
| 53 | Чашку дистальную сменить |  | Чашка дистальная смягчающая |  |  |
| 54 | Чехол вкладной из кожи сменить |  | Чехол вкладной из кожи |  |  |
| 55 | Чехол для протяжки сменить |  | Чехол для протяжки |  |  |
| 56 | Чехол предохранительный сменить |  | Чехол предохранительный |  |  |
| 57 | Чехол шерстяной сменить |  | Чехол шерстяной |  |  |
| 58 | Шайбу соединительную сменить |  | Шайба соединительная |  |  |
| 59 | Шайбу стопорную сменить |  | Шайба стопорная |  |  |
| 60 | Шинку узла сменить |  | Шинка стальная |  |  |
| 61 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 62 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| 63 | Щиколотку металлическую сменить |  | Щиколотка металлическая |  |  |
| 64 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировке стопы |  |  |
| **Ремонт протеза бедра модульного**, **в том числе при врожденном недоразвитии/****ремонт протеза бедра модульного с внешним источником энергии** |
| 1 | Адаптер винтовой сменить |  | Адаптер винтовой |  |  |
| 2 | Адаптер гильзовый сменить с ламинацией |  | Адаптер гильзовый |  |  |
| 3 | Адаптер деревопластиковой опоры сменить |  | Адаптер деревопластиковой опоры |  |  |
| 4 | Адаптер передвижной сменить |  | Адаптер передвижной |  |  |
| 5 | Адаптер поворотный сменить |  | Адаптер поворотный |  |  |
| 6 | Адаптер со смещением сменить |  | Адаптер со смещением |  |  |
| 7 | Адаптер стопы сменить |  | Адаптер стопы |  |  |
| 8 | Адаптер стопы усиленный сменить |  | Адаптер стопы усиленный |  |  |
| 9 | Адаптер-втулку сменить |  | Адаптер-втулка |  |  |
| 10 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 11 | Бандаж бедренный поддерживающий сменить |  | Бандаж бедренный поддерживающий |  |  |
| 12 | Блочек сменить |  | Блочек |  |  |
| 13 | Блочку латунную сменить |  | Блочка латунная |  |  |
| 14 | Браслетку сменить |  | Браслетка |  |  |
| 15 | Вертлуг сменить |  | Вертлуг кожаный |  |  |
| 16 | Вертлуг двойной сменить |  | Вертлуг кожаный двойной |  |  |
| 17 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 18 | Вкладыш смягчающий туберной площадки сменить |  | Вкладыш смягчающий туберной площадки |  |  |
| 19 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 20 | Гильзу бедра вкладную из мягкого термопласта сменить |  | Гильза бедра вкладная из мягкого термопласта |  |  |
| 21 | Гильзу бедра из дерева обтянуть бязью и марлей |  | Бязь и марля |  |  |
| 22 | Гильзу бедра из дерева покрыть лаком (изнутри и снаружи) |  | Нитролак |  |  |
| 23 | Гильзу бедра из дерева трикотином обтянуть |  | Трикотин |  |  |
| 24 | Гильзу бедра из литьевых смол сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 25 | Гильзу бедра максимальной готовности из литьевых смол сменить |  | Гильза бедра максимальной готовности из литьевых смол |  |  |
| 26 | Гильзу бедра из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта индивидуальная |  |  |
| 27 | Гильзу бедра из литьевых смол с примерочной гильзой сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол индивидуальная с примерочной гильзой |  |  |
| 28 | Гильзу бедра из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта и примерочной гильзой сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта и примерочной гильзой индивидуальная |  |  |
| 29 | Гильзу бедра карбоном усилить |  | Карбон |  |  |
| 30 | Гильзу бедра металлическим полукольцом усилить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 31 | Гильзу бедра пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки гильзы бедра |  |  |
| 32 | Гильзу бедра скелетированную сменить |  | Гильза бедра скелетированная индивидуальная |  |  |
| 33 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 34 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 35 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 36 | Замок модуля коленного отрегулировать |  | - |  |  |
| 37 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 38 | Клапан вакуумный винтовой сменить |  | Клапан вакуумный винтовой |  |  |
| 39 | Клапан вакуумный сменить |  | Клапан вакуумный |  |  |
| 40 | Клапан круглый из кожподкладки сменить |  | Клапан круглый из кожподкладки |  |  |
| 41 | Клапан от западания брюк сменить |  | Клапан от западания брюк |  |  |
| 42 | Клапан передний/задний сменить |  | Клапан передний/задний |  |  |
| 43 | Клапан под ролик из кожподкладки сменить |  | Клапан под ролик из кожподкладки |  |  |
| 44 | Мембрану чехла силиконового сменить |  | Мембрана чехла силиконового |  |  |
| 45 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 46 | Модуль коленный беззамковый сменить |  | Модуль коленный беззамковый |  |  |
| 47 | Модуль коленный замковый сменить |  | Модуль коленный замковый |  |  |
| 48 | Модуль коленный гидравлический сменить |  | Модуль коленный гидравлический |  |  |
| 49 | Модуль коленный пневматический сменить |  | Модуль коленный пневматический |  |  |
| 50 | Модуль несущий амортизационный сменить |  | Модуль несущий амортизационный |  |  |
| 51 | Модуль несущий сменить |  | Модуль несущий |  |  |
| 52 | Настрочку сменить |  | Настрочка кожаная |  |  |
| 53 | Облицовку пенополиуретановую сменить |  | Облицовка пенополиуретановая |  |  |
| 54 | Оболочку стопы косметическую сменить |  | Оболочка стопы косметическая |  |  |
| 55 | Оболочку стопы силиконовую сменить |  | Оболочка стопы силиконовая |  |  |
| 56 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 57 | Оковку (козырек стопы) сменить |  | Оковка кожаная |  |  |
| 58 | Опору деревопластиковую сменить |  | Опора деревопластиковая |  |  |
| 59 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 60 | Подушечку под культю сменить |  | Подушечка под культю |  |  |
| 61 | Подушку гильзы бедра сменить |  | Подушка предохранительная |  |  |
| 62 | Помочь сменить |  | Помочь фитильная / эластичная |  |  |
| 63 | Пояс кожаный сменить |  | Пояс кожаный |  |  |
| 64 | Пояс кожаный усиленный сменить |  | Пояс кожаный усиленный |  |  |
| 65 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 66 | Ремень-подхват сменить |  | Ремень-подхват кожаный |  |  |
| 67 | Ролик пластиковый сменить |  | Ролик пластиковый |  |  |
| 68 | Систему крепления "Kiss" в протезе сменить |  | Система крепления "Kiss" |  |  |
| 69 | Стопу высокофункциональную сменить |  | Стопа высокофункциональная |  |  |
| 70 | Стопу металлическую сменить |  | Стопа металлическая |  |  |
| 71 | Стопу модульную сменить |  | Стопа модульная |  |  |
| 72 | Стопу пенополиуретановую сменить |  | Стопа пенополиуретановая |  |  |
| 73 | Стопу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки стопы |  |  |
| 74 | Стопу с высокой степенью энергосбережения сменить |  | Стопа с высокой степенью энергосбережения |  |  |
| 75 | Стопу с демпфирующим устройством сменить |  | Стопа с демпфирующим устройством |  |  |
| 76 | Стопу углепластиковую сменить |  | Стопа углепластиковая |  |  |
| 77 | Трос замка модуля коленного сменить |  | Трос замка модуля коленного |  |  |
| 78 | Трубку клапана вакуумного сменить |  | Трубка клапана вакуумного |  |  |
| 79 | Тянку сменить |  | Тянка резиновая |  |  |
| 80 | Укорачивание протеза бедра и герметизация |  | Герметик для резьбового соединения при укорачивании протеза |  |  |
| 81 | Устройство двойное регулировочно-соединительное сменить |  | Устройство двойное регулировочно-соединительное |  |  |
| 82 | Устройство замковое отрегулировать |  | - |  |  |
| 83 | Устройство замковое сменить |  | Устройство замковое |  |  |
| 84 | Устройство торсионно-ротационное сменить |  | Устройство торсионно-ротационное |  |  |
| 85 | Фланец сменить |  | Фланец металлический |  |  |
| 86 | Чашку дистальную сменить |  | Чашка дистальная смягчающая |  |  |
| 87 | Чехол вкладной из кожи сменить |  | Чехол вкладной из кожи |  |  |
| 88 | Чехол для протяжки сменить |  | Чехол для протяжки |  |  |
| 89 | Чехол махровый сменить |  | Чехол махровый |  |  |
| 90 | Чехол нейлоновый сменить |  | Чехол нейлоновый |  |  |
| 91 | Чехол предохранительный сменить |  | Чехол предохранительный |  |  |
| 92 | Чехол силиконовый базовый сменить |  | Чехол силиконовый базовый |  |  |
| 93 | Чехол силиконовый замковый сменить |  | Чехол силиконовый замковый |  |  |
| 94 | Чехол силиконовый мембранный сменить |  | Чехол силиконовый мембранный |  |  |
| 95 | Чехол силиконовый сменить |  | Чехол силиконовый |  |  |
| 96 | Чехол силиконовый спортивный сменить |  | Чехол силиконовый спортивный |  |  |
| 97 | Чехол шерстяной сменить |  | Чехол шерстяной |  |  |
| 98 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 99 | Чулок косметический перлоновый сменить |  | Чулок косметический перлоновый |  |  |
| 100 | Шайбу соединительную сменить |  | Шайба соединительная |  |  |
| 101 | Шайбу стопорную сменить |  | Шайба стопорная |  |  |
| 102 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка |  |  |
| 103 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 104 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 105 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| 106 | Штырь чехла силиконового сменить |  | Штырь чехла силиконового |  |  |
| 107 | Щиколотку металлическую сменить |  | Щиколотка металлическая |  |  |
| 108 | Щиколотку регулируемую сменить |  | Щиколотка регулируемая |  |  |
| 109 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировке стопы |  |  |
| **Ремонт протеза бедра немодульного**, **в том числе при врожденном недоразвитии** |
| 1 | Адаптер стопы сменить |  | Адаптер стопы |  |  |
| 2 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 3 | Блочек сменить |  | Блочек |  |  |
| 4 | Блочку латунную сменить |  | Блочка латунная |  |  |
| 5 | Браслетку сменить |  | Браслетка |  |  |
| 6 | Вертлуг сменить |  | Вертлуг кожаный |  |  |
| 7 | Вертлуг двойной сменить |  | Вертлуг двойной кожаный |  |  |
| 8 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 9 | Вкладыш смягчающий туберной площадки сменить |  | Вкладыш смягчающий туберной площадки |  |  |
| 10 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 11 | Гильзу бедра из дерева обтянуть бязью и марлей |  | Бязь и марля |  |  |
| 12 | Гильзу бедра из дерева покрыть лаком (изнутри и снаружи) |  | Нитролак |  |  |
| 13 | Гильзу бедра из дерева трикотином обтянуть |  | Трикотин |  |  |
| 14 | Гильзу бедра из кожи сменить |  | Гильза бедра из кожи индивидуальная |  |  |
| 15 | Гильзу бедра из литьевых смол сменить |  | Гильза бедра из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 16 | Гильзу бедра максимальной готовности из литьевых смол сменить |  | Гильза бедра максимальной готовности из литьевых смол |  |  |
| 17 | Гильзу бедра пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки гильзы бедра |  |  |
| 18 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 19 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 20 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 21 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 22 | Клапан вакуумный сменить |  | Клапан вакуумный |  |  |
| 23 | Клапан круглый из кожподкладки сменить |  | Клапан круглый из кожподкладки |  |  |
| 24 | Клапан на коленный шарнир сменить |  | Клапан на коленный шарнир |  |  |
| 25 | Клапан от западания брюк сменить |  | Клапан от западания брюк |  |  |
| 26 | Клапан передний/задний сменить |  | Клапан передний/задний |  |  |
| 27 | Клапан под ролик из кожподкладки сменить |  | Клапан под ролик из кожподкладки |  |  |
| 28 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 29 | Наконечник резиновый сменить |  | Наконечник резиновый |  |  |
| 30 | Настрочку сменить |  | Настрочка кожаная |  |  |
| 31 | Облицовку пенополиуретановую сменить |  | Облицовка пенополиуретановая |  |  |
| 32 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 33 | Оковку (козырек стопы) сменить |  | Оковка кожаная |  |  |
| 34 | Подкладку в гильзе бедра сменить |  | Кожподкладка гильзы бедра |  |  |
| 35 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке гильзы бедра |  | Кожподкладка для заплатки гильзы бедра |  |  |
| 36 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 37 | Подушечку под культю сменить |  | Подушечка под культю |  |  |
| 38 | Подушку гильзы бедра сменить |  | Подушка предохранительная |  |  |
| 39 | Подшипник сменить |  | Подшипник металлический |  |  |
| 40 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 41 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 42 | Помочь сменить |  | Помочь фитильная / эластичная |  |  |
| 43 | Пояс кожаный сменить |  | Пояс кожаный |  |  |
| 44 | Пояс кожаный усиленный сменить |  | Пояс кожаный усиленный |  |  |
| 45 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 46 | Ремень-подхват сменить |  | Ремень-подхват кожаный |  |  |
| 47 | Ролик пластиковый сменить |  | Ролик пластиковый |  |  |
| 48 | Стопу металлическую сменить |  | Стопа металлическая |  |  |
| 49 | Стопу пенополиуретановую сменить |  | Стопа пенополиуретановая |  |  |
| 50 | Стопу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки стопы |  |  |
| 51 | Трос замка модуля коленного сменить |  | Трос замка модуля коленного |  |  |
| 52 | Трубку клапана вакуумного сменить |  | Трубка клапана вакуумного |  |  |
| 53 | Тянку сменить |  | Тянка резиновая |  |  |
| 54 | Узел металлический сменить |  | Узел металлический |  |  |
| 55 | Укорачивание протеза бедра и герметизация |  | Герметик для резьбового соединения при укорачивании протеза |  |  |
| 56 | Фланец сменить |  | Фланец металлический |  |  |
| 57 | Чашку дистальную сменить |  | Чашка дистальная смягчающая |  |  |
| 58 | Чехол вкладной из кожи сменить |  | Чехол вкладной из кожи |  |  |
| 59 | Чехол для протяжки сменить |  | Чехол для протяжки |  |  |
| 60 | Чехол предохранительный сменить |  | Чехол предохранительный |  |  |
| 61 | Чехол шерстяной сменить |  | Чехол шерстяной |  |  |
| 62 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 63 | Чулок косметический перлоновый сменить |  | Чулок косметический перлоновый |  |  |
| 64 | Шайбу соединительную сменить |  | Шайба соединительная |  |  |
| 65 | Шайбу стопорную сменить |  | Шайба стопорная |  |  |
| 66 | Шинку узла сменить |  | Шинка стальная |  |  |
| 67 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 68 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 69 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 70 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| 71 | Щиколотку металлическую сменить |  | Щиколотка металлическая |  |  |
| 72 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировке стопы |  |  |
| **Ремонт протеза голени для купания** |
| 1 | Адаптер винтовой специализированный сменить |  | Адаптер винтовой специализированный |  |  |
| 2 | Адаптер гильзовый специализированный сменить с ламинацией |  | Адаптер гильзовый специализированный |  |  |
| 3 | Адаптер стопы сменить |  | Адаптер стопы |  |  |
| 4 | Адаптер стопы усиленный сменить |  | Адаптер стопы усиленный |  |  |
| 5 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 6 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 7 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 8 | Гильзу голени из литьевых смол сменить |  | Гильза голени из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 9 | Гильзу голени из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта сменить |  | Гильза голени из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта индивидуальная |  |  |
| 10 | Гильзу голени карбоном усилить |  | Карбон |  |  |
| 11 | Гильзу голени металлическим полукольцом усилить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 12 | Гильзу голени скелетированную сменить |  | Гильза голени скелетированная индивидуальная |  |  |
| 13 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 14 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 15 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 16 | Манжетку силиконовую сменить |  | Манжетка силиконовая |  |  |
| 17 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 18 | Модуль несущий специализированный сменить |  | Модуль несущий специализированный |  |  |
| 19 | Наколенник силиконовый сменить |  | Наколенник силиконовый |  |  |
| 20 | Наколенник силиконовый мембранный сменить |  | Наколенник силиконовый мембранный |  |  |
| 21 | Оболочку силиконовую протеза для купания сменить |  | Оболочка силиконовая протеза для купания |  |  |
| 22 | Стопу модульную специализированную сменить |  | Стопа модульная специализированная |  |  |
| 23 | Чехол вкладной склеить |  | Клей |  |  |
| 24 | Чехол вкладной из норы сменить |  | Чехол вкладной из норы |  |  |
| 25 | Чехол вкладной из педилина сменить |  | Чехол вкладной из педилина |  |  |
| 26 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировкие стопы |  |  |
| **Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного** |
| 1 | Адаптер винтовой сменить |  | Адаптер винтовой |  |  |
| 2 | Адаптер стопы сменить |  | Адаптер стопы |  |  |
| 3 | Адаптер стопы усиленный сменить |  | Адаптер стопы усиленный |  |  |
| 4 | Адаптер-втулку сменить |  | Адаптер-втулка |  |  |
| 5 | Блочку латунную сменить |  | Блочка латунная |  |  |
| 6 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 7 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 8 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 9 | Гильзу голени из полиэтилена разрезную сменить |  | Гильза голени из полиэтилена разрезная индивидуальная |  |  |
| 10 | Гильзу голени из полиэтилена цельную сменить |  | Гильза голени из полиэтилена цельная индивидуальная |  |  |
| 11 | Гильзу голени из термопласта сменить |  | Гильза голени из термопласта индивидуальная |  |  |
| 12 | Гильзу голени металлическим полукольцом усилить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 13 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 14 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 15 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 16 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 17 | Клапан из тролена сменить |  | Тролен |  |  |
| 18 | Клип зажимный сменить |  | Клип зажимный |  |  |
| 19 | Модуль несущий сменить |  | Модуль несущий |  |  |
| 20 | Наколенник силиконовый сменить |  | Наколенник силиконовый |  |  |
| 21 | Опору гильзовую сменить |  | Опора гильзовая |  |  |
| 22 | Пояс кожаный сменить |  | Пояс кожаный |  |  |
| 23 | Ремень пластиковый сменить |  | Ремень пластиковый |  |  |
| 24 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 25 | Стопу модульную сменить |  | Стопа модульная |  |  |
| 26 | Стопу пенополиуретановую сменить |  | Стопа пенополиуретановая |  |  |
| 27 | Стопу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан |  |  |
| 28 | Уздечку к поясу сменить |  | Уздечка к поясу |  |  |
| 29 | Уздечку круговую сменить |  | Уздечка круговая |  |  |
| 30 | Уздечку круговую к поясу сменить |  | Уздечка круговая к поясу |  |  |
| 31 | Узел металлический сменить |  | Узел металлический |  |  |
| 32 | Фланец сменить |  | Фланец металлический |  |  |
| 33 | Чехол вкладной склеить |  | Клей |  |  |
| 34 | Чехол вкладной из норы сменить |  | Чехол вкладной из норы |  |  |
| 35 | Чехол вкладной из педилина сменить |  | Чехол вкладной из педилина |  |  |
| 36 | Чехол предохранительный сменить |  | Чехол предохранительный |  |  |
| 37 | Чехол шерстяной сменить |  | Чехол шерстяной |  |  |
| 38 | Шайбу соединительную сменить |  | Шайба соединительная |  |  |
| 39 | Шайбу стопорную сменить |  | Шайба стопорная |  |  |
| 40 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка |  |  |
| 41 | Шину узла сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 42 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| 43 | Щиколотку металлическую сменить |  | Щиколотка металлическая |  |  |
| 44 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировкие стопы |  |  |
| **Ремонт протеза голени модульного типа, в том числе при недоразвитии** |
| 1 | Адаптер винтовой сменить |  | Адаптер винтовой |  |  |
| 2 | Адаптер гильзовый сменить с ламинацией |  | Адаптер гильзовый |  |  |
| 3 | Адаптер деревопластиковой опоры сменить |  | Адаптер деревопластиковой опоры |  |  |
| 4 | Адаптер передвижной сменить |  | Адаптер передвижной |  |  |
| 5 | Адаптер со смещением сменить |  | Адаптер со смещением |  |  |
| 6 | Адаптер стопы сменить |  | Адаптер стопы |  |  |
| 7 | Адаптер стопы усиленный сменить |  | Адаптер стопы усиленный |  |  |
| 8 | Адаптер-втулку сменить |  | Адаптер-втулка |  |  |
| 9 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 10 | Блочку латунную сменить |  | Блочка латунная |  |  |
| 11 | Браслетку сменить |  | Браслетка |  |  |
| 12 | Вертлуг сменить |  | Вертлуг кожаный |  |  |
| 13 | Вертлуг двойной сменить |  | Вертлуг двойной кожаный |  |  |
| 14 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 15 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 16 | Гильзу голени из дерева обтянуть бязью и марлей |  | Бязь и марля |  |  |
| 17 | Гильзу голени из дерева покрыть лаком (изнутри и снаружи) |  | Нитролак |  |  |
| 18 | Гильзу голени из дерева трикотином обтянуть |  | Трикотин |  |  |
| 19 | Гильзу голени из литьевых смол сменить |  | Гильза голени из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 20 | Гильзу голени из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта сменить |  | Гильза голени из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта индивидуальная |  |  |
| 21 | Гильзу голени из литьевых смол с примерочной гильзой сменить |  | Гильза голени из литьевых смол индивидуальная с примерочной гильзой |  |  |
| 22 | Гильзу голени из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта и примерочной гильзой сменить |  | Гильза голени из литьевых смол с внутренним слоем из термопласта и примерочной гильзой индивидуальная |  |  |
| 23 | Гильзу голени карбоном усилить |  | Карбон |  |  |
| 24 | Гильзу голени металлическим полукольцом усилить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 25 | Гильзу голени скелетированную сменить |  | Гильза голени скелетированная индивидуальная |  |  |
| 26 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 27 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 28 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 29 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 30 | Клапан вакуумный винтовой сменить |  | Клапан вакуумный винтовой |  |  |
| 31 | Клапан вакуумный сменить |  | Клапан вакуумный |  |  |
| 32 | Клапан на коленный шарнир сменить |  | Клапан на коленный шарнир |  |  |
| 33 | Клапан от западания брюк сменить |  | Клапан от западания брюк |  |  |
| 34 | Манжетку из кожи сменить |  | Манжетка из кожи |  |  |
| 35 | Мембрану чехла силиконового сменить |  | Мембрана чехла силиконового |  |  |
| 36 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 37 | Модуль несущий амортизационный сменить |  | Модуль несущий амортизационный |  |  |
| 38 | Модуль несущий сменить |  | Модуль несущий |  |  |
| 39 | Наколенник силиконовый сменить |  | Наколенник силиконовый |  |  |
| 40 | Наколенник силиконовый мембранный сменить |  | Наколенник силиконовый мембранный |  |  |
| 41 | Настрочку сменить |  | Настрочка кожаная |  |  |
| 42 | Облицовку пенополиуретановую сменить |  | Облицовка пенополиуретановая |  |  |
| 43 | Облицовку пластазотовую сменить |  | Облицовка пластазотовая |  |  |
| 44 | Оболочку стопы косметическую сменить |  | Оболочка стопы косметическая |  |  |
| 45 | Оболочку стопы силиконовую сменить |  | Оболочка стопы силиконовая |  |  |
| 46 | Опору деревопластиковую сменить |  | Опора деревопластиковая |  |  |
| 47 | Подкладку в манжетке бедра сменить |  | Кожподкладка в манжетке бедра |  |  |
| 48 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке манжетки бедра |  | Кожподкладка для заплатки манжетки бедра |  |  |
| 49 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей для подклейки пенополиуретана |  |  |
| 50 | Подушечку под культю сменить |  | Подушечка под культю |  |  |
| 51 | Подшипник сменить |  | Подшипник металлический |  |  |
| 52 | Помочь сменить |  | Помочь фитильная / эластичная |  |  |
| 53 | Пояс кожаный сменить |  | Пояс кожаный |  |  |
| 54 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 55 | Сгиб задний крытый сменить |  | Кожподкладка для заднего крытого сгиба |  |  |
| 56 | Стопу высокофункциональную сменить |  | Стопа высокофункциональная |  |  |
| 57 | Стопу металлическую сменить |  | Стопа металлическая |  |  |
| 58 | Стопу модульную сменить |  | Стопа модульная |  |  |
| 59 | Стопу пенополиуретановую сменить |  | Стопа пенополиуретановая |  |  |
| 60 | Стопу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан |  |  |
| 61 | Стопу с высокой степенью энергосбережения сменить |  | Стопа с высокой степенью энергосбережения |  |  |
| 62 | Стопу с демпфирующим устройством сменить |  | Стопа с демпфирующим устройством |  |  |
| 63 | Стопу углепластиковую сменить |  | Стопа углепластиковая |  |  |
| 64 | Тянку сменить |  | Тянка резиновая |  |  |
| 65 | Уздечку к поясу сменить |  | Уздечка к поясу |  |  |
| 66 | Уздечку круговую сменить |  | Уздечка круговая |  |  |
| 67 | Уздечку круговую к поясу сменить |  | Уздечка круговая к поясу |  |  |
| 68 | Устройство двойное регулировочно-соединительное сменить |  | Устройство двойное регулировочно-соединительное |  |  |
| 69 | Устройство замковое отрегулировать |  | - |  |  |
| 70 | Устройство замковое сменить |  | Устройство замковое |  |  |
| 71 | Устройство торсионно-ротационное сменить |  | Устройство торсионно-ротационное |  |  |
| 72 | Фланец сменить |  | Фланец металлический |  |  |
| 73 | Чашку дистальную сменить |  | Чашка дистальная смягчающая |  |  |
| 74 | Чехол вкладной из кожи сменить |  | Чехол вкладной из кожи |  |  |
| 75 | Чехол вкладной из норы сменить |  | Чехол вкладной из норы |  |  |
| 76 | Чехол вкладной из педилина сменить |  | Чехол вкладной из педилина |  |  |
| 77 | Чехол вкладной склеить |  | Клей для подклейки вкладного чехла |  |  |
| 78 | Чехол махровый сменить |  | Чехол махровый |  |  |
| 79 | Чехол нейлоновый сменить |  | Чехол нейлоновый |  |  |
| 80 | Чехол предохранительный сменить |  | Чехол предохранительный |  |  |
| 81 | Чехол силиконовый базовый сменить |  | Чехол силиконовый базовый |  |  |
| 82 | Чехол силиконовый замковый сменить |  | Чехол силиконовый замковый |  |  |
| 83 | Чехол силиконовый мембранный сменить |  | Чехол силиконовый мембранный |  |  |
| 84 | Чехол силиконовый сменить |  | Чехол силиконовый |  |  |
| 85 | Чехол силиконовый спортивный сменить |  | Чехол силиконовый спортивный |  |  |
| 86 | Чехол шерстяной сменить |  | Чехол шерстяной |  |  |
| 87 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 88 | Чулок косметический перлоновый сменить |  | Чулок косметический перлоновый |  |  |
| 89 | Чулок косметический "Skinergy" сменить |  | Чулок косметический "Skinergy" |  |  |
| 90 | Чулок косметический "Softtouch" сменить |  | Чулок косметический "Softtouch" |  |  |
| 91 | Шайбу соединительную сменить |  | Шайба соединительная |  |  |
| 92 | Шайбу стопорную сменить |  | Шайба стопорная |  |  |
| 93 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 94 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 95 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 96 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| 97 | Штырь чехла силиконового сменить |  | Штырь чехла силиконового |  |  |
| 98 | Щиколотку металлическую сменить |  | Щиколотка металлическая |  |  |
| 99 | Щиколотку регулируемую сменить |  | Щиколотка регулируемая |  |  |
| 100 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировкие стопы |  |  |
| **Ремонт протеза голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии** |
| 1 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 2 | Блочку латунную сменить |  | Блочка латунная |  |  |
| 3 | Браслетку сменить |  | Браслетка |  |  |
| 4 | Валик подколенный войлочный сменить |  | Войлок |  |  |
| 5 | Вертлуг сменить |  | Вертлуг кожаный |  |  |
| 6 | Вертлуг двойной сменить |  | Вертлуг двойной кожаный |  |  |
| 7 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 8 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 9 | Гильзу голени из дерева обтянуть бязью и марлей |  | Бязь и марля для обтяжки гильзы голени |  |  |
| 10 | Гильзу голени из дерева покрыть лаком (изнутри и снаружи) |  | Нитролак для покрытия гильзы голени |  |  |
| 11 | Гильзу голени из дерева трикотином обтянуть |  | Трикотин |  |  |
| 12 | Гильзу голени из кожи сменить |  | Гильза голени из кожи индивидуальная |  |  |
| 13 | Гильзу голени из литьевых смол сменить |  | Гильза голени из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 14 | Гильзу голени металлическим полукольцом усилить |  | Полукольцо стальное для усиления гильзы голени |  |  |
| 15 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 16 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 17 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 18 | Заклепку щиколоточную сменить |  | Заклепка щиколоточная |  |  |
| 19 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 20 | Клапан на коленный шарнир сменить |  | Клапан на коленный шарнир |  |  |
| 21 | Клапан от западания брюк сменить |  | Клапан от западания брюк |  |  |
| 22 | Манжетку из кожи сменить |  | Манжетка из кожи |  |  |
| 23 | Настрочку сменить |  | Настрочка кожаная |  |  |
| 24 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 25 | Оковку (козырек стопы) сменить |  | Оковка кожаная |  |  |
| 26 | Подкладку в гильзе голени сменить |  | Кожподкладка для гильзы голени |  |  |
| 27 | Подкладку в манжетке бедра сменить |  | Кожподкладка для манжетки бедра |  |  |
| 28 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке гильзы голени |  | Кожподкладка для заплатки гильзы голени |  |  |
| 29 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке манжетки бедра |  | Кожподкладка для заплатки манжетки бедра |  |  |
| 30 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 31 | Подшипник сменить |  | Подшипник металлический |  |  |
| 32 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 33 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 34 | Пояс кожаный сменить |  | Пояс кожаный |  |  |
| 35 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 36 | Сидение металлическое обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки металлического сидения |  |  |
| 37 | Сидение металлическое сменить |  | Сидение металлическое |  |  |
| 38 | Сгиб задний крытый сменить |  | Кожподкладка для обклейки заднего крытого сгиба |  |  |
| 39 | Стопу металлическую сменить |  | Стопа металлическая |  |  |
| 40 | Стопу пенополиуретановую сменить |  | Стопа пенополиуретановая |  |  |
| 41 | Стопу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан |  |  |
| 42 | Тянку сменить |  | Тянка резиновая |  |  |
| 43 | Уздечку к поясу сменить |  | Уздечка к поясу |  |  |
| 44 | Уздечку круговую сменить |  | Уздечка круговая |  |  |
| 45 | Уздечку круговую к поясу сменить |  | Уздечка круговая к поясу |  |  |
| 46 | Узел в протезе голени сменить |  | Узел металлический |  |  |
| 47 | Чехол вкладной из кожи сменить |  | Чехол вкладной из кожи |  |  |
| 48 | Чехол шерстяной сменить |  | Чехол шерстяной |  |  |
| 49 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 50 | Чулок косметический перлоновый сменить |  | Чулок косметический перлоновый |  |  |
| 51 | Шайбу соединительную сменить |  | Шайба соединительная |  |  |
| 52 | Шайбу стопорную сменить |  | Шайба стопорная |  |  |
| 53 | Шарнир голеностопный сменить |  | Шарнир голеностопный |  |  |
| 54 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 55 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 56 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 57 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| 58 | Щиколотку деревянную обтянуть бязью и марлей |  | Бязь и марля для обтяжки щиколотки |  |  |
| 59 | Щиколотку деревянную покрыть лаком |  | Нитролак для покрытия щиколотки |  |  |
| 60 | Щиколотку деревянную сменить |  | Щиколотка деревянная |  |  |
| 61 | Щиколотку металлическую сменить |  | Щиколотка металлическая |  |  |
| 62 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировке стопы |  |  |
| **Ремонт протеза при вычленении бедра модульного** |
| 1 | Адаптер винтовой скошенный сменить |  | Адаптер винтовой скошенный |  |  |
| 2 | Адаптер гильзовый сменить с ламинацией |  | Адаптер гильзовый |  |  |
| 3 | Адаптер передвижной сменить |  | Адаптер передвижной |  |  |
| 4 | Адаптер поворотный сменить |  | Адаптер поворотный |  |  |
| 5 | Адаптер со смещением сменить |  | Адаптер со смещением |  |  |
| 6 | Адаптер стопы сменить |  | Адаптер стопы |  |  |
| 7 | Адаптер стопы усиленный сменить |  | Адаптер стопы усиленный |  |  |
| 8 | Адаптер-втулку сменить |  | Адаптер-втулка |  |  |
| 9 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 10 | Блочек сменить |  | Блочек |  |  |
| 11 | Блочку латунную сменить |  | Блочка латунная |  |  |
| 12 | Браслетку сменить |  | Браслетка |  |  |
| 13 | Вертлуг сменить |  | Вертлуг кожаный |  |  |
| 14 | Вертлуг двойной сменить |  | Вертлуг двойной кожаный |  |  |
| 15 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 16 | Вкладыш смягчающий туберной площадки сменить |  | Вкладыш смягчающий туберной площадки |  |  |
| 17 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 18 | Гильзу вкладную из мягкого термопласта сменить |  | Гильза вкладная из мягкого термопласта |  |  |
| 19 | Гильзу из литьевых смол сменить |  | Гильза из литьевых смол индивидуальная |  |  |
| 20 | Гильзу карбоном усилить |  | Карбон |  |  |
| 21 | Гильзу металлическим полукольцом усилить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 22 | Гильзу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки гильзы |  |  |
| 23 | Донышко контактное силиконовое сменить |  | Донышко контактное силиконовое |  |  |
| 24 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 25 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 26 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 27 | Клапан кожаный приемной гильзы сменить |  | Клапан кожаный |  |  |
| 28 | Клапан круглый из кожподкладки сменить |  | Клапан круглый из кожподкладки |  |  |
| 29 | Клип зажимный сменить |  | Клип зажимный |  |  |
| 30 | Место излома гильзы зашпаклевать |  | Шпаклевка акриловая |  |  |
| 31 | Модуль коленный беззамковый сменить |  | Модуль коленный беззамковый |  |  |
| 32 | Модуль коленный замковый сменить |  | Модуль коленный замковый |  |  |
| 33 | Модуль коленный гидравлический сменить |  | Модуль коленный гидравлический |  |  |
| 34 | Модуль коленный пневматический сменить |  | Модуль коленный пневматический |  |  |
| 35 | Модуль несущий амортизационный сменить |  | Модуль несущий амортизационный |  |  |
| 36 | Модуль несущий сменить |  | Модуль несущий |  |  |
| 37 | Модуль тазобедренный гидравлический сменить |  | Модуль тазобедренный гидравлический |  |  |
| 38 | Модуль тазобедренный облегченный сменить |  | Модуль тазобедренный облегченный |  |  |
| 39 | Модуль тазобедренный сменить |  | Модуль тазобедренный |  |  |
| 40 | Модуль тазобедренный усиленный сменить |  | Модуль тазобедренный усиленный |  |  |
| 41 | Настрочку сменить |  | Настрочка кожаная |  |  |
| 42 | Облицовку пенополиуретановую сменить |  | Облицовка пенополиуретановая |  |  |
| 43 | Оболочку стопы косметическую сменить |  | Оболочка стопы косметическая |  |  |
| 44 | Оболочку стопы силиконовую сменить |  | Оболочка стопы силиконовая |  |  |
| 45 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 46 | Оковку (козырек стопы) сменить |  | Оковка кожаная |  |  |
| 47 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 48 | Подушечку под культю сменить |  | Подушечка под культю |  |  |
| 49 | Подушку гильзы бедра сменить |  | Подушка предохранительная |  |  |
| 50 | Помочь сменить |  | Помочь фитильная / эластичная |  |  |
| 51 | Пояс кожаный сменить |  | Пояс кожаный |  |  |
| 52 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 53 | Ремень пластиковый сменить |  | Ремень пластиковый |  |  |
| 54 | Стопу высокофункциональную сменить |  | Стопа высокофункциональная |  |  |
| 55 | Стопу металлическую сменить |  | Стопа металлическая |  |  |
| 56 | Стопу модульную сменить |  | Стопа модульная |  |  |
| 57 | Стопу пенополиуретановую сменить |  | Стопа пенополиуретановая |  |  |
| 58 | Стопу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки стопы |  |  |
| 59 | Стопу с высокой степенью энергосбережения сменить |  | Стопа с высокой степенью энергосбережения |  |  |
| 60 | Стопу с демпфирующим устройством сменить |  | Стопа с демпфирующим устройством |  |  |
| 61 | Стопу углепластиковую сменить |  | Стопа углепластиковая |  |  |
| 62 | Трос замка модуля коленного сменить |  | Трос замка модуля коленного |  |  |
| 63 | Тянку сменить |  | Тянка резиновая |  |  |
| 64 | Укорачивание протеза и герметизация |  | Герметик для резьбового соединения при укорачивании протеза |  |  |
| 65 | Устройство двойное регулировочно-соединительное сменить |  | Устройство двойное регулировочно-соединительное |  |  |
| 66 | Устройство торсионно-ротационное сменить |  | Устройство торсионно-ротационное |  |  |
| 67 | Фланец сменить |  | Фланец металлический |  |  |
| 68 | Чашку дистальную сменить |  | Чашка дистальная смягчающая |  |  |
| 69 | Чехол предохранительный сменить |  | Чехол предохранительный |  |  |
| 70 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 71 | Чулок косметический перлоновый сменить |  | Чулок косметический перлоновый |  |  |
| 72 | Шайбу соединительную сменить |  | Шайба соединительная |  |  |
| 73 | Шайбу стопорную сменить |  | Шайба стопорная |  |  |
| 74 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 75 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| 76 | Щиколотку металлическую сменить |  | Щиколотка металлическая |  |  |
| 77 | Щиколотку регулируемую сменить |  | Щиколотка регулируемая |  |  |
| 78 | Юстировка положения стопы с герметизацией винтов |  | Герметик для резьбового соединения при юстировке стопы |  |  |
| **Ремонт протеза стопы** |
| 1 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 2 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 3 | Гильзу стопы из кожи сменить |  | Гильза стопы из кожи индивидуальная |  |  |
| 4 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 5 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 6 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 7 | Наполнитель из пастасила сменить |  | Пастасил |  |  |
| 8 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 9 | Подкладку в приемной гильзе сменить |  | Кожподкладка для приемной гильзы |  |  |
| 10 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке приемной гильзы |  | Кожподкладка для заплатки гильзы |  |  |
| 11 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 12 | Подшипник сменить |  | Подшипник металлический |  |  |
| 13 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 14 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 15 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 16 | Стельку в протезе сменить |  | Стелька металлическая |  |  |
| 17 | Чехол шерстяной сменить |  | Чехол шерстяной |  |  |
| 18 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 19 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 20 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| **Ремонт обуви ортопедической** |
| 1 | Застежку "молния" сменить |  | Застежка "молния" |  |  |
| 2 | Каблук (низкий, средний) сменить |  | Каблук (низкий, средний) |  |  |
| 3 | Крепление велкро сменить |  | Крепление велкро |  |  |
| 4 | Крепление пряжка сменить |  | Крепление пряжка |  |  |
| 5 | Обувь растянуть |  | - |  |  |
| 6 | Подошву клеевого метода крепления сменить |  | Подошва клеевого метода крепления |  |  |
| 7 | Профилактику сменить |  | Профилактика |  |  |
| 8 | Шнурки обувные сменить (пара) |  | Шнурки обувные (пара) |  |  |
| **Ремонт ортезов** |
| 1 | Бандаж-крепление текстильный сменить |  | Бандаж-крепление текстильный |  |  |
| 2 | Башмачок к аппарату обшить |  | Кожа |  |  |
| 3 | Блочку латунную сменить |  | Блочка латунная |  |  |
| 4 | Браслетку сменить |  | Браслетка |  |  |
| 5 | Валик подколенный войлочный сменить |  | Войлок |  |  |
| 6 | Вертлуг сменить |  | Вертлуг кожаный |  |  |
| 7 | Вертлуг двойной сменить |  | Вертлуг двойной кожаный |  |  |
| 8 | Вертлуг металлический сменить |  | Вертлуг металлический |  |  |
| 9 | Винт сменить |  | Винт металлический |  |  |
| 10 | Герметизация резьбового соединения |  | Герметик для резьбового соединения |  |  |
| 11 | Гильзу бедра пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки гильзы бедра |  |  |
| 12 | Гильзу голени из кожи сменить |  | Гильза голени из кожи индивидуальная |  |  |
| 13 | Гильзу голени пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки гильзы голени |  |  |
| 14 | Гильзу стопы из кожи сменить |  | Гильза стопы из кожи индивидуальная |  |  |
| 15 | Двойной след из дерева сменить |  | Заготовка деревянная |  |  |
| 16 | Двойной след из дерева обтянуть бязью и марлей |  | Бязь и марля для обтяжки двойного следа |  |  |
| 17 | Двойной след из дерева покрыть лаком |  | Нитролак для покрытия двойного следа |  |  |
| 18 | Двойной след из дерева трикотином обтянуть |  | Трикотин |  |  |
| 19 | Заклепку медную сменить |  | Заклепка медная |  |  |
| 20 | Заклепку холнитен сменить |  | Заклепка холнитен |  |  |
| 21 | Заклепку щиколоточную сменить |  | Заклепка щиколоточная |  |  |
| 22 | Застежку велкро сменить |  | Застежка велкро |  |  |
| 23 | Капку сменить |  | Капка |  |  |
| 24 | Клапан на коленный шарнир сменить |  | Клапан на коленный шарнир |  |  |
| 25 | Клапан от западания брюк сменить |  | Клапан от западания брюк |  |  |
| 26 | Манжетку из кожи сменить |  | Манжетка из кожи |  |  |
| 27 | Настрочку сменить |  | Настрочка кожаная |  |  |
| 28 | Окантовку кожаную в протезе сменить |  | Окантовка кожаная |  |  |
| 29 | Оковку (козырек стопы) сменить |  | Оковка кожаная |  |  |
| 30 | Подкладку в башмачке сменить |  | Кожподкладка для подкладки башмачка |  |  |
| 31 | Подкладку в гильзе голени сменить |  | Кожподкладка для подкладки в гильзе голени |  |  |
| 32 | Подкладку в манжетке бедра сменить |  | Кожподкладка для подкладки в манжетке бедра |  |  |
| 33 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке башмачка |  | Кожподкладка для заплатки башмачка |  |  |
| 34 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке гильзы голени |  | Кожподкладка для заплатки гильзы голени |  |  |
| 35 | Подкладку (заплатку) кожаную приклеить в подкладке манжетки бедра |  | Кожподкладка для заплатки манжетки бедра |  |  |
| 36 | Подклеивание пенополиуретана |  | Клей |  |  |
| 37 | Подшипник сменить |  | Подшипник металлический |  |  |
| 38 | Полукольцо обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки полукольца |  |  |
| 39 | Полукольцо сменить |  | Полукольцо стальное |  |  |
| 40 | Помочь сменить |  | Помочь фитильная / эластичная |  |  |
| 41 | Пояс кожаный сменить |  | Пояс кожаный |  |  |
| 42 | Пояс кожаный усиленный сменить |  | Пояс кожаный усиленный |  |  |
| 43 | Предохранитель сменить |  | Предохранитель |  |  |
| 44 | Сидение металлическое обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки металлического сидения |  |  |
| 45 | Сидение металлическое сменить |  | Сидение металлическое |  |  |
| 46 | Сгиб задний крытый сменить |  | Кожподкладка для обклейки заднего крытого сгиба |  |  |
| 47 | Стельку металлическую сменить |  | Стелька металлическая |  |  |
| 48 | Стопу металлическую сменить |  | Стопа металлическая |  |  |
| 49 | Стопу пенополиуретановую сменить |  | Стопа пенополиуретановая |  |  |
| 50 | Стопу пенополиуретаном обклеить |  | Пенополиуретан для обклейки стопы |  |  |
| 51 | Тянку сменить |  | Тянка резиновая |  |  |
| 52 | Чулок косметический сменить |  | Чулок косметический |  |  |
| 53 | Чулок косметический перлоновый сменить |  | Чулок косметический перлоновый |  |  |
| 54 | Шайбу соединительную сменить |  | Шайба соединительная |  |  |
| 55 | Шайбу стопорную сменить |  | Шайба стопорная |  |  |
| 56 | Шарнир голеностопный сменить |  | Шарнир голеностопный |  |  |
| 57 | Шинку-лапку обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины-лапки |  |  |
| 58 | Шинку-лапку сменить |  | Шинка-лапка стальная |  |  |
| 59 | Шинку узла сменить |  | Шинка стальная |  |  |
| 60 | Шину обклеить кожей |  | Кожподкладка для обклейки шины |  |  |
| 61 | Шину сменить |  | Шина стальная |  |  |
| 62 | Шнур сменить |  | Шнур |  |  |
| 63 | Штрипку сменить |  | Штрипка |  |  |
| 64 | Щиколотку деревянную обтянуть бязью и марлей |  | Бязь и марля для обтяжки деревянной щиколотки |  |  |
| 65 | Щиколотку деревянную покрыть лаком |  | Нитролак для покрытия щиколотки |  |  |
| 66 | Щиколотку деревянную сменить |  | Щиколотка деревянная |  |  |
| 67 | Щиколотку металлическую сменить |  | Щиколотка металлическая |  |  |