**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации, а именно слухового аппарата костной проводимости (неимплантируемых) для обеспечения инвалидов в 2020 году.**

|  |
| --- |
| **Наименование объекта закупки**: поставка технических средств реабилитации, а именно слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых) для обеспечения инвалидов в 2020 году. |
| **Способ определения**: электронный аукцион. |
| **Начальная (максимальная) цена Контракта**: - 1 218 000,00 копеек. |
| **Количество технических средств реабилитации**: 3 шт. |

**Технические и количественные характеристики**: Слуховые аппараты костной проводимости (неимплантируемые)должны соответствовать: ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003. Аппараты слуховые программируемые.

Технические характеристики к аппарату слуховому костной проводимости неимплантируемому (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) соответствуют стандарту IEC 118-7 2cc. Используемые типы элементов питания аппарата слухового неимплантируемого костной проводимости: 675.

**Количественные и технические характеристики товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование характеристик | Показатели характеристик | Количество (шт.) |
| 1. Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) имеет: |  |  |
| Наружная часть - звуковой процессор | Наличие | 3 |
| способ крепления — магнитный, головной бандаж | Наличие |
| способ обработки сигналов — цифровой | Наличие |
| способ настройки — цифровой | Наличие |
| количество каналов цифрового анализа и обработки звукового сигнала | Не менее 8 |
| количество программ прослушивания | Не менее 3 |
| кнопка переключения программ | Наличие |
| диапазон регулятора громкости | Наличие |
| частотный диапазон | не более 0,25- не менее 7,00 кГц |
| максимальный выходной уровень звукового давления на 90 дБ (ВУЗД90) | не более 127дБ |
| максимальный выходной уровень звукового давления на 60 дБ (ВУЗД60) | не более 117дБ, |
| гармонические искажения | не более 3% |
| уровень собственных шумов | не более 26дБ |
| задержка при обработке и передаче сигнала | не более 3мс |
| система динамического подавления обратной связи | Наличие |
| система адаптивного шумоподавления | наличие |
| защита от резких громких звуков | наличие |
| наличие встроенных направленных микрофонов | не менее 2 |
| прямой аудиовход | наличие |
| потребляемый ток | не более — 1,7 мА |
| напряжение | не менее 1,1-1,5 В |
| тип элемента питания | 13 |
| вес с элементом питания | не более 19 г. |
| **Сервис:** | |
| Гарантийное обслуживание наружной части | не менее 2 лет |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ (декларация соответствия) | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| Срок пользования изделием | Наличие |
| Должны соответствовать: | |
| ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003. Аппараты слуховые программируемые.  Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей. |  |
| ИТОГО: | | | 3 |

**Срок и условия поставки**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара и до 15.06.2020г.

Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункты выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком до 28.02.2020г.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Республика Бурятия г.Улан-Удэ) и по результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

**Место поставки**: Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (по выбору получателя на условиях DDP).

Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункты выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком до 28.02.2020г.

Поставка Товара по месту жительства Получателей (по выбору Получателя) осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Срок действия Направления**: с момента подписания Контракта и до 15 июня 2020 года.

**Поставщик обязан**:

Организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982) поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара.

Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

**Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.**

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания. Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемых).**

На поставляемый Товар должны иметься действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующая декларация о соответствии или сертификат соответствия (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии") поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.