**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году.**

1. **Способ определения поставщика:** Аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2020 году. **Аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы).  Количество: всего 35 штук на сумму 5 721 075 рубля 15 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| **Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)** | **Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)**Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из двух аппаратов на всю нижнюю конечность и корсета соединеннные металлическими шинами с тазобедренными шарнирами с замком (фиксатором). Корсет  изготавливается индивидуально по слепку из полиэтилена высокого или низкого давления.  Аппараты на всю нижнюю конечность состоят из гильзы бедра, гильзы голени и стопы соединенных между собой металлическими шинами. Гильза бедра, голени должны быть изготовлены из полиэтилена высокого или низкого давления индивидуально по слепку.  Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок гильзы и корсета. Допускается декорирование гильзы и корсета  термобумагой.  Гильзы бедра и голени соединяются металлическими шинами с коленным шарниром с механическим замком (фиксатором).  Стопа изготавливается индивидуально по слепку из полиэтилена высокого или низкого давления и металлических пластин, при необходимости может иметь двойной след. Стопа соединяется металлическими шинами без голеностопного шарнира. Крепление аппарата должно быть на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007.Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 35 | 163459,29 | 5721075,15 |
| **ИТОГО** | **35** |  | **5721075,15** |

1. **Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 5 721 075** рублей **15** копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия, реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату по безналичному расчету в течении 30 рабочих дней с даты предоставления.
7. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта
9. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта.