**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,**

**протезами и протезно-ортопедическими изделиями**

1. **Способ определения поставщика:** аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году: **протез предплечья с внешним источником энергии.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  Шифр | **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во (шт.)** |
| **Протез предплечья с внешним источником энергии ПР2-МВО** | Протез предплечья с внешним источником энергии. Взрослый.  Изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Постоянная приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида.  Система управления - биоэлектрическая /миоэлектрическая с возможностью управления кистью как от двух, так и одного электрода.  Комплект электромеханической кисти.  Ротатор кистевой электромеханический.  Косметическая оболочка - силиконовая с армирующей сеткой, ПВХ/Пластизоль с покрытием.  Приемная гильза индивидуальная составная.  Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол.  Материал примерочной гильзы – термопластик.  Количество примерочных гильз – не менее 1 шт.  Модуль при вычленении плеча отсутствует.  Крепление протеза индивидуальное, подгоночное, силиконовое, может быть с быстросъемным замком.  Чехол на предплечье хлопчатобумажный – 2шт.  Масса протеза:1,6,1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1 кг  Гарантийный срок эксплуатации изделия –не менее 12 месяцев с даты передачи изделия Получателю и подписания приемки передачи изделия.  Соответствует требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52114-2009, ГОСТ Р 53871-2010, ГОСТ Р 56138-2014, ГОСТ Р51819-2001, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 15.111-2015, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51819-2017 | **1** |
|  | **Итого:** | **1** |

**3. Источник финансирования заказа:** средства Фонда социального страхования.

**4.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ на территории Томской области, по месту нахождения протезно-ортопедического предприятия в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30 октября 2020г.