Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей немодульного типа в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1. | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный должен быть с формообразующей облицовкой из поролона, без неё (в зависимости от потребности получателя), с косметической оболочкой, гильза из кожи, дерева (в зависимости от потребности получателя); стопа низкопрофильная без голеностопного шарнира, стопа шарнирная полиуретановая (в зависимости от потребности получателя); щиколотка металлическая, деревянная (в зависимости от потребности получателя), с одноосным коленным шарниром, без него (в зависимости от потребности получателя), крепление протеза голени на инвалиде поясное; тип протеза по назначению: постоянный. | шт. | 11 | 84479,33 | **929272,63** |
| 2. | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный должен быть с формообразующей облицовкой из поролона, без неё (в зависимости от потребности получателя), с косметической облицовкой, приёмная гильза унифицированная, индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, из кожи (в зависимости от потребности получателя), крепления протеза бедра на инвалиде поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; стопа пенополиуретановая, фильцевая, без стопы (в зависимости от потребности получателя), коленный шарнир одноосный замковый, без замковый с коленным узлом для немодульных протезов (в зависимости от потребности получателя); тип протеза по назначению: постоянный.. | шт. | 3 | 96479,00 | **289437,00** |
| **ИТОГО:** | **14** |  | **1218709,63** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно – ортопедическими изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) должен исчисляться с даты предоставления его инвалиду.

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ**: изготовление и обеспечение протезом должно осуществляться непосредственно Получателю на основании направления и не должно превышать 60 (шестьдесят) календарных дня с момента обращения получателя с направлением на предприятие. Срок завершения работ должен быть не позднее 31.07.2020 года. Срок действия направления должен быть не позднее 31.05.2020.

**Место выполнения работ**: Российская Федерация, Южный Федеральный округ, Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия должны выдаваться непосредственно Получателям. Инвалиды I-ой группы должны обслуживаться на дому.

**Требования к качеству работ**: протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**: Выполняемые работы по обеспечению протезом нижней конечности должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

**Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий**, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациента с помощью протеза нижней конечности.

**Требования к результатам работ**: работы по обеспечению протезом должны быть эффективно исполненными, у инвалида должны быть: восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезом должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы**: срок предоставления гарантии должен составлять не менее 9 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.