**Описание объекта закупки поставка автомобилей с адаптированными органами управления для застрахованных лиц пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год**

**1. Описание объекта закупки**

Поставка автомобилей с адаптированными органами управления, для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации в 2020 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1. | Автомобили с адаптированными органами управления (обеих ног) | Категория автомобиля | М1 | шт. | 1 |
| Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий Седан или хэтчбек / не менее 4 дверей |
| Экологический класс  | не менее 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Тип коробки передач  | с ручнымуправлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1596 |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| 1. | Автомобили с адаптированными органами управления (левой ноги) | Категория автомобиля | М1 | шт. | 1 |
| Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий Седан или хэтчбек / не менее 4 дверей |
| Экологический класс  | не менее 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Тип коробки передач  | с ручнымуправлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1596 |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Итого: | 2 |

Автомобиль должен соответствовать требованиям следующих ГОСТов: ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005, ГОСТ Р 50182-92 (ИСО 4131-79), ГОСТ 31333-2006 (ИОС 7188:94), ГОСТ 21015-88, ГОСТ Р 52853-2007, ГОСТ 4.396-88, ГОСТ Р 55520-2013, Техническому регламенту № 609 «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», ГОСТ 21624-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий, ГОСТ Р 52926-2008. Автомобильные транспортные средства. Валы шарнирные приводные легковых автомобилей. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 52051-2003 Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения, ГОСТ Р 52926-2008. Автомобильные транспортные средства. Валы шарнирные приводные легковых автомобилей. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ 10150-2014 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия, ГОСТ 21624-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий, ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия, ГОСТ Р 50905-96 Автотранспортные средства. Электронное оснащение. Общие технические требования, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, одного цвета.

Автомобили должны быть не ранее 2020 года изготовления.

Автомобили, предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (обеих ног, левой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия, сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

 Основные условия исполнения Контракта, заключаемого по результатам закупки:

**Требования к порядку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)**: *поставка Товара, должна осуществляется поставщиком (представителем Поставщика) в организованном пункте выдачи товара на территории г. Майкоп (Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 49).*

Обеспечение пострадавших на производстве, должно осуществляться с момента заключения государственного контракта до 25 ноября 2020 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 60 (шестидесяти) дней с момента получения Исполнителем индивидуальных направлений или списков (реестр), выданных Заказчиком.

Приёмка Товара Заказчиком в части их соответствия качеству, комплектности, сроков и объема поставки Товара осуществляется в г. Майкопе.

*Поставщик Товара поставляет автомобили в Республику Адыгея для приемки поставленного товара Заказчиком на склад.*

*Заказчик в течение 1 (Одного) дня принимает поставленный товар путем сплошной проверки, в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности поставляемого Товара и т.д.).*

*По итогам приемки составляется и подписывается сторонами Акт приемки технических средств реабилитации либо, в случае выявления несоответствия (количества, комплектности, технических характеристик) указанным требованиям, составляется мотивированный отказ от подписания Акта приемки технических средств реабилитации.*

*При выдаче Товара пострадавшему Поставщик оформляет Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и пострадавшим. Указанный Акт оформляется в 3 (Трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику вместе с Реестром выдачи Товара и отрывными талонами к Направлениям.*

Срок выдачи Товара – в день приемки товара при получении от пострадавшего направления на получение транспортного средства (автомобиля необходимой модификации), выданного Заказчиком.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, на автомобили  с ручным управлением, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног, левой ноги) и опорно-двигательного аппарата.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* гарантийный талон на автомобиль;
* выписка из электронного паспорта (далее ЭПТС);
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* руководство по эксплуатации средств управления для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве (специальным оборудованием);
* договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком со вписанным номером ЭПТС;
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног, левой ноги);
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей
* товарная накладная.

а) срок поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг)*: не позднее 25 ноября 2020 года.;*

б) периодичность поставки: *разовая;*

в) порядок оплаты: *Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на основании счетов Поставщика, Актов поставки Товара (подписанного Заказчиком) с приложенными копиями Актов сдачи-приемки Товара, Реестра выдачи Товара, а также по одному экземпляру на каждого Получателя: Акта сдачи – приемки Товара Получателем, Договора, отрывного талона к Направлению, копии паспорта транспортного средства и накладных. После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов;*

***Документы, необходимые для оплаты, представляются Заказчику не позднее 25 ноября 2020 года.***

***Обязательные условия:***

*Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику, необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.*

*При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:*

* *Акт сдачи-приемки Товара Получателем;*
* *Договор со вписанным номером ЭПТС, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).*

*Не позднее 1 дня с момента поступления автомобиля, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.*

*Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.*

г) размер обеспечения исполнения Контракта: 30 *% от начальной (максимальной) цены договора;*

д) требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества):

* Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.
* В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.
* Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.
* Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.
* Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
* Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.