**Техническое задание**

Поставка бензина АИ-92 К-5 соответствующего ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия».

Отпуск бензина Заказчику должен обязательно производиться в нижеуказанных населенных пунктах:

1. г. Красноярск

2. г. Канск

3. г. Ачинск

4. г. Енисейск

5. г. Минусинск

6. г. Заозерный

 По согласованию сторон Поставщик имеет право заправлять автомобили Заказчика на любых АЗС Поставщика.

**Характеристики поставляемого товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Описание  | Технические характеристики |
| Бензин марки АИ-92 К-5  | Внешний вид | Чистый, прозрачный |
| Октановое число (по исследовательскому способу) | не менее 92,0 |
| Плотность при 15°С | 725-780 кг/м3 |
| Индукционный период бензина | не менее 360 мин. |
| Коррозия медной пластины (3 часа при 50С) | 1 класс |
| Массовая доля серы | не более 10,0 мг/кг. |

Поставка топлива по электронным картам и талонам должна осуществляться через сеть автозаправочных станций (АЗС).

Отпуск нефтепродуктов на автозаправочных станциях осуществляется круглосуточно за исключением времени приема-передачи смен и технического обслуживания АЗС.

Поставка товара осуществляется по электронным картам.

Поставка товара по талонам осуществляется на основании заявок Заказчика.