**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**на выполнение работ по ремонту для инвалида протеза нижней конечности в 2020 году**

1. **Предмет Контракта**

Выполнение работ по ремонту для инвалида протеза нижней конечности в 2020 году.

Объем выполняемых работ — 1 шт.

1. **Требования к качеству выполняемых работ**

Работы по ремонту по ремонту для инвалида протеза нижней конечности, который прекратил удовлетворять необходимым медико-техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей), должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентом, имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности.

Выполняемые работы должны производиться в соответствии с требованиями технических и регламентных документов (технических условий, технологических процессов), обеспечивать дальнейшее восстановление и компенсацию утраченных функций организма человека, неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ**

Работы по ремонту для инвалида протеза нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если восстановлена опорная и/или двигательная функция протеза нижней конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации конечности или дальнейшего благоприятного течения болезни. Работы по ремонту для инвалида протеза нижней конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При передаче отремонтированного протеза нижней конечности инвалиду Исполнитель должен проинформировать инвалида о месте и условиях повторного-гарантийного ремонта в случае некачественного ремонта по контракту.

Гарантийный срок на произведенный ремонт должен составлять не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

В случае предъявления претензий инвалида к качеству ремонта протеза нижней конечности, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественно отремонтированный протез нижней конечности течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия после ремонта и выполнить работы по его повторному ремонту надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения. Повторный ремонт должен производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение повторного ремонта протеза нижней конечности, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

1. **Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ**

Выполнение работ по ремонту для инвалида протеза нижней должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее 01 декабря 2020 года (включительно), а в случае обращения инвалида с Направлением – в срок не более 60 календарных дней со дня обращения, но не позднее 01 декабря 2020 года (включительно).

О предстоящем выполнении работ инвалид должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты начала работ.

Место выполнения работ – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по ремонту для инвалида протеза нижней, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Описание функциональных и технических характеристик работ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование изделия и технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики работ** | **Кол-во, (шт.)** |
| Ремонт протеза бедра | Замена приемной гильзы, силиконового чехла, стопы. Замена коленного модуля с внешним источником энергии. | 1 |
| **ИТОГО** | **1** |