**Техническое задание на выполнение работ по изготовлению в 2020 году протеза голени модульного типа с электроуправляемой стопой для обеспечения застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве.**

**Общие технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование изделия | Основные характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| 1 | Протез голени модульного типа с электроуправляемой стопой | Косметическая оболочка мягкая полиуретановая. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Крепление протеза вакуумное (за счет полимерного чехла). Стопа с дорсальным сгибанием (подъем носка) в фазе переноса, регулирование угла сгибания лодыжки на меняющейся поверхности, в фазе опоры и смягченной фазе, регулирование высоты пятки при смене обуви, Функция сгибания лодыжки максимально приближает протез к человеческой ноге. Стопа отвечает изменениям ландшафта и преобразует походку при ходьбе по лестнице и наклонам, обеспечивает более сбалансированную и симметричную походку, защиту от падений. | 1 |

**Срок предоставления гарантии качества.** Комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению изделия, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении и в ремонте. Гарантийный срок\* на готовое изделие должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи изделия застрахованному лицу.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», в частях:

1. «Область применения»
2. «Общие технические требования»

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», в части: 1. «Область применения», должны соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

***Место выполнения работ:*** осуществляется по месту нахождения исполнителя в г. Курске, а при необходимости обслуживания застрахованного лица на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка протеза, исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту фактического проживания застрахованного лица (в пределах Курской области) или, по согласованию с застрахованным лицом, выдача изделия осуществляется по месту нахождения исполнителя в городе Курске.

***Срок выполнения работ:*** с момента заключения государственного контракта по  **30 ноября 2020г.**