**Руководителю контрактной службы**

**ГУ – Иркутского РО Фонда социального страхования**

**Российской Федерации**

**Е.Е. Дергаусову**

**ЗАЯВКА**

**ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН-ГРАФИК СВЕДЕНИЙ О ЗАКУПКЕ И ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Условия исполнения контракта** |
| 1 | Способ закупки | Электронный аукцион |
| 2 | ИКЗ | 20 1 3808011062 380801001 0000 000 0000 000 |
| 3 | КБК | 393 0113 0350059/1 243 225  393 0113 0350059/1 242 226 |
| 4 | ОКПД 2 / КТРУ | 41.20.40.900; 62.03.11.000 |
| 5 | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по демонтажу и монтажу структурированной кабельной сети, капитальному ремонту помещений филиала №11 Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3АН |
| 6 | Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ | **Технические характеристики здания:**  Общая площадь помещений – 487,8 м2.  Ремонтируемая площадь помещений – 345,7 м2.  Высота помещений – 3,0 м.  Помещение расположено на 2-м этаже четырехэтажного административного здания. Высота этажа – 3,0 м. Строительный объем – 1037,1 м3.  Категория сложности здания – II. Категория сложности работ – I.  Стены: кирпичные, внутренние перегородки – кирпичные. Проемы: оконные – стеклопакет, дверные – филенчатые. Полы: линолеум, доски с окраской. Внутренняя отделка: обои, окраска.  Перепланировка в двух кабинетах (имеются нерационально расположенные перегородки, требуется демонтировать перегородку). Устройство двух перегородок в коридорах для организации помещения архива и разделения коридоров. Демонтаж перегородок в санузле и устройство новых перегородок. Общая площадь помещений с заменой, демонтажем перегородок составляет 96,6 м2.  Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения, структурированных кабельных сетей, ремонт полов, ремонт стен и потолков, ремонт (замена) систем отопления на всей ремонтируемой площади помещения.  Замена систем водоснабжения и канализации в санузле и в помещении кухни, общей площадью 35,2 м2.  **Описание видов работ:**   * Демонтаж деревянных перегородок; * Устройство новых перегородок; * Установка противопожарных дверей с доводчиками; * Устройство дверных проемов, установка дверей; * Отделочные работы стен (снятие старых обоев; перетирка; оклеивание стен новыми обоями под покраску, окраска); * Отделочные работы потолков (демонтаж подвесных потолков «Амстронг»; очистка; установка гипсокартона по направляющим; окраска); * Ремонт полов (демонтаж существующего линолеума; укладка фанеры, линолеума); * Плиточные работы в санитарных помещениях; * Замена санитарно-технических приборов; * Замена труб водоснабжения, водоотведения; * Электромонтажные работы; * Ремонт отопления (замена чугунных радиаторов на биметаллические); * Установка и подключение водонагревателя; * Демонтаж и монтаж структурированной кабельной сети. |
| 7 | Требования к товарам, работам, услугам | **Требования к выполняемым работам и материалам:**  Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям:   * Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; * Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 * СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» * СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; * СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и других нормативных документов, установленных законодательством РФ.   Выполняемые работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией 010/19-АР, 010/19-СКС, 010/19-ЭМ и локальными сметными расчетами.  Работы на объекте должны быть организованы с условием обязательного выполнения мероприятий по охране окружающей среды, с обеспечением своевременного вывоза отходов, произведенных в процессе выполнения работ, соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии. Места проведения работ должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии с последующей уборкой по их завершению.  Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком установку техники, грузоподъемных механизмов, места расположения контейнеров-накопителей мусора.  Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.  Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на Исполнителя.  Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком время проведения работ.  Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.  В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине Исполнителя – все работы по восстановлению берет на себя Исполнитель.  Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.  При производстве работ необходимо применять современные строительные материалы российского и импортного производства. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ.  При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.  Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.  Сдача Исполнителем результата работ, и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС–2 и справкой КС-3, актом о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ.  Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.  Заказчик до начала производства работ назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям контракта, рабочей документации, локальных сметных расчетов и других обязательных нормативных документов.  Исполнитель обязан обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.  Материалы применять согласно рабочей документации, локальных сметных расчетов (приложения к Контракту) |
| 8 | Единицы измерения | Усл. ед. |
| 9 | Количество | 1 |
| 10 | Цена за единицу | 3 245 740,80 (три миллиона двести сорок пять тысяч семьсот сорок) рублей 80 копеек. |
| 11 | НМЦК | В цену Государственного контракта включаются все расходы по планируемому выполнению Государственного контракта с учетом всех налогов, пошлин и других обязательных платежей. |
| 12 | 393 0113 0350059/1 243 225 (41.20.40.900) – 3 080 382,00 рублей  393 0113 0350059/1 242 226 (62.03.11.000) – 165 358,80 рублей |
| 13 | Обоснование НМЦК | НМЦК была определена проектно-сметным методом на основании сметной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ |
| 14 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3АН |
| 15 | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 70 рабочих дней с момента заключения контракта |
| 16 | Периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Однократно |
| 17 | Срок размещения Извещения | Июнь 2020 год |
| 18 | Срок действия контракта | До 31.12.2020 года |
| 19 | Срок проведения экспертизы и приемки товаров, работ, услуг | Сдача результата работ Исполнителем, и его приемка филиалом Заказчика оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ и Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанными обеими Сторонами.  В течение 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет филиал Заказчика о факте выполнения работ и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Исполнитель представляет филиалу Заказчика Акт о приемке выполненных работ по [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F703118B80C2B08B246d2BCD), Справку о стоимости выполненных работ по [форме КС-3](consultantplus://offline/ref=94D744426E08A6898F48A124C4D858930C5F713818B80C2B08B246d2BCD) и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Исполнителем в 3 (трех) экземплярах.  Филиал Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Исполнителю подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем недостатков и необходимых доработок. Устранение недостатков и указанные доработки производятся Исполнителем за свой счет и в указанные филиалом Заказчика сроки.  С момента подписания филиалом Заказчика и Исполнителем Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Акта сдачи-приемки выполненных работ, работы, подлежащие выполнению Исполнителем в рамках настоящего Контракта, считаются принятыми филиалом Заказчика в фактически исполненном объеме.  Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания филиалом Заказчика и Исполнителем Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Акта сдачи-приемки выполненных работ предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом указанные документы, а также счет и счет-фактуру (счет-фактура передается, если Исполнитель является плательщиком НДС).  Исполнитель после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Акта сдачи-приемки выполненных работ не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренного настоящим Контрактом, которые не были им исполнены или были исполнены им ненадлежащим образом на момент подписания вышеуказанного акта. |
| 20 | Гарантийный срок, обеспечение гарантийных обязательств, % | Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Исполнителем по контракту.  Гарантийный срок нормальной эксплуатации после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и составляет 36 месяцев. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.  Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.  1% от ЦК |
| 21 | Порядок и срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Оплата производится путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета, счета-фактуры (счет-фактура передается, если Исполнитель является плательщиком НДС) на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, акта КС–2, справки КС-3, подписанных Исполнителем и филиалом Заказчика. Документы на оплату предоставляются с сопроводительным письмом в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится за фактически выполненные работы. |
| 22 | Размер обеспечения заявки, % | 0,5% от НМЦК |
| 23 | Размер обеспечения исполнения контракта, % | 10 % от ЦК |
| 24 | Аванс, % | - |
| 25 | Преимущества организациям инвалидов в соответствии с ПП РФ № 341 | нет |
| 26 | Закупка для субъектов малого предпринимательства | да |
| 27 | Применение национального режима в соответствии со ст.14 № 44-ФЗ | нет |
| 28 | Требования, предъявляемые к участникам закупки:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки | В соответствии со п. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 года №190-ФЗ исполнитель должен иметь право осуществлять капитальный ремонт в отношении объектов капитального строительства и являться членом саморегулируемой организации. |
| 29 | Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Сертификаты соответствия на материалы предоставляются в составе исполнительной документации при выполнении и/или после выполнения работ. |

Приложения:

1. Рабочая документация 010/19-АР – на 7 л.
2. Рабочая документация 010/19-ЭМ – на 14 л.
3. Рабочая документация 010/19-СКС – на 7 л.
4. Локальный сметный расчет № 02-2020/01 на отделочные работы, системы отопления, водоснабжения, канализации на сумму 2 524 833,60 руб. на 49 л.
5. Локальный сметный расчет № 02-2020/02 на системы электроснабжения и освещения на сумму 555 548,40 руб. на 22 л.
6. Локальный сметный расчет № 02-2020/05 на демонтаж и монтаж структурированной кабельной сети на сумму 165 358,60 руб. на 8 л
7. Обоснование НМЦК (в соответствии Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567);

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В.Ланцова/

05.06.2020

Согласовано:

Начальник ОХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.И. Жихевич/

Начальник отдела информатизации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/П.Г. Федоров/

Начальник ПЭО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.В. Стрельцова/