Техническое задание

на поставку застрахованным лицам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, автомобилей с адаптированными органами управления в 2020 году.

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД-2) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 для Типа I- VI.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2020 года изготовления.

Автомобили и средства управления по требованию Заказчика должны быть оборудованы средствами управления (специальное оборудование) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей:

–– с нарушением функций обеих ног.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий на Товар

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое Заказчику вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Пользователю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Пользователю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Пользователем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Пользователем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо его официальным представителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Пользователем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному представителю для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному представителю, в который обратился Получатель для выполнения работ.

В период гарантийного срока Поставщик (представитель Поставщика) обеспечивает сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, указанных в Перечне СТО, предоставленном Поставщиком (представителем Поставщика) Заказчику, в субъекте Российской Федерации, в котором находится Получатель.

Поставщик (представитель Поставщика) должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в размере 1 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 31639 (тридцать одну тысячу шестьсот тридцать девять) рублей 00 коп.

Подписание Заказчиком первого Акта приема-передачи Товара осуществляется только после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесения денежных средств на счет Заказчика.

**Банковские реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств по Контракту:**

УФК по Карачаево-Черкесской Республике (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, л/сч 05794С79000)

ИНН 0901003399

КПП 090101001

ОКТМО 91701000

Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика г. Черкесск

р/с 40302810591337000125

БИК 049133001

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный п. 9.1 Контракта срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком после истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, и при отсутствии неисполненных гарантийных обязательств со стороны Исполнителя, на основании письменного запроса в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса Исполнителя. В письменном запросе Исполнителя должны быть указаны реквизиты для возврата денежных средств.

Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийного обязательства, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Требования к качеству товара

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приема-передачи Товара.

# Порядок проверки и приемки Товара

Проверка Товара осуществляется в присутствии полномочного представителя Поставщика и Заказчика на предмет его соответствия Техническому заданию. При осуществлении проверки Товара Заказчик вправе проверять:

- отсутствие внешних повреждений;

- соблюдение установленных правил маркировки Товара (соответствие номера двигателя, кузова, транспортного средства, идентификационного номера (VIN) и других показателей содержанию представленных документов);

- соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого Товара.

Для проверки поставленного Товара Поставщиком, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Техническим заданием, может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным Техническим заданием, на основании документов, представленных Поставщиком.

## Условия поставки и передачи автомобилей

Поставить Товар непосредственно Получателю, при представлении им паспорта, в течение 20 дней после получения направления от Заказчика.

Доставка до г. Черкесска, предпродажная подготовка, хранение до выдачи застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Поставщиком осуществляется за собственный счет.

Передача автомобилей Получателям осуществляется в присутствии полномочного представителя Поставщика и Заказчика, в г. Черкесск по адресу, указанному Поставщиком на основании Направления, выданного Получателю Заказчиком, при предъявлении им паспорта.

Факт передачи подтверждается подписанием Получателем и Поставщиком или представителем поставщика) акта приема-передачи Товара.

В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по государственному контракту третьего лица, Поставщик должен предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую его право действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение государственного контракта несет Поставщик.

При передаче Товара Поставщик обязан привести автомобиль в товарный вид.

Поставщик обязан обеспечить инструктаж и консультативную помощь получателю по правильному использованию Товара.

При передаче автомобиля Поставщик обязан разъяснять Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также разъяснять порядок обеспечения гарантийного ремонта товара.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем

При поставке Товара Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию на русском языке:

- гарантийный талон на автомобиль;

- сервисная книжка;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств», с внесением записи следующего содержания «Автомобиль выдан на основании государственного контракта, заключенного между Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Карачаево – Черкесской Республике и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» бесплатно и в собственность.

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- руководство по эксплуатации средствами управления (специальным оборудованием) для Типа I- VI;

- действующее одобрение типа транспортного средства с указанием соответствия (заверенная копия);

- действующий сертификат соответствия на устройства ручного управления автомобилями категории М1 для водителей – застрахованных лиц (заверенная копия**)** для Типа I- VI;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- Акт приема-передачи Товара.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара

Расчет между Сторонами осуществляется по факту поставки Товара Получателям не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета, выставленного Поставщиком, и документов, указанных в следующем пункте.

Поставщик (Представитель Поставщика) не позднее двух рабочих дней со дня передачи Получателям автомобилей и подписания Актов приема-передачи Товара Получателем, передает Заказчику счет, накладную, Реестр получателей, а также по одному экземпляру на каждого Получателя: Акт приема-передачи Товара, Договор, отрывной талон к Направлению, копию паспорта транспортного средства, копию действующего одобрения типа транспортного средства с указанием соответствия, копию действующего сертификата соответствия на устройства ручного управления автомобилями категории М1 для водителей – застрахованных лиц.

Указанные документы передаются Поставщиком (Представителем Поставщика) Заказчику одновременно с передачей Акта исполнения Государственного контракта за период.

Акт исполнения Государственного контракта за период подписывается Заказчиком и Поставщиком (Представителем Поставщика) и заверяется печатями этих организаций.

В цену включаются все расходы по исполнению контракта, в т. ч. транспортировка, хранение и предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС для Типа I - VI в соответствии с Приложением № 1), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По итогам исполнения обязательств составляется Итоговый акт в двух экземплярах.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Требования к количеству, техническим и функциональным характеристикам Товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование и код товара, по КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик товара в соответствии с потребностями | Кол-во (шт) |
| Автомобиль с адаптированными органами управления, для лиц с нарушениями функций обеих ног, с механической коробкой передач | Автомобиль легковой  [29.10.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=34749&backUrl=a0d9632d-da63-4e6a-b7bf-9482bf9e6f02) | Количество посадочных мест: 1 (шт) ;   9 (шт) ;   8 (шт) ;   7 (шт) ;   6 (шт) ;   5 (шт) ;   4 (шт) ;   3 (шт) ;   2 (шт) ;  Тип двигателя: Бензин ;  Тип коробки передач: Механика ;  Тип привода: Моноприводный | Категория автомобиля М1  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический / не менее 4  Экологический класс - не менее 5  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние  Схема компоновки автомобиля -переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - бензиновый  Коробка передач – с механическим управлением  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не более 1600  Оборудование автомобиля в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95  Комплектация автомобиля – устройство ручного управления: для лиц с нарушением функций обеих ног | 3 |
| Автомобиль с адаптированными органами управления, для лиц с нарушениями функций обеих ног, с автоматической коробкой передач | Автомобиль легковой [29.10.20.000-00000011](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=34753&backUrl=a0d9632d-da63-4e6a-b7bf-9482bf9e6f02) | Количество посадочных мест: 1 (шт) ;   9 (шт) ;   8 (шт) ;   7 (шт) ;   6 (шт) ;   5 (шт) ;   4 (шт) ;   3 (шт) ;   2 (шт) ;  Тип двигателя: Бензин ;  Тип коробки передач: Автомат ;  Тип привода: Моноприводный | Категория автомобиля М1  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический / не менее 4  Экологический класс - не менее 5  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние  Схема компоновки автомобиля -переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - бензиновый  Коробка передач – с автоматическим управлением  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не более 1600  Оборудование автомобиля в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95  Комплектация автомобиля – устройство ручного управления: для лиц с нарушением функций обеих ног | 3 |
| Итого | | | | 6 |