**Техническое задание\***

**Наименование и описание объекта закупки:** *Поставка в 2020 году инвалидам кресел-стульев с санитарным оснащением*.

**Количество товара (объем закупки):** *500 шт*.

**Место доставки товара:** *В пределах административных границ Ставропольского края по выбору инвалида (далее – Получатель Товара): по месту жительства Получателя Товара либо по месту нахождения стационарных пунктов выдачи*.

**Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг):** *с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 01 ноября 2020 года*.

**Порядок и срок передачи Товара Получателю и оформления отчетных и итоговых документов:**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При передаче Товара Получателю (представителю Получателя) Поставщик и Получатель (представитель Получателя) подписывают акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах - один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается Получателю (представителю Получателя).

ОКПД2 32.50.22.129 -Приспособления ортопедические прочие

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия)** | **Код по КОЗ** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Цена за ед. (руб.)** | **Кол-во** **(шт.)** | **Сумма (руб.)** |
| 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 01.28.23.01.01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами).Рама должна быть изготовлена из высокопрочного материала.Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой, судно должно быть изготовлено из прочного, легко моющегося материала. Поручни должны быть складные. Стул должен быть оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами. Ширина сиденья от 450 мм до 550 мм. (не менее 2-размеров по заявке Заказчика).Грузоподъёмность не менее 130 кг. | 3 015,64 | 150 | 452 346,00 |
| 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 01.28.23.01.02 | Кресло-стул с санитарным оснащением без колес.Рамная конструкция должны быть изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Сиденье, ведро и съемная крышка должны быть выполнены из прочного, легко моющегося материала. Ширина сиденья от 450 до 550 мм. (не менее 2-размеров по заявке Заказчика).Грузоподъёмность не менее 130 кг. | 2 671,59 | 350 | 935 056,50 |

\* Виды кресло-стульев, представлены в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.»

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями инвалидов.

**Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного товара включается в контракт*.***

*На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата, указанного в* [*подпункте "б" пункта 7*](#P22) *Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».*

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара**

Кресло - стулья должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Кресло - стулья должны быть новыми (не бывшим ранее в эксплуатации, не восстановленными и не прошедшими ремонт), свободными от прав третьих лиц.

Согласно ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»:

«Раздел 4 Требования.

Изделия должны быть безопасными для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, проводимыми в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

В эксплуатационной документации на изделия при необходимости должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий.

Требования по обеспечению безопасности, указанные на специальных табличках, а также предупредительные знаки и надписи должны быть размещены на видных местах изделий».

Кресло-стулья должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-стулья. конкретных типов.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресло-стул должен быть новым (не бывшем ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресла-стула в течение его срока службы будут осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресла-стула Поставщик обязуется разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем будет составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-стуле, Поставщиком, уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) будут обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя в течение 20 рабочих дней.