**Техническое задание**

**Выполнение работ в 2020 году по изготовлению туторов для обеспечения ими инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Пермского края. Количество туторов - 326 штук.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ПОИ****Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку** | **Объем работ (шт.)** |
| 1 | **Тутор на голеностопный сустав** Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 160 |
| 2 | **Тутор на коленный сустав**Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 46 |
| 3 | **Тутор на всю ногу**Тутор комбинированный (разъемный) на нижнюю конечность, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 120 |
| **Требования к качеству, безопасности и результатам работ**Выполнение работ по изготовлению туторов должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического и иного характера заболеваний и обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Туторы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных туторов инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Работы по обеспечению инвалидов туторами следует считать выполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Выполнение работ по изготовлению туторов для инвалидов должно осуществляться при наличии сертификатов соответствий на изделия или деклараций о соответствии изделий, выданных на имя Участника закупки.Выполнение работ по изготовлению туторов для инвалидов должно осуществляться Участником закупки лично, без привлечения соисполнителя. **Требования к гарантийному сроку выполненных работ на изготовленные туторы,** **месту и сроку выполнения работ**На туторы устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Гарантийный срок выполненных работ на изготовленные туторы должен составлять не менее 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю.Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача туторов должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30-ти (Тридцати) дней.Срок службы туторов на голеностопный сустав, туторов на коленный сустав и туторов на всю ногу: не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). |