**Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами нижних конечностей в 2021 г.**

Обеспечение аппаратами нижних конечностей (далее – изделия) включает Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, обучение пользованию, выдача результатов выполненных работ (изготовленных изделий) Получателю в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия предназначены для Получателей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний.

Изделия отнесены к техническим устройствам для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Изделия представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.» Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». Узлы изделий должны соответствовать ГОСТ Р 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

**Требования к упаковке и транспортированию**

В соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы (изделия)[[1]](#endnote-1)** | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[2]](#endnote-2)** | | | **Функциональные, технические, качественные характеристики и работы (изделия), услуги в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ[[3]](#endnote-3)** | **Начальная цена единиц работ (изделия),**  **руб.** | **Гарантийный срок** | **Срок службы**  **(лет)** |
| **Наименование и код работы (изделия) по КТРУ** | **Единица измерения объема выполняемой работы (изделия), (при наличии) по КТРУ** | **Описание работы (изделия), (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.124-00000002 Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Аппарат на голеностопный сустав. Гильза голени и ложемент стопы из листовых термопластов, со смягчающим внутренним вкладышем. Шины стальные с голеностопным шарниром. Расположение с двух сторон. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное, по обмерам и слепкам, и с учетом потребности Получателя. | 19 270,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.124-00000002 Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Аппарат на голеностопный сустав. Гильза голени и ложемент стопы из листовых термопластов, со смягчающим внутренним вкладышем. Гибкий голеностопный шарнир. Расположение с двух сторон. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное, по обмерам и слепкам, и с учетом потребности Получателя. | 19 603,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 3 | Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.124-00000002 Ортез для голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Аппарат на голеностопный сустав. Состоит из ложемента стопы и голени, из слоистого пластика на основе связующих смол. Шины и голеностопные шарниры из нержавеющей стали, расположение двухстороннее. Гильза голени и ложемент стопы смягчены вкладышем из вспененного полиэтилена. Крепление – застежки текстильные «Контакт».  Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности Получателя. | 45 082,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 4 | Аппарат на коленный сустав | 32.50.22.124-00000007 Ортез для коленого сустава | штука | Описание отсутствует | Аппарат на коленный сустав. Гильза голени и бедра из листовых термопластов. Шины с коленными шарнирами замковые, расположение двухстороннее. Внутренняя поверхность аппарата смягчена деталями из вспененного полиэтилена. Крепление- кожаные ремни. Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности Получателя. | 22 085,00 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 5 | Аппарат на коленный сустав | 32.50.22.124-00000007 Ортез для коленого сустава | штука | Описание отсутствует | Аппарат на коленный сустав. Гильза голени и бедра из листовых термопластов. Гильза голени и бедра соединена коленным шарниром без замка; внутренняя поверхность аппарата смягчена элементом из вспененного полиэтилена. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности Получателя. | 11 027,00 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 6 | Аппарат на коленный сустав | 32.50.22.124-00000007 Ортез для коленого сустава | штука | Описание отсутствует | Аппарат на коленный сустав. Гильза бедра и гильза голени из ППУ с трикотажным полотном. Коленные шарниры из алюминиевого сплава. Крепление-застежки текстильные «Контакт». Дополнительное крепление из тканевой резины с застежкой «Контакт». Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности Получателя. | 3 266,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 7 | Аппарат на тазобедренный сустав | 32.50.22.124-00000005 Ортез для бедра/колена | штука | Описание отсутствует | Аппарат на тазобедренный сустав. Полукорсет и гильза бедра выполнены из листовых термопластов. Имеют смягчающий внутренний вкладыш из ППУ с трикотажным полотном. Гильза бедра и полукорсет соединены тазобедренным шарниром. Крепление- застежки текстильные «контакт». Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности получателя. | 40 932,00 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 8 | Аппарат на всю ногу | 32.50.22.124-00000004  Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Аппарат на всю ногу. Гильза стопы, голени и бедра выполнены из листовых термопластов, имеется смягчающий внутренний вкладыш из вспененного полиэтилена. Гильза стопы и голени соединены голеностопным шарниром. Гильза бедра и голени соединены коленным шарниром. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности Получателя. | 27 288,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 9 | Аппарат на всю ногу | 32.50.22.124-00000004  Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Аппарат на всю ногу. Гильза стопы, голени и бедра выполнены из кожи. Стелька аппаратная металлическая, шины металлические, расположение двухстороннее, соединены между собой металлическими полукольцами. Гильза голени и бедра соединены коленным шарниром. Крепление шнуровка и кожаные ремни. Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности Получателя. | 34 165,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 10 | Аппарат на всю ногу | 32.50.22.124-00000004  Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы | штука | Описание отсутствует | Аппарат на всю ногу.  Состоит из ложемента стопы, гильзы голени и бедра, из листового термопласта, имеется смягчающий внутренний вкладыш из вспененного полиэтилена. Гильзы скелетированы отверстиями. Модули коленных шин и шарниров выполнены из нержавеющей стали. Расположены унилатерально с наружной стороны. Модули голеностопных шарниров из нержавеющей стали Крепление – застежки текстильные «Контакт».  Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности Получателя. | 82 366,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
| 11 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 32.50.22.120-00000002  Параподиум-вертикализатор | штука | Описание отсутствует | Аппарат ортопедический на нижние конечности и туловище. Полукорсет, гильза голени, бедра и ложемент стопы изготовлены из листовых термопластов. Гильза бедра, голени и ложемент стопы имеют смягчающий внутренний вкладыш из вспененного полиэтилена . Шины с замком в коленном и тазобедренном шарнире, с движением в голеностопном шарнире. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Изготовление индивидуальное, по обмерам и с учетом потребности Получателя. | 109 433,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года |
|  | **Начальная сумма цен единиц работ:** | | | | | **414 520 руб. 66 коп.** | | |
|  | **Максимальное значение цены контракта** | | | | | **3 313 000 (три миллиона триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек** | | |

Место выполнения работ: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, обучение пользованию, выдача результатов выполненных работ (изготовленных изделий) осуществляется в пунктах выдачи, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя пункты выдачи могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями.

Срок выполнения (завершения) работ – c момента заключения Контракта Сторонами по 30.08.2021 г.

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», в соответствии с ИПРА инвалида. [↑](#endnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#endnote-ref-2)
3. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалида техническим средством реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технического средства реабилитации в качестве устройства, содержащего технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#endnote-ref-3)