**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц,**

**пострадавших в результате несчастных случаев на производстве**

**и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедической обувью.**

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам ортопедической обуви, ее размерам.**

Ортопедическая обувь (ортопедическая обувь на протезы) – это обувь специальной формы и конструкции, изготавливаемая для инвалидов с функциональной недостаточностью стоп и ампутацией нижних конечностей. Соответствие ГОСТ Р 54407-2011 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь и вкладной башмачок предназначены:

- для обеспечения достаточной опороспособности конечности;

- фиксации стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

Ортопедическая обувь - должна быть ручного или полумеханического (ортопедическая обувь на протезы) производства.

Для изготовления ортопедической обуви на заказ участник должен иметь в наличии пар колодок из расчета 2 пары на человека.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур). Изготовление из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Вкладной башмачок – должен быть ручного или полумеханического производства.

Вкладной башмачок должен быть устойчив к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур), изготовлен по обмерам.

Срок службы обуви, вкладного башмачка - не менее 6 мес.

Обувь и вкладной башмачок должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Обувь должна отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской Федерации.

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

В комплект должна входить памятка по пользованию – 1 шт.

Срок службы протезно-ортопедического изделия имеет срок пользования, утвержденного Приказом от 13.02.2018 г. №85-н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Сроки предоставления гарантии качества ортопедической обуви.**

Обувь должна изготовляться в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на ортопедическую обувь.

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю и составляет: не менее 70 календарных дней.

Гарантийный срок носки вкладного башмачка устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет: не менее 30 календарных дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

**Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ**

В контракте указываются сроки выполнения работ, заявленные исполнителем в заявке. По согласованию между сторонами в контракте могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено контрактом, исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональныехарактеристикиизделия | Кол-во (шт./пар) | Срок выполнения работ (календарных дней) |
| Обувьортопедическаясложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара). Полуботинки или туфли сложные ортопедические для взрослых без утепленной подклады должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы (изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам).Срок службы не менее 6 месяцев.Срок гарантии не менее 70 дней. | 94 пары | не более 60 |
| Обувьортопедическаясложная на утепленной подкладке (пара)  | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара). Ботинки или полубтинки сложные ортопедические на утепленной подкладе для взрослых должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы (изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам).Срок службы не менее 6 месяцев.Срок гарантии не менее 70 дней. | 94 пары | не более 60 |
| Обувьортопедическаясложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара). Обувь на сохраненную конечность Полуботинки или туфли сложные ортопедические для взрослых без утепленной подклады на сохраненную конечность должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы (изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам).Обувь на протез без утепленной подкладки полуботинки или туфли. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пациента.Срок службы не менее 12 месяцев.Срок гарантии не менее 70 дней. | 166 пар | не более 60 |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара). Обувь на протез ботинки, полуботинки, туфли. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пациента.Срок службы не менее 6 месяцев.Срок гарантии не менее 70 дней. | 14 пар | не более 60 |
| Обувьортопедическаясложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара). Обувь на сохраненную конечность ботинки или полуботинки сложные ортопедические на утепленной подкладе для взрослых на сохраненную конечность должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы (изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам)Обувь на протез на утепленной подкладки ботинки или полуботинки. Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пациента.Срок службы не менее 12 месяцев.Срок гарантии не менее 70 дней. | 166 пар | не более 60 |
|  Вкладной башмачок | Вкладной башмачок после ампутации переднего отдела стопы, должен быть изготовлен по обмерам и слепкам с учетом деформации стопыСрок службы не менее 6 месяцев.Срок гарантии не менее 30 дней. | 9 шт. | не более 60 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) (шифр, артикул, страна происхождения). Обувь должна быть предназначена для взрослых и детей, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пациента. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.Срок службы не менее 12 месяцев.Срок гарантии не менее 70 дней. | 1 пара | не более 60 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) (шифр, артикул, страна происхождения). Обувь должна быть предназначена для взрослых и детей, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам пациента. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.Срок службы не менее 12 месяцев.Срок гарантии не менее 70 дней. | 1 пара | не более 60 |
| Итого: | 536 пар;9 шт. | \* |

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области (в регионе проживания Получателей). При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя., в срок не более 60 календарных дней с момента получения Направлений, выданных филиалом Заказчика, но не позднее 17.12.2021 года.