Техническое задание

на поставку застрахованным лицам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, автомобилей с адаптированными органами управления в 2021 году.

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД-2) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 для Типа I- VI.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2021 года изготовления.

Автомобили и средства управления по требованию Заказчика должны быть оборудованы средствами управления (специальное оборудование) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей:

–– с нарушением функций обеих ног.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий на Товар

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое Заказчику вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Пользователю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Пользователю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Пользователем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Пользователем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо его официальным представителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Пользователем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному представителю для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному представителю, в который обратился Получатель для выполнения работ.

В период гарантийного срока Поставщик (представитель Поставщика) обеспечивает сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, указанных в Перечне СТО, предоставленном Поставщиком (представителем Поставщика) Заказчику, в субъекте Российской Федерации, в котором находится Получатель.

Поставщик (представитель Поставщика) должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 17495 (семнадцать тысяч четыреста девяносто пять) рубля 00 копеек. Подписание Заказчиком первого Акта приема-передачи Товара осуществляется только после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесения денежных средств на счет Заказчика.

**Банковские реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств:**

**Банковские реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств:**

УФК по Карачаево-Черкесской Республике (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, л/с 05794С79000)

ИНН 0901003399

КПП 090101001

ОКТМО 91701000

Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика Банка России г. Черкесск

Единый казначейский счёт: 40102810245370000078

Казначейский счёт получателя: 03252643000000077900

БИК 019133001

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком после истечения срока гарантийных обязательств и при отсутствии неисполненных гарантийных обязательств со стороны Исполнителя, на основании письменного запроса в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса Исполнителя. В письменном запросе Исполнителя должны быть указаны реквизиты для возврата денежных средств.

Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийного обязательства, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Требования к качеству товара

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приема-передачи Товара.

# Порядок проверки и приемки Товара

Проверка Товара осуществляется в присутствии полномочного представителя Поставщика и Заказчика на предмет его соответствия Техническому заданию. При осуществлении проверки Товара Заказчик вправе проверять:

- отсутствие внешних повреждений;

- соблюдение установленных правил маркировки Товара (соответствие номера двигателя, кузова, транспортного средства, идентификационного номера (VIN) и других показателей содержанию представленных документов);

- соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого Товара.

Для проверки поставленного Товара Поставщиком, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Техническим заданием, может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным Техническим заданием, на основании документов, представленных Поставщиком.

## Условия поставки и передачи автомобилей

Поставить Товар непосредственно Получателю, при представлении им паспорта, в течение 20 дней после получения направления от Заказчика.

Доставка до г. Черкесска, предпродажная подготовка, хранение до выдачи застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Поставщиком осуществляется за собственный счет.

Передача автомобилей Получателям осуществляется в присутствии полномочного представителя Поставщика и Заказчика, в г. Черкесск по адресу, указанному Поставщиком на основании Направления, выданного Получателю Заказчиком, при предъявлении им паспорта.

Факт передачи подтверждается подписанием Получателем и Поставщиком или представителем поставщика) акта приема-передачи Товара.

В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей третьего лица, Поставщик должен предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую его право действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение несет Поставщик.

При передаче Товара Поставщик обязан привести автомобиль в товарный вид.

Поставщик обязан обеспечить инструктаж и консультативную помощь получателю по правильному использованию Товара.

При передаче автомобиля Поставщик обязан разъяснять Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также разъяснять порядок обеспечения гарантийного ремонта товара.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем

При поставке Товара Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию на русском языке:

- гарантийный талон на автомобиль;

- сервисная книжка;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

-паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств», с внесением записи следующего содержания «Автомобиль выдан на основании государственного контракта, заключенного между Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Карачаево – Черкесской Республике и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 № \_\_\_\_\_, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» бесплатно и в собственность.

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- руководство по эксплуатации средствами управления (специальным оборудованием) для Типа I- VI;

- действующее одобрение типа транспортного средства с указанием соответствия (заверенная копия);

- действующий сертификат соответствия на устройства ручного управления автомобилями категории М1 для водителей – застрахованных лиц (заверенная копия**)** для Типа I- VI;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- Акт приема-передачи Товара.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара

Расчет между Сторонами осуществляется по факту поставки Товара Получателям не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета, выставленного Поставщиком, и документов, указанных в следующем пункте.

Поставщик (Представитель Поставщика) не позднее двух рабочих дней со дня передачи Получателям автомобилей и подписания Актов приема-передачи Товара Получателем, передает Заказчику счет, накладную, Реестр получателей, а также по одному экземпляру на каждого Получателя: Акт приема-передачи Товара, Договор, отрывной талон к Направлению, копию паспорта транспортного средства, копию действующего одобрения типа транспортного средства с указанием соответствия, копию действующего сертификата соответствия на устройства ручного управления автомобилями категории М1 для водителей – застрахованных лиц.

Указанные документы передаются Поставщиком (Представителем Поставщика) Заказчику одновременно с передачей Акта исполнения Государственного контракта №\_\_\_\_\_\_.

Акт исполнения Государственного контракта №\_\_\_\_\_\_ подписывается Заказчиком и Поставщиком (Представителем Поставщика) и заверяется печатями этих организаций.

В цену включаются все расходы по исполнению, в т. ч. транспортировка, хранение и предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС для Типа I - VI в соответствии с Приложением № 1), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По итогам исполнения обязательств составляется Итоговый акт в двух экземплярах.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Требования к количеству, техническим и функциональным характеристикам Товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование и код товара, по КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик товара в соответствии с потребностями | Кол-во (шт) |
| Автомобиль с адаптированными органами управления, для лиц с нарушениями функций обеих ног, с механической коробкой передач | Автомобиль легковой  [29.10.20.000-00000013](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=34749&backUrl=a0d9632d-da63-4e6a-b7bf-9482bf9e6f02) | Количество посадочных мест: 1 (шт);  9 (шт);   8 (шт);   7 (шт);   6 (шт);   5 (шт);   4 (шт) ;   3 (шт);   2 (шт);  Тип двигателя: Бензин;  Тип коробки передач: Механика;  Тип привода: Моноприводный | Категория автомобиля М1  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический / не менее 4  Экологический класс - не менее 5  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние  Схема компоновки автомобиля -переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - бензиновый  Коробка передач – с механическим управлением  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не более 1600  Оборудование автомобиля в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95  Комплектация автомобиля – устройство ручного управления: для лиц с нарушением функций обеих ног | 1 |
| Автомобиль с адаптированными органами управления, для лиц с нарушениями функций обеих ног, с автоматической коробкой передач | Автомобиль легковой [29.10.20.000-00000011](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=34753&backUrl=a0d9632d-da63-4e6a-b7bf-9482bf9e6f02) | Количество посадочных мест: 1 (шт); 9 (шт); 8 (шт); 7 (шт); 6 (шт); 5 (шт); 4 (шт); 3 (шт); 2 (шт)  Тип двигателя: Бензин;  Тип коробки передач: Автомат;  Тип привода: Моноприводный | Категория автомобиля М1  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический / не менее 4  Экологический класс - не менее 5  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние  Схема компоновки автомобиля -переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - бензиновый  Коробка передач – с автоматическим управлением  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3- не более 1600  Оборудование автомобиля в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  Топливо -бензин с октановым числом не менее 95  Комплектация автомобиля – устройство ручного управления: для лиц с нарушением функций обеих ног | 2 |
| Итого | | | | 3 |