Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалида

протезом нижней конечности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Описание по функциональной классификации** | **Кол-во, шт.** | **Цена, ед. изд.**  **не более, руб.** |
| 1 | 8-07-12 Протез бедра модульный с внешним источником энергии (Протез бедра модульный с внешним источником энергии с микропроцессорным управлением)  **32.50.22.121** | Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы из листового термопластичного пластика). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Составной частью протеза является силиконовый чехол с мембранами для вакуумного крепления. Крепление с использованием вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса инвалида не менее 75 кг. Модуль коленный гидравлический одноосный с полностью электронным контролем фазами опоры и переноса. Материал – карбон. Время работы без подзарядки до 5 дней. В комплектацию модуля коленного входят: гироскоп и датчик ускорения, угловой датчик, гидроцилиндр, аккумулятор и электронные компоненты, индукционная зарядка. Модуль, несущий с дополнительными датчиками, которые служат для измерения величин моментов щиколотки и вертикальных усилий, действующих на шарнир. Конструкция стопы имеет адаптер пирамидку из легкого алюминия. Система пружин переднего и пяточного отдела стопы обеспечивает эффективную амортизацию при спуске вниз, высокую стабильность, безопасность и высокую отдачу энергии. Опорная пружинная система объединяет пяточную и переднюю часть в оптимальную единую систему. В комплект поставки стопы входят два пяточных клина, позволяющих индивидуально настроить характеристики переката, оболочка стопы с соединительной крышкой и защитным носком. Наличие поворотного устройства. Наличие жесткого протектора для защиты коленного шарнира. Постоянный. | 1 | 3 549 208,36 |
|  | ИТОГО: | | 1 | 3 549 208,36 |

|  |
| --- |
| Способ проведения закупки: |
| Открытый конкурс в электронной форме |
| Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения: |
| 1 шт. |
| ГОСТы |
| ГОСТ Р 53869-2010, ГОСТ Р 51191-2019 |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| г. Липецк и Липецкая область, в том числе об­служивание инвалида выездными бригадами на дому. |
| Выполнение работ в срок, не превышаю­щий 35 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).  Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалида - не ме­нее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гаран­тийного обслужива­ния; по заявлению инвалида в период предоставления га­рантии качества осу­ществлять выезд на дом. |
| Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| - Срок выполнения работ – 16.08.2021г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров: |
| Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготов­ление, обуче­ние пользова­нию и их выдачу.    Гарантийный срок устанавли­вается не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня вы­дачи готового из­делия. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ).  В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необ­ходимо осуществлять ремонт или без­возмездную замену изделия, преж­девременно вышедш­его из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств. |
| Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: |
| Наличие у исполнителя (или соисполнителя) медицинской лицензии для осуществления при протезировании медицинских мероприятий. |