Описание объекта закупки

1. **Объект закупки:**

Поставка расходных материалов для офисной техники, установленной в Государственном учреждении – Московском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, в 2021 году.

**2. Адреса поставки, перечень оборудования, наименование, количество, технические, функциональные и качественные характеристики расходных материалов для офисной техники (далее - Товар):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес доставки: РФ, г. Москва, 5-й Монетчиковский переулок, д. 11, стр. 7** | | | | |
| № п/п | Наименование оборудования | Наименование  товара | Характеристика товара | Количество, штук |
| 1 | Xerox Phaser 3635MFP/S | Картридж, модель 108R00796 | Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 3635MFP/S с производительностью 75000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 10000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 476 |
| 2 | Xerox WorkCentre 3045NI | Тонер-картридж, модель 106R02183 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox WorkCentre 3045NI с производительностью 30000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2300 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 15 |
| 3 | Xerox Work Centre 6015N | Картридж, модель 106R01631 | Тонер-картридж для Xerox Work Centre 6015N с производительностью 30000 страниц/месяц. Цвет печати: Голубой  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 1000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 4 | Xerox Work Centre 6015N | Картридж, модель 106R01632 | Тонер-картридж для Xerox Work Centre 6015N с производительностью 30000 страниц/месяц.  Цвет печати: Пурпурный.  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 1000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 5 | Xerox Work Centre 6015N | Картридж, модель 106R01633 | Тонер-картридж для Xerox Work Centre 6015N с производительностью 30000 страниц/месяц.  Цвет печати: Желтый  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 1000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 6 | Xerox Work Centre 6015N | Картридж, модель 106R01634 | Тонер-картридж для Xerox Work Centre 6015N с производительностью 30000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2000 стр. А4 при 5% заполнении Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 7 | Xerox Phaser 3320DNI | Картридж, модель 106R02306 | Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 3320DNI с производительностью 80000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее  11000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 286 |
| 8 | Xerox Phaser 3435DN | Картридж, модель 106R01415 | Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 3435DN с производительностью 80000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 10000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 147 |
| 9 | Xerox WorkCentre 5222SD | Тонер-картридж, модель 106R01413 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox WorkCentre 5222SD с производительностью 70000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 20000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 14 |
| 10 | Xerox WorkCentre 5222SD | Драм-картридж, модель 101R00434 | Драм-Картридж должен быть совместимым с Xerox WorkCentre 5222SD с производительностью 70000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 50000 стр. А4 при 5% заполнении Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 8 |
| 11 | Xerox WorkCentre 5225А | Тонер-картридж, модель 106R01305 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox WorkCentre 5225A с производительностью 75000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 30000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 23 |
| 12 | Xerox WorkCentre 5225A | Драм-картридж, модель 101R00435 | Драм-Картридж должен быть совместимым с Xerox WorkCentre 5225A с производительностью 75000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 80000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 16 |
| 13 | Xerox WorkCentre 5325 | Тонер-картридж, модель 006R01160 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox WorkCentre 5325 с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 30000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 58 |
| 14 | Xerox WorkCentre 5325 | Драм-картридж, модель 013R00591 | Драм-Картридж должен быть совместимым с Xerox WorkCentre 5325 с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом .  Ресурс не должен быть менее 90000  стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 28 |
| 15 | Xerox Phaser 5500DT | Тонер-картридж, модель  113R00668 | Тонер-картридж для Xerox Phaser 5500DT с производительностью 20000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 30000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 8 |
| 16 | Xerox Phaser 5500DT | Драм-картридж, модель 113R00670 | Драм-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 5500DT с производительностью 20000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 60000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 7 |
| 17 | Xerox Phaser 6140N | Тонер-картридж, модель 106R01484 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6140N с производительностью 40000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2600 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 7 |
| 18 | Xerox Phaser 6140N | Тонер-картридж, модель 106R01481 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6140N с производительностью 40000 страниц/месяц.  Цвет печати: Голубой  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 7 |
| 19 | Xerox Phaser 6140N | Тонер-картридж, модель 106R01482 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6140N с производительностью 40000 страниц/месяц.  Цвет печати: Пурпурный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2000  стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 7 |
| 20 | Xerox Phaser 6140N | Тонер-картридж, модель 106R01483 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6140N с производительностью 40000 страниц/месяц.  Цвет печати: Желтый  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 7 |
| 21 | Xerox Phaser 6300N | Тонер-Картридж, модель 106R01082 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6300N с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Голубой  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 7000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 5 |
| 22 | Xerox Phaser 6300N | Тонер-Картридж, модель 106R01083 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6300N с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Пурпурный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 7000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 5 |
| 23 | Xerox Phaser 6300N | Тонер-Картридж, модель 106R01084 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6300N с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Желтый  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 7000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 5 |
| 24 | Xerox Phaser 6300N | Тонер-Картридж, модель 106R01085 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6300N с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 7000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 5 |
| 25 | Xerox Phaser 6500N | Тонер-картридж, модель 106R01601 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6500N с производительностью 40000 страниц/месяц.  Цвет печати: Голубой  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2500 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 11 |
| 26 | Xerox Phaser 6500N | Тонер-картридж, модель 106R01602 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6500N с производительностью 40000 страниц/месяц.  Цвет печати: Пурпурный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2500  стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 9 |
| 27 | Xerox Phaser 6500N | Тонер-картридж, модель 106R01603 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6500N с производительностью 40000 страниц/месяц.  Цвет печати: Желтый  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2500  стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 9 |
| 28 | Xerox Phaser 6500N | Тонер-картридж, модель 106R01604 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Phaser 6500N с производительностью 40000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 3000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 8 |
| 29 | HP LaserJet 1120n | Картридж, модель CB436A | Картридж должен быть совместимым с HP LaserJet 1120n с производительностью 8000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 248 |
| 30 | HP LaserJet Pro M1132 MFP | Картридж, модель CE285A | Картридж должен быть совместимым с HP LaserJet Pro M1132 MFP с производительностью 8000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 1600 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин. Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. Должен быть светонепропускающий пакет. | 848 |
| 31 | Xerox WorkCentre PE 16 | Картридж, модель 113R00667 | Картридж должен быть совместимым c Xerox WorkCentre PE 16 с производительностью 10000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 3500 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 2 |
| 32 | HP LaserJet 1200 | Картридж, модель C7115X | Картридж должен быть совместимым с HP LaserJet 1200 с производительностью 10000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 3500 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин. Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. Должен быть светонепропускающий пакет. | 48 |
| 33 | HP LaserJet 4200 | Картридж, модель  Q1338A | Картридж должен быть совместимым с HP LaserJet 4200 с производительностью 150000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 12000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 2 |
| 34 | HP Color LaserJet CP1215 | Тонер-Картридж, модель CB540A | Тонер-Картридж должен быть совместимым с HP Color LaserJet CP1215 с производительностью 25000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2200 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 35 | HP Color LaserJet CP1215 | Тонер-Картридж, модель CB541A | Тонер-Картридж должен быть совместимым с HP Color LaserJet CP1215 с производительностью 25000 страниц/месяц.  Цвет печати: Голубой  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 1400 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 36 | HP Color LaserJet CP1215 | Тонер-Картридж, модель CB543A | Тонер-Картридж должен быть совместимым с HP Color LaserJet CP1215 с производительностью 25000 страниц/месяц.  Цвет печати: Пурпурный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 1400 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 37 | HP Color LaserJet CP1215 | Тонер-Картридж, модель CB542A | Тонер-Картридж должен быть совместимым с HP Color LaserJet CP1215 с производительностью 25000 страниц/месяц.  Цвет печати: Желтый  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 1400 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 38 | HP LaserJet P2055dn | Картридж, модель CE505X | Картридж должен быть совместимым с HP LaserJet P2055dn с производительностью 50000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 6500 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин. Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. Должен быть светонепропускающий пакет. | 569 |
| 39 | Samsung SCX-4500 | Тонер-Картридж, модель ML-D1630A | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Samsung SCX-4500 с производительностью 5000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин. Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 3 |
| 40 | Samsung SCX-6545n | Тонер-картридж, модель SCX-D6555A | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Samsung SCX-6545n с производительностью 200000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 25000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 45 |
| 41 | Samsung SCX-6545n | Драм-картридж, модель SCX-R6555A | Драм-Картридж должен быть совместимым с Samsung SCX-6545n с производительностью 200000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 80000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 29 |
| 42 | Samsung  SCX-8128NA | Тонер-картридж, модель MLT-D709S | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Samsung SCX-8128NA с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 25000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 17 |
| 43 | Samsung SCX-8128NA | Драм-картридж, модель MLT-R709 | Драм-Картридж должен быть совместимым с Samsung SCX-8128NA с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 100000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 9 |
| 44 | Samsung  SCX-8128NA | Контейнер, модель MLT-W709 | Контейнер для сбора отработанного тонера для Samsung SCX-8128NA с производительностью 100000 страниц/месяц.  Ресурс не должен быть менее 100000 стр. А4 при 5% заполнении.  Контейнер должен быть новым, не бывшим в употреблении. | 4 |
| 45 | Samsung ProXpress M4070FR | Картридж, модель MLT-D203U | Картридж должен быть совместимым с Samsung ProXpress M4070FR с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 15000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 210 |
| 46 | Xerox Work Centre 6605 | Тонер-картридж, модель 106R02236 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Work Centre 6605 с производительностью 80000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 8000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 47 | Xerox Work Centre 6605 | Тонер-картридж, модель 106R02233 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Work Centre 6605 с производительностью 80000 страниц/месяц.  Цвет печати: Голубой  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 6000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 48 | Xerox Work Centre 6605 | Тонер-картридж, модель 106R02234 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Work Centre 6605 с производительностью 80000 страниц/месяц.  Цвет печати: Пурпурный  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 6000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 49 | Xerox Work Centre 6605 | Тонер-картридж, модель 106R02235 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Xerox Work Centre 6605 с производительностью 80000 страниц/месяц.  Цвет печати: Желтый  Технология печати: Цветная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 6000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 1 |
| 50 | Xerox Work Centre 6605 | Драм-картридж, модель 108R01121 | Драм-Картридж должен быть совместимым с Xerox Work Centre 6605 с производительностью 80000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 60000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении.  Фотовалы, в количестве не менее 4 штук, должны иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 1 |
| 51 | Lexmark MX710de | Тонер-картридж, модель 62D5H00 | Тонер-Картридж должен быть совместимым с Lexmark MX710dhe с производительностью 275000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 25000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. | 82 |
| 52 | Lexmark MX710de | Драм-картридж, модель 52D0Z00 | Драм-Картридж должен быть совместимым с Lexmark MX710dhe с производительностью 275000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 100000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 56 |
| 53 | Canon  i-SENSYS MT4018 | Картридж, модель FX-10 | Картридж должен быть совместимым с Canon i-SENSYS MT4018 с производительностью 8000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 2500 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 14 |
| 54 | Xerox Work Centre PE114е | Картридж, модель 013R00607 | Картридж должен быть совместимым c Xerox WorkCentre PE114е с производительностью 10000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 3000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин. Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера. Должен быть светонепропускающий пакет. | 2 |
| 55 | Kyocera  FS-1016 MFP | Драм-картридж,  модель DK-110 | Драм-картридж должен быть совместимым с Kyocera FS-1016 MFP  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс не должен быть менее 10000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, не бывшим в употреблении.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 2 |
| **Итого** | | | | **3374** |
| **Адрес доставки: *Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13*** | | | | |
| № п/п | Наименование оборудования | Наименование Товара | Характеристика Товара | Количество, штук |
| 1 | Canon i-SENSYS MF 3010 | Картридж, модель  725 | Картридж должен быть совместимым с Canon i-SENSYS MF 3010 с производительностью 8000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс должен быть не менее 1600 стр. А4 при 5% заполнении Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 12 |
| 2 | Canon i-SENSYS MF 4410 | Картридж, модель  728 | Картридж должен быть совместимым с Canon i-SENSYS MF 4410 с производительностью 8000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом.  Ресурс должен быть не менее 2100 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 6 |
| 3 | Samsung ProXpress M4070FR | Картридж, модель  MLT-D203U | Картридж должен быть совместимым с Samsung ProXpress M4070FR с производительностью 100000 страниц/месяц.  Цвет печати: Черный  Технология печати: монохромная с экспонированием лазерным лучом  Ресурс не должен быть не менее 15000 стр. А4 при 5% заполнении.  Картридж должен быть новым, собранным из новых деталей, не бывшим в употреблении, не перезаправленным, не восстановленным, не переработанным или каким-либо образом модифицированным.  Запорная лента (если предусмотрена для данного вида картриджа производителем техники), должна не допускать просыпания тонера из бункера.  Должен быть светонепропускающий пакет. | 8 |
| **Итого** | | | | **26** |
| **ИТОГО по адресам** | | | | **3400** |

|  |
| --- |
| 1. **3. Условия и порядок поставки** |
| Поставка Товар должна осуществляться по следующим адресам:  - РФ, 113054, г. Москва, 5-й Монетчиковский переулок, д. 11, стр. 7;  - Республика Казахстан, 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13.  Поставка Товара должна осуществляться одной партией по указанным адресам (далее - место доставки) в срок не более 30 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.  Перечень, количество, технические, функциональные и качественные характеристики Товара приведены в ч. 2 настоящего описания объекта закупки.  Поставка Товара должна включать:  - доставку Товара по адресам Заказчика силами и за счет поставщика;  - погрузочно-разгрузочные работы;  - подъем на этажи и складирование в места, указанные представителем Заказчика;  - замену Товара ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар должен быть в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.  Поставляемый Товар должен быть новым (не должен быть в употреблении, ремонте, не должен быть восстановлен, должна быть исключена замена составных частей товара или восстановление их потребительских свойств).  Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям для данного вида Товара.  Упаковка должна иметь на себе информацию о виде и количестве Товара, находящегося в ней, а также должна быть обеспечена сохранность Товара при транспортировке и хранении.  Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара должен направить в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.  Поставка должна осуществляться в рабочие дни Заказчика с 9-00 до 16-00 по местному времени.  В результате поставки Товара по адресам Заказчика (в случае отсутствия у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара) Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента доставки Товара с поставщиком подписывает:  - акт приема-передачи Товара,  -товарную (товарно-транспортную) накладную,  -счет, счет-фактуру (при наличии). |
| **4. Условия оплаты** |
| Оплата производится Заказчиком по факту поставки всей партии Товара по безналичному расчету в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.  Авансирование не предусмотрено.  В цену должны включаться все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту, в том числе транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этажи, а также все обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. |
| **5. Требования к гарантийному сроку** |
| Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.  Поставщик должен обеспечить замену Товара в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем Товара.  В случае выявления неисправностей оборудования Заказчика, возникших вследствие использования поставленного поставщиком Товара, поставщик должен гарантировать восстановление работоспособности оборудования Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента предъявления претензии, при этом все расходы, связанные с данным гарантийным обязательством, возлагаются на поставщика с предоставлением документа о сохранении гарантии производителя оборудования.  В случае, если восстановление оборудования невозможно в указанные сроки, поставщик должен предоставить на время проведения ремонтно-восстановительных работ аналогичное по своим характеристикам (формат, скорость печати, разрешение печати скорость выхода первого отпечатка, сетевые возможности характеристики сканирования для МФУ и размером, не превышающим более чем на 10% оборудование заказчика) оборудование. |