**Описание объекта закупки.**

**на поставку в 2021 года телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов и детей инвалидов**

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Общие технические требования».

**Требования к безопасности товара**

При использовании телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также их использование недолжно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:**

Упаковка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), а также загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

 Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления, инструкцией по эксплуатации на русском языке и упаковочной коробкой.

Маркировка упаковки должна включать:

-условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии)

-обозначение номера изделия (при наличии)

-страну-изготовителя

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии)

-номер артикула (при наличии)

-отличительные характеристики телевизора с телетекстом в соответствии с их техническим исполнением (при наличии)

-дату (месяц, год) изготовления

-гарантийный срок годности

-правила использования в виде картинок или текста (при наличии)

-штриховой код изделия (при наличии)

-информацию о сертификации (при наличии).

При необходимости отправка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами к месту нахождения получателей должна осуществляется с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Технические характеристики**  | **Единица измерения**  | **Количество** |
| 1 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен быть предназначен для приема цифрового телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.Телевизор жидкокристаллический.Диагональ телевизора не менее 54 см (21,26 дюйма)Формат экрана не менее 16:9.Частота обновления не менее 50 Гц Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM.Количество принимаемых каналов не менее 30Телетекст с памятью не менее 10 страницНаличие разъемов для наушников.Мощность звука не менее 2 ВтАкустическая система должна состоять из не менее чем одного динамика.Наличие функции «таймера сна».Наличие меню на русском языке.Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | **штука** |  500 |
| ИТОГО |  |  | 500 |